- トップページ
- 準備
- メモリーカードの準備
- メモリーカードの挿入/取り出し

# メモリーカードの挿入/取り出し

## メモリーカードの挿入

本機で使用するメモリーカードは、必ず本機でフォーマットしてから使用してください。（メモリーカードのフォーマット）

- メモリーカードをフォーマットすると、記録されている全てのデータは消去され、元に戻すことはできません。

カード1アクセスランプ

カードスロット1

カードスロットカバー

カードスロット2

カード2アクセスランプ

カードスロットカバーを開ける。

カードスロットにメモリーカードを挿入する。

- カードスロット1およびカードスロット2は、メモリーカードを1枚ずつ挿入できます。

- ラベル面を左にして、「カチッ」と音がするまでまっすぐ押し込みます。

  無理に押し込んだり、過剰な力をかけたりしないでください。

カードスロットカバーを閉じる。

## メモリーカードの取り出し

カードスロットカバーを開ける。

- カードアクセスランプがオレンジ色に点滅していないことを確認してください。

- カードアクセスランプがオレンジ色に点滅しているときは、データの書き込み/読み込み中ですので、メモリーカードを取り出さないでください。

メモリーカードをさらに本体側に押し込み、離す。

- メモリーカードが挿入口から浮いてくるので、まっすぐ引き抜いてください。

カードスロットカバーを閉じる。

## 使用時、保管時のお願い

- メモリーカードの裏の接続端子部分に触れないでください。

- 高温・多湿を避けてください。

- 水滴を付けないでください。

- 帯電を避けてください。

メモリーカードは、本機に挿入してカードスロットカバーを閉じた状態で使用、保管してください。

ページトップへ戻る