- トップページ
- 仕様
- 定格
- メモリーカードレコーダー部

# メモリーカードレコーダー部

記録メディア | カードスロット×2 SDHCメモリーカード SDXCメモリーカード ：UHS-I/UHS-II、UHSスピードクラス3対応、ビデオスピードクラスV90対応 microP2カード（Aシリーズ、Bシリーズ） SDXCメモリーカードにP2形式で記録することは可能。当社動作確認済みカードをお勧めします。
記録スロット | microP2/SDXC UHS-IIカードスロット×2
記録画素数 | 3840×2160（UHD）、1920×1080（FHD）、1280×720（HD）、720×576（SD）、720×480（SD） （AVC-Intra 50：1440×1080、960×720）
記録ファイル方式 | P2（P2 MXF対応）、MOV（HEVC）、MOV（AVC）、AVCHD プロキシ：MOV（AVC）
システム周波数 | 59.94 Hz/50.00 Hz
記録フォーマット | P2 AVC-Intra 422、AVC-LongG50、AVC-LongG25、AVC-LongG12 AVC-Intra 200、AVC-Intra 100、AVC-Intra 50 プロキシ：4:2:0（8ビット） AVC-Proxy G6 MOV：4:2:0（10ビット） HEVC LongGOP 200M/HEVC LongGOP 150M/HEVC LongGOP 100M MOV：4:2:0（8ビット） 420LongGOP 150M/420LongGOP 100M MOV：4:2:2（10ビット） 422LongGOP 150M/422LongGOP 100M/422LongGOP 50M 422ALL-I 400M/422ALL-I 200M/422ALL-I 100M AVCHD： PS/PH/HA/PM/SA
記録ビデオ信号 | 3840×2160/59.94p、50p、29.97p、25p、23.98p 1920×1080/59.94p、50p、29.97p、25p、23.98p、59.94i、50i 1280×720/59.94p、50p 1440×1080/59.94i、50i（AVC-Intra 50） 960×720/59.94p、50p（AVC-Intra 50） 720×480/59.94i、720×576/50i
記録再生時間 | microP2カード64 GB使用時 1080-59.94p、50p/AVC-Intra 422、1080-59.94i、50i/AVC-Intra 200 約32分 1080-59.94i、50i/AVC-Intra 100 約1時間4分 1080-59.94i、50i/AVC-LongG50 約2時間8分 1080-59.94i、50i/AVC-LongG25 約4時間16分 SDXCメモリーカード64 GB使用時 3840×2160/420LongGOP 150M/59.94p、50p 約55分 1920×1080/420LongGOP 100M/59.94p、50p 約1時間20分 1920×1080/420LongGOP 50M/29.97p、25p、23.98p 約2時間40分
2スロット機能 | サイマル記録、リレー記録、バックグラウンド記録
特殊記録 | プリレック、インターバル記録、タイムスタンプ記録、プロキシ記録

ページトップへ戻る