- Arriba
- Conexión de red
- Función NDI|HX

# Función NDI|HX

La cámara puede conectarse a un conmutador NDI|HX compatible de NewTek.

NOTA

- Para obtener información de cada operación, consulte la instrucción de funcionamiento del conmutador compatible con NDI|HX.

- Las siguientes funciones no pueden usarse cuando la función NDI|HX está activada. Algunos de los elementos del menú relacionados con estas funciones tampoco pueden seleccionarse.

  - Función de grabación

  - Funciones del sistema de reproducción incluida la pantalla de miniaturas

  - LAN inalámbrica

  - Tethering USB

Ajustes de la cámara
Inicio de la página