- Arriba
- Funcionamiento
- Ajustes del menú
- Menú [RED]

# Menú [RED]

Configura los ajustes relacionados con la función de red.

## [SEL. DISPOSITIVO]

Seleccione el dispositivo que conecta el equipo externo (ordenador, etc.) a la cámara.

La cámara se podría reiniciar cuando se cambie la configuración.

[LAN] | Se conecta mediante una LAN por cable.
[WLAN] | Se conecta mediante una LAN inalámbrica.
[TETHERING USB] | Permite conectarse a dispositivos iPhone/iPad o Android usando el servicio de tethering USB.
[OFF] | No efectúa la conexión.

(Configuración de fábrica: [OFF])

## [FUNC. RED]

Selecciona la función de red de la cámara.

[STREAMING] | Activa la función de streaming.
[STREAMING(4K)] | Activa la función de streaming 4K.
[NDI|HX] | Activa la función NDI|HX.
[OFF] | No utiliza la función de red.

(Configuración de fábrica: [OFF])

NOTA

- La grabación y la visualización de imágenes en miniatura no son posibles cuando se selecciona [STREAMING(4K)] o [NDI|HX].

## [CONTR. REMOTO IP]

Realiza los ajustes para la IP remota. (Funcionamiento remoto mediante el controlador remoto de la cámara o la aplicación CX ROP)

### [HAB./DESHAB.]

Establece si activar la función de IP remota.

[HABILITAR] | Activa la función de IP remota.
[HABILITAR(MANTENER)] | Activa la función de IP remota. La conexión se conservará incluso si el controlador remoto conmuta las cámaras.
[DESHABILITAR] | Desactiva la función de IP remota.

(Configuración de fábrica: [DESHABILITAR])

NOTA

- Configure como [HABILITAR(MANTENER)] al usar el protocolo para una cámara remota.

- El puerto 80 se usa para el protocolo para una cámara remota.

- Todo el menú se cerrará de inmediato tras configurarlo como [DESHABILITAR] mientras está conectado a un controlador remoto.

### [PUERTO CX ROP]

Especifica el número de puerto de espera para conectarse a CX ROP.

(Configuración de fábrica: [49152])

### [PUERTO DE CONTROL REMOTO]

Especifica el número de puerto de espera para conectarse a un controlador remoto.

(Configuración de fábrica: [49154])

### [CUENTA USUARIO]

Registra una nueva cuenta de usuario que se usará para la autenticación en la función de red de la cámara. (Máximo de diez cuentas)

El límite de caracteres de la contraseña y el nombre de la cuenta de usuario es el siguiente.

- Nombre de cuenta de usuario: máximo de 31 caracteres

- Contraseña: entre 8 y 15 caracteres

### [LISTA CUENTAS]

Muestra una lista de usuarios registrados.

Además, seleccione al usuario y pulse el botón <SET> para ver la pantalla de confirmación para eliminar a un usuario registrado.

## [CARGAR]

Configura la función de subida que transferirá el clip grabado en la cámara a un dispositivo servidor de la red al enlazar con un servicio en la nube.

### [HAB./DESHAB.]

Activa/desactiva la función de subida desde la cámara al dispositivo servidor.

[HABILITAR] | Activa la función de subida.
[DESHABILITAR] | Desactiva la función de subida.

(Configuración de fábrica: [DESHABILITAR])

### [INFO. CONEXIÓN]

Seleccione desde donde se adquiere la información de conexión para la subida.

[MEMORIA] | Usa la información guardada en la memoria de la cámara. Es necesario cargar la información de conexión desde el archivo de la tarjeta SD con [CARGAR (TARJ. SD)] en [CARGAR] guardarlo antes en la memoria de la cámara.
[TARJETA SD] | Usa la información del archivo de la tarjeta SD.

(Configuración de fábrica: [MEMORIA])

### [TIPO DATOS]

Muestra el tipo de datos de información de conexión. (No se puede modificar)

[--] | No hay información de conexión.
[CLOUD] | Esta es información de conexión para que la suba el servicio en la nube.

(Configuración de fábrica: [--])

### [CARGAR (TARJ. SD)]

El archivo de información de conexión se carga desde la tarjeta SD y se guarda en la memoria de la cámara cuando [INFO. CONEXIÓN] se configura como [MEMORIA].

### [BORRAR (MEMORIA)]

Borra la información de información guardada en la memoria de la cámara.

## [STREAMING]

Realiza los ajustes para la función de streaming

### [PROTOCOLO DE STREAMING]

Especifica el protocolo de streaming.

[RTMP(S)] | Transmite en RTMP o RTMPS.
[RTSP] | Transmite en RTSP.
[CLIENTE SRT] | Transmite en modo cliente de SRT.
[RECEPTOR SRT] | Transmite en modo escucha de SRT.

(Configuración de fábrica: [RTSP])

### [FORMATO STREAMING]

Especifica el formato de streaming.

El elemento que puede seleccionarse varía según la condición. Para obtener más información, consulte “Ajustes al usar la función de streaming” o “Ajustes al usar la función de streaming 4K”.

### [INFO. CONEXIÓN]

Selecciona la memoria interna de la cámara o la tarjeta de memoria como la ubicación de referencia para el destino de transferencia al iniciar una transmisión con el funcionamiento de la cámara.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [MEMORIA], [TARJETA SD]

(Configuración de fábrica: [MEMORIA])

### [TIPO DATOS]

Muestra el tipo de datos de configuración. (No se puede modificar)

[GENERAL] | Ajustes de streaming generales
[CLOUD] | Configuración del servicio en la nube

### [URL RECEPTOR DE RTMP(S)]

Introduzca la URL de destino con el siguiente formato.

- rtmp://(URL de servidor):(número de puerto)/(ruta)/(clave de transmisión)

- rtmps://(URL de servidor):(número de puerto)/(ruta)/(clave de transmisión)

### [CONFIGURACIÓN DE RTSP]

[PUERTO] | Configura el número de puerto para esperar el comando RTSP. Configuración de fábrica: [554]
[MULTICAST] | Activa/desactiva la función de multidifusión. Configuración de fábrica: [DESHABILITAR]
[DIRECCIÓN MULTICAST] | Permite definir la dirección al usar el streaming con el modo multidifusión. Configuración de fábrica: [239.192.0.20]
[PUERTO MULTICAST] | Permite definir el número de puerto al usar el streaming con el modo multidifusión. Configuración de fábrica: [37004]
[LÍMITE TTL/HOP] | Configura el valor de límite TTL/HOP para la multidifusión. (1-254) Configuración de fábrica: [16]

### [CONFIGURACIÓN DE SRT]

[URL DEST] | Especifica el destino URL para el modo cliente.
[ID STREAM] | Configura el ID de transmisión para el modo cliente.
[PUERTO] | Especifica el puerto de espera para el modo de escucha. Configuración de fábrica: [2020]
[LÍMITE TTL/HOP] | Configura el valor de límite TTL/HOP. (1-255) Configuración de fábrica: [254]
[LATENCIA] | Configura el tiempo (ms) desde que se envía el paquete hasta que se reproduce en el lado de recepción. Configuración de fábrica: [120]
[ENCRIPTACIÓN] | Configura el cifrado de la imagen IP que se va a transmitir. [OFF]: la imagen IP se transmite sin cifrado. [AES128]: se cifra con AES de 128 bits. [AES192]: se cifra con AES de 192 bits. [AES256]: se cifra con AES de 256 bits. Configuración de fábrica: [OFF] NOTA Se muestra [--] cuando [TIPO DATOS] se configura como [CLOUD].
[CONTRASEÑA] | Configura la frase para descifrar la imagen IP cifrada.

### [CARGAR (TARJ. SD)]

El archivo de configuración se carga desde la tarjeta de memoria y se refleja en el menú cuando para [INFO. CONEXIÓN] se selecciona [MEMORIA].

Los elementos que se pueden seleccionar son los siguientes.

- [SÍ], [NO]

### [GUARDAR (TARJ. SD)]

Cifra y guarda la información de la URL de destino en la tarjeta de memoria.

Los elementos que se pueden seleccionar son los siguientes.

- [SÍ], [NO]

### [BORRAR (MEMORIA)]

Borra el contenido del ajuste de streaming configurado en el elemento de menú.

La información de configuración del destino de streaming que se recibió desde el servicio en la nube también se borra.

Los elementos que se pueden seleccionar son los siguientes.

- [SÍ], [NO]

### [INICIO]

Inicia el streaming.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [OFF])

## [NDI|HX]

Realiza los ajustes relativos a NDI|HX.

### [ACTIVACIÓN]

Muestra si la función NDI|HX está disponible. (No se puede modificar)

[NDI|HX] | La función NDI|HX está disponible.

### [FORMATO STREAMING]

Especifica el formato de streaming.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- Cuando [FORMATO ARCHIVO] se configura como [P2] o [MOV], y [FORMATO GRAB.] se configura como 1080/50p

  - [1920×1080-50fps 24M], [1920×1080-50fps 16M], [1920×1080-50fps 10M], [1920×1080-50fps 8M], [1280×720-50fps 14M], [1280×720-50fps 10M], [1280×720-50fps 6M]

    (Configuración de fábrica: [1920×1080-50fps 10M])

- Cuando [FORMATO ARCHIVO] se configura como [P2] o [MOV], y [FORMATO GRAB.] se configura como 1080/59,94p

  - [1920×1080-60fps 24M], [1920×1080-60fps 16M], [1920×1080-60fps 10M], [1920×1080-60fps 8M], [1280×720-60fps 14M], [1280×720-60fps 10M], [1280×720-60fps 6M]

    (Configuración de fábrica: [1920×1080-60fps 10M])

- Cuando [FORMATO ARCHIVO] se configura como [P2] o [MOV], y [FORMATO GRAB.] se configura como 1080/50i o 1080/25p

  - [1920×1080-25fps 14M], [1920×1080-25fps 10M], [1920×1080-25fps 6M], [1280×720-25fps 8M], [1280×720-25fps 4M], [1280×720-25fps 2M]

    (Configuración de fábrica: [1920×1080-25fps 10M])

- Cuando [FORMATO ARCHIVO] se configura como [P2] o [MOV], y [FORMATO GRAB.] se configura como 1080/59,94i o 1080/29,97p

  - [1920×1080-30fps 14M], [1920×1080-30fps 10M], [1920×1080-30fps 6M], [1280×720-30fps 8M], [1280×720-30fps 4M], [1280×720-30fps 2M]

    (Configuración de fábrica: [1920×1080-30fps 10M])

- Cuando [FORMATO ARCHIVO] se configura como [P2], y [FORMATO GRAB.] se configura como 720/50p

  - [1280×720-50fps 14M], [1280×720-50fps 10M], [1280×720-50fps 6M]

    (Configuración de fábrica: [1280×720-50fps 10M])

- Cuando [FORMATO ARCHIVO] se configura como [P2], y [FORMATO GRAB.] se configura como 720/59,94p

  - [1280×720-60fps 14M], [1280×720-60fps 10M], [1280×720-60fps 6M]

    (Configuración de fábrica: [1280×720-60fps 10M])

NOTA

- No se puede configurar si para [FORMATO ARCHIVO] se selecciona [AVCHD] o si para [FORMATO GRAB.] se selecciona UHD o 1080/23,98p.

### [MULTICAST]

Activa/desactiva la función de multidifusión.

(Configuración de fábrica: [DESHABILITAR])

### [DIRECCIÓN MULTICAST]

Permite definir la dirección al usar el streaming con el modo multidifusión.

(Configuración de fábrica: [239.192.0.20])

### [PUERTO MULTICAST]

Permite definir el número de puerto al usar el streaming con el modo multidifusión.

(Configuración de fábrica: [37004])

### [LÍMITE TTL/HOP]

Configura el valor de límite TTL/HOP para la multidifusión. (1-254)

(Configuración de fábrica: [16])

### [BORRAR ACTIVACIÓN]

Esta función no se puede usar.

## [PROPIEDAD LAN]

Realiza los ajustes relativos a la LAN por cable.

### [DIRECC MAC]

Muestra la dirección MAC de la LAN por cable de la cámara. (No se puede modificar)

### [AJUSTE IPv4]

[DHCP] | Ajusta si usar la adquisición automática a través de DHCP o si usar la función del servidor DHCP de la cámara. [OFF]: no utiliza DHCP. [CLIENTE]: se adquiere automáticamente con DHCP. La dirección de 192.168.0.10 a 192.168.0.255 se asigna automáticamente si la dirección IP no puede adquirirse automáticamente antes de un minuto. [SERVIDOR]: activa la función de servidor DHCP de la cámara. Configuración de fábrica: [OFF]
[DIRECCIÓN IP] | Establece la dirección IP. Configuración de fábrica: [192.168.0.1] NOTA No se puede configurar si se selecciona [PROPIEDAD LAN] → [AJUSTE IPv4] → [DHCP] → [CLIENTE].
[MÁSCARA SUBRED] | Configura la máscara de subred. Configuración de fábrica: [255.255.255.0] NOTA No se puede configurar si se selecciona [PROPIEDAD LAN] → [AJUSTE IPv4] → [DHCP] → [CLIENTE].
[GATEWAY PREDET.] | Configura la pasarela predeterminada. Configuración de fábrica: [192.168.0.254] NOTA No se puede configurar si se selecciona [PROPIEDAD LAN] → [AJUSTE IPv4] → [DHCP] → [CLIENTE].
[DNS PRIMARIO] | Configura el servidor DNS primario. Configuración de fábrica: [0.0.0.0]
[DNS SECUNDARIO] | Configura el servidor DNS secundario. Configuración de fábrica: [0.0.0.0]

### [AJUSTE IPv6]

[HAB./DESHAB.] | Establece si usar IPv6. [HABILITAR]: utiliza IPv6. [DESHABILITAR]: no utiliza IPv6. Configuración de fábrica: [DESHABILITAR]
[DHCP] | Establece si desea utilizar la adquisición automática a través de DHCP. [OFF]: no utiliza DHCP. [CLIENTE]: realiza la adquisición automática mediante DHCP. Configuración de fábrica: [OFF]
[DIRECCIÓN IP] | Establece la dirección IP. Configuración de fábrica: [::]
[LONGITUD PREFIJO] | Configura la longitud del prefijo de la subred. Configuración de fábrica: [64]
[GATEWAY PREDET.] | Configura la pasarela predeterminada. Configuración de fábrica: [::]
[DNS PRIMARIO] | Configura el servidor DNS primario. Configuración de fábrica: [::]
[DNS SECUNDARIO] | Configura el servidor DNS secundario. Configuración de fábrica: [::]

## [PROPIEDAD WLAN]

Realiza los ajustes relativos a la LAN inalámbrica.

### [DIRECC MAC]

Muestra la dirección MAC de la LAN inalámbrica de la cámara. (No se puede modificar)

### [TIPO]

Establece el método de conexión a la red LAN inalámbrica.

[DIRECTO] | Puede conectar directamente sin usar un punto de acceso inalámbrico con un dispositivo equipado con LAN inalámbrica, por ejemplo, un terminal de tableta.
[INFRA(SELECC)] | Se conecta al punto de acceso inalámbrico. El punto de acceso se selecciona de la lista.
[INFRA(MANUAL)] | Se conecta al punto de acceso inalámbrico. El punto de acceso inalámbrico se introduce manualmente.

(Configuración de fábrica: [DIRECTO])

### [SSID]

Introduce o muestra el nombre de red de la cámara (SSID). (32 caracteres máximo)

(Configuración de fábrica: [AG-CX350E])

### [BANDA]

Alterna entre los dos métodos de comunicación ([2.4GHz] o [5GHz]) cuando se selecciona el menú [RED] → [PROPIEDAD WLAN] → [TIPO] → [DIRECTO].

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [2.4GHz], [5GHz]

(Configuración de fábrica: [2.4GHz])

### [CANAL(2,4 GHz)]

Establece el canal que se usará cuando se conecte a la LAN inalámbrica con los siguientes ajustes configurados.

- El menú [RED] → [PROPIEDAD WLAN] → [TIPO] → [DIRECTO]

- El menú [RED] → [PROPIEDAD WLAN] → [BANDA] → [2.4GHz]

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [AUTO], [CH1], [CH6], [CH11]

(Configuración de fábrica: [AUTO])

### [CANAL(5GHz)]

Establece el canal que se usará cuando se conecte a la LAN inalámbrica con los siguientes ajustes configurados.

- El menú [RED] → [PROPIEDAD WLAN] → [TIPO] → [DIRECTO]

- El menú [RED] → [PROPIEDAD WLAN] → [BANDA] → [5GHz]

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [AUTO], [CH36], [CH40], [CH44], [CH48], [CH100], [CH104], [CH108], [CH112], [CH116], [CH132], [CH136], [CH140], [CH149], [CH153], [CH157], [CH161], [CH165]

(Configuración de fábrica: [AUTO])

NOTA

- Algunos ajustes quizá no puedan seleccionarse según el módulo inalámbrico que se utilice.

### [ENCRIPTACIÓN]

Establece el método de cifrado cuando se selecciona el menú [RED] → [PROPIEDAD WLAN] → [TIPO] → [INFRA(SELECC)]/[INFRA(MANUAL)].

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [WPA-TKIP], [WPA-AES], [WPA2-TKIP], [WPA2-AES], [NINGUNA]

(Configuración de fábrica: [WPA2-AES])

NOTA

- El ajuste se fija en [WPA2-AES] cuando se configura el menú [RED] → [PROPIEDAD WLAN] → [TIPO] → [DIRECTO].

### [CLAVE DE ENCRIPT.]

Ajusta la clave de cifrado. Establezca la clave mediante una cadena de entre 8 y 63 caracteres o un número hexadecimal con 64 dígitos.

(Configuración de fábrica: [01234567890123456789abcdef])

### [AJUSTE IPv4]

[DHCP] | Ajusta si usar la adquisición automática a través de DHCP o si usar la función del servidor DHCP de la cámara. [OFF]: no utiliza DHCP. [CLIENTE]: realiza la adquisición automática a través de DHCP si se conecta configurando [PROPIEDAD WLAN] → [TIPO] → [INFRA(SELECC)]/[INFRA(MANUAL)]. [SERVIDOR]: activa la función de servidor DHCP de la cámara cuando se conecta configurando [PROPIEDAD WLAN] → [TIPO] → [DIRECTO]. Configuración de fábrica: [OFF]
[DIRECCIÓN IP] | Establece la dirección IP. Configuración de fábrica: [192.168.0.1] NOTA No se puede configurar si se selecciona [PROPIEDAD WLAN] → [AJUSTE IPv4] → [DHCP] → [CLIENTE].
[MÁSCARA SUBRED] | Configura la máscara de subred. Configuración de fábrica: [255.255.255.0] NOTA No se puede configurar si se selecciona [PROPIEDAD WLAN] → [AJUSTE IPv4] → [DHCP] → [CLIENTE].
[GATEWAY PREDET.] | Configura la pasarela predeterminada. Configuración de fábrica: [192.168.0.254] NOTA Si no usa la pasarela predeterminada, configure [0.0.0.0]. No se puede configurar si se selecciona [PROPIEDAD WLAN] → [AJUSTE IPv4] → [DHCP] → [CLIENTE]. Desactiva el ajuste para la pasarela predeterminada cuando se selecciona [PROPIEDAD WLAN] → [TIPO] → [DIRECTO].
[DNS PRIMARIO] | Configura el servidor DNS primario. Configuración de fábrica: [0.0.0.0] NOTA Desactiva el ajuste para el servidor DNS primario cuando se selecciona [PROPIEDAD WLAN] → [TIPO] → [DIRECTO].
[DNS SECUNDARIO] | Configura el servidor DNS secundario. Configuración de fábrica: [0.0.0.0] NOTA Desactiva el ajuste para el servidor DNS secundario cuando se selecciona [PROPIEDAD WLAN] → [TIPO] → [DIRECTO].

## [INFORMACIÓN]

### [ESTADO]

Muestra el estado de la función de red.

## [UTILIDAD]

Realiza las operaciones relativas a la función de red.

### [INICIALIZAR RED]

Restablece los ajustes predeterminados de fábrica del estado de ajuste de la red.

### [VERIFICADOR DE RED]

Comprueba el estado de la conexión de red.

### [AJUSTE FÁCIL IP]

Establece el tiempo para aceptar el EASY IP Setup Software.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [DESHABILITAR], [20 MIN.], [ILIMITADO]

(Configuración de fábrica: [DESHABILITAR])

NOTA

- Este valor se fija en [ILIMITADO] cuando se selecciona [TETHERING USB] en [SEL. DISPOSITIVO].

- Este valor se fija en [ILIMITADO] cuando se selecciona [NDI|HX] en [FUNC. RED].

### [TÍTULO CÁMARA FÁCIL IP]

Configure los nombres de dispositivos individuales que se mostrarán en EASY IP Setup Software. (15 caracteres máximo)

El título de la cámara definido aquí también se visualiza como el nombre del dispositivo individual en el conmutador compatible NDI|HX y la aplicación CX ROP.

(Configuración de fábrica: [AG-CX350])

Inicio de la página