- Arriba
- Preparación
- Activación/desactivación de la alimentación
- Cómo activar la alimentación

# Cómo activar la alimentación

Ajuste el interruptor de alimentación en la posición < > (Encendido) mientras mantiene pulsado el botón de liberación del bloqueo.

El monitor LCD se iluminará.

- Cuando la alimentación se enciende por primera vez, se muestran la pantalla [TIME ZONE] y, a continuación, la pantalla [CLOCK SETTING].

  Configure la zona horaria, la fecha y la hora.

NOTA

- La batería integrada (batería recargable) se descargará. La configuración de la fecha/hora podría inicializarse si la cámara no se enciende en aproximadamente cuatro meses.

  Vuelva a configurar la fecha/hora tras cargar la batería integrada. (Carga de la batería integrada)

Inicio de la página