- Arriba
- Especificaciones
- Especificaciones
- Audio digital

# Audio digital

Señal de grabación de audio | P2: 48 kHz/24 bits, 4ch (salvo AVC-LongG12) 48 kHz/16 bits, 4ch (AVC-Intra 100/AVC-Intra 50/AVC-LongG12) 24 bits/16 bits de AVC-Intra 100/AVC-Intra 50 se puede seleccionar en el menú MOV: 48 kHz/24 bits, 4ch AVCHD: 48 kHz/16 bits, 2ch
Formato de grabación de audio | P2: LPCM MOV: LPCM AVCHD: Dolby AudioTM
Espacio | Menú conmutable de 12 dB/18 dB/20 dB

Inicio de la página