- Arriba
- Reproducción
- Función de miniaturas
- Restauración de clips

# Restauración de clips

En los siguientes casos, según las condiciones, podría ser necesario restaurar el clip. La restauración puede tardar un tiempo según el error.

- Cuando la tarjeta de memoria en la ranura para tarjeta se extrae mientras la lámpara de acceso a la tarjeta 1 o la lámpara de acceso a la tarjeta 2 están parpadeando

- Cuando la alimentación se apaga desconectando la batería o el adaptador de CA mientras se graba o se realiza el proceso de finalización de la grabación

## Restauración de un clip (formato MOV/formato AVCHD)

Se muestra un error como el de la figura cuando se selecciona MOV o AVCHD como formato de archivo de grabación.

Figura 1

Seleccione [SET] en la pantalla del mensaje de error. (Figura 1)

- Una vez que se completa la reparación, seleccione en el mensaje de confirmación. Volverá a la pantalla anterior.

- se muestra en el clip cuando se detecta una información de gestión anómala mientras se visualiza la miniatura.

## Restauración de un clip (formato P2)

No se muestra ningún mensaje de error cuando se selecciona P2 como formato de archivo de grabación.

se muestra en la pantalla de imágenes en miniatura cuando hay al menos un clip P2 defectuoso que pueda repararse en la pantalla de imágenes en miniatura. En tal caso, el clip puede repararse siguiendo este procedimiento.

Pulse el botón <THUMBNAIL>.

Visualizará la pantalla de miniaturas.

Pulse el botón <MENU> mientras se muestra la pantalla de imágenes en miniatura.

Se muestra el menú.

Seleccione el menú [MINIATURAS] → [CLIP] → [REPARACIÓN].

Seleccione [SÍ].

Todos los clips P2 defectuosos que puedan repararse se repararán en la pantalla de imágenes en miniatura.

NOTA

- No extraiga la tarjeta de memoria de la ranura para tarjeta que esté parpadeando, ni retire la batería ni el adaptador de CA cuando la lámpara de acceso a la tarjeta 1/lámpara de acceso a la tarjeta 2 esté parpadeando en naranja. De lo contrario, ocasionará daños en la tarjeta de memoria.

- Use una batería suficientemente cargada o el adaptador de CA.

- Podría no ser posible reparar totalmente según el estado de los datos.

- Para restaurar los clips, es necesario que los clips se graben durante más de una determinada cantidad de tiempo. Sobre todo en los siguientes casos, los clips podrían no restaurarse, porque el número de fotogramas para restaurar es pequeño.

  - Cuando la función de grabación con velocidad de fotogramas variable está activada y la velocidad de fotogramas es menor a la ajustada para la frecuencia del sistema.

  - Cuando la función de grabación de intervalos está activada.

- Los clips filmados antes de que la alimentación se apagara no podrán reproducirse si la reparación falla.

  Además, quizá no se pueda grabar más.

- Si los datos grabados con el otro dispositivo se reparan, quizá no se pueda reproducir en la cámara ni en el otro dispositivo.

- Si la reparación falla, apague la cámara y vuelva a encenderla después de esperar algún tiempo. Si la reparación falla repetidamente, formatee con la cámara. Cuando se formatea todos los datos se borran y no pueden restaurarse.

- La visualización de la miniatura es más lenta cuando se repara la información de la miniatura.

Inicio de la página