- Arriba
- Conexión de red
- Función de streaming
- Introducción de los ajustes usando la herramienta de configuración

# Introducción de los ajustes usando la herramienta de configuración

## Instalación del software

Descargue e instale el software P2 Network Setting para Windows en la siguiente página web.

https://pro-av.panasonic.net/

## Creación de la tarjeta de memoria SDXC para la configuración usando el software P2 Network Setting

La tarjeta de memoria SDXC creada con este software puede usarse como el destino de referencia al cargarse en el menú de la cámara o cuando se selecciona el menú [RED] → [STREAMING] → [INFO. CONEXIÓN] → [TARJETA SD].

## Procedimiento de configuración

Figura 1

Figura 2

Inicie el software P2 Network Setting. (Figura 1)

Seleccione la pestaña Streaming → pestaña RTMP.

Introduzca la URL de destino en STREAM DESTINATION URL.

Haga clic en Export y seleccione en el cuadro de diálogo de selección de unidad (Figura 2) y, a continuación, haga clic en OK.

- No puede guardarse en ningún otro medio que no sea una unidad extraíble.

Inicio de la página