- Arriba
- Introducción
- Cosas que se pueden hacer con esta cámara
- Vinculación a dispositivos externos

# Vinculación a dispositivos externos

## Conexión al monitor

Es posible conectar un monitor para emitir imágenes.

Cable HDMI

Monitor

Cable BNC (terminal <SDI OUT>)

Cable de vídeo/audio* (terminal <AV OUT>)

Use un cable de vídeo/audio comercial (miniconector de 4 patillas).

Compruebe las especificaciones del cable del miniconector de 4 patillas.

Audio (Audio izquierdo: blanco)

Vídeo (amarillo)

Conexión a tierra

Audio (audio derecho: rojo)

- Use el cable apantallado doble de 4K/60P como el cable HDMI (opcional). También se recomienda usar el cable HDMI Panasonic 4K/60P compatible.

- Para el cable BNC (opcional) conectado al terminal <SDI OUT>, prepare un cable doblemente blindado equivalente a 5C-FB.

## Modo lector de tarjeta

Se transfieren datos (archivos) para llevar a cabo la edición no lineal en un ordenador.

- La cámara es compatible con USB 3.1 (GEN1).

Tarjeta de memoria*1

Cable USB tipo C*2

Ordenador

Las tarjetas de memoria están disponibles de forma opcional. No se suministran con la cámara.

El cable USB tipo C no se suministra con la cámara.

Use un cable USB tipo C comercial. Se recomienda usar un cable de no más de 1,5 m.

La cámara no ofrece función de alimentación por bus.

Los datos procedentes de un ordenador no pueden escribirse en la tarjeta de memoria insertada en la cámara.

## Conexión al controlador remoto de la cámara (AW-RP150G)

Permite conectar el controlador remoto de la cámara AW-RP150G (opcional) mediante el cable LAN para controlar algunas funciones de forma remota.

Cable LAN

AW-RP150G

Inicio de la página