- Arriba
- Descripción de las Partes
- Cámara
- Lado izquierdo

# Lado izquierdo

1. Ocular

2. Sección del ocular

   No apunte la sección del ocular hacia el sol. De lo contrario, podrían producirse daños en los componentes internos del dispositivo.

3. Terminal <USB2.0 HOST>

   Puede conectarse a una LAN inalámbrica si se instala el módulo inalámbrico (opcional) compatible con la cámara.

   Al conectar la cámara a un dispositivo iPhone/iPad o Android usando el cable de conexión USB 2.0, es posible conectarse a la red mediante tethering USB.

4. Botón REC (en el asa)

   Inicia o detiene la grabación.

   Utilizado para la filmación directa en modo de imagen en miniatura.

5. Interruptor de alimentación

   Alterna entre encendido/en espera.

   Para encender, ponga el interruptor de alimentación en < > (Encendido). Para dejar en espera, ponga el interruptor de alimentación en < > (espera).

6. Abrazadera de cable del micrófono

   Fija el cable del micrófono externo.

7. Sección de montaje del portamicrófono

   Permite montar el portamicrófono incluido con los tornillos del portamicrófono.

8. Orificios del trípode

   Fija el trípode. (parte inferior)

   - Tamaño del orificio de montaje

     - 1/4-20 UNC (longitud del tornillo de 5,5 mm o menor)

     - 3/8-16 UNC (longitud del tornillo de 5,5 mm o menor)

9. Orificios de montaje de accesorios

   Fija los accesorios.

   El peso del accesorio no debería ser superior a 2 kg incluidas las fijaciones de montaje.

   - Tamaño del orificio de montaje

     - Tamaño del tornillo de montaje: M3

     - Profundidad del orificio de montaje: 6 mm

     - Paso del orificio de montaje: 25 mm

Inicio de la página