- Arriba
- Filmación
- Filmación

# Filmación

Para la filmación, siga los pasos descritos a continuación.

1. Botón REC (en la empuñadura)

2. Botón REC (en el asa)

3. Interruptor <AUTO/MANUAL>

Establezca los ajustes de vídeo y la entrada de audio.

- Antes de filmar, es necesario definir o ajustar lo siguiente.

  - Ajustes de imagen para la función de brillo (iris, ganancia, obturador) y la función de ajuste del balance de blancos, etc.

  - Ajustes de entrada de audio para la grabación de audio.

  - Ajuste del nivel de grabación de audio

Seleccione el modo de filmación con el interruptor <AUTO/MANUAL>.

<AUTO>: modo automático

- [A] se visualiza en la parte superior del visor y en el monitor LCD.

- El enfoque, el iris, la ganancia, el obturador y el balance de blancos se ajustan automáticamente.

- Puede definir las operaciones para el modo automático en el menú [CÁMARA] → [BOTÓN AUTO].

<MANUAL>: modo manual

- Para ajustar el enfoque, el iris, la ganancia, la velocidad de obturación y el balance de blancos manualmente, ajuste la cámara en el modo manual.

- Para ajustar el brillo, ajustar el iris y el filtro ND. (Iris)

- Para enfocar manualmente, utilice la operación de enfoque. (Enfoque (enfoque manual))

- Para ajustar el balance de blancos, ajuste el balance de blancos y el de negros. (Ajuste del balance de blancos y negros)

- Para ajustar la configuración de la entrada de audio y el nivel de grabación, cambie la entrada de audio. (Conmutación de la entrada de audio)

Inicie la grabación pulsando el botón REC.

- Hay un botón REC en la empuñadura y otro en el asa.

- La luz indicadora se ilumina en rojo durante la grabación.

Vuelva a pulsar el botón REC para detener.

Compruebe los vídeos grabados.

Al finalizar la grabación, al pulsar el botón <REC CHECK> se reproducen automáticamente aproximadamente hasta los últimos tres segundos del último clip grabado.

De esta forma puede comprobar si el vídeo se ha grabado correctamente.

- Permite regresar al modo de espera de grabación tras efectuar la comprobación.

La comprobación de REC no funcionará en los siguientes casos.

- Cuando se activa/desactiva la alimentación

- Cuando se reinicia

- Cuando se pulsa el botón <THUMBNAIL>

- Cuando la tarjeta de memoria se inserta/extrae

- Cuando se da formato a la tarjeta de memoria

- Cuando la ranura para tarjeta en la que grabar se cambia pulsando el botón USER al que está asignada la función [SEL. RANURA] o tocando el icono del botón USER

- Cuando se cambia a [MODO LECT. TARJ.] o [MODO SERVICIO]

- Cuando se configura el menú [GRABACIÓN] → [FUNC. 2 RANURAS] → [GRAB SIMULT.]/[GRAB 2º PLANO]

- Cuando se cambia alguno de estos ajustes

  - Menú [SISTEMA] → [FRECUENCIA]

  - Menú [SISTEMA] → [FORMATO ARCHIVO]

  - Menú [SISTEMA] → [FORMATO GRAB.]

  - Menú [GRABACIÓN] → [FUNC. 2 RANURAS]

Selección de la resolución, códec y velocidad de fotogramas para la grabación de vídeo
Inicio de la página