- Arriba
- Especificaciones
- Especificaciones
- Streaming

# Streaming

Formato de compresión de vídeo | H.264/MPEG-4 AVC Main Profile H.264/MPEG-4 AVC High Profile
Resolución de vídeo | 1920×1080 (FHD), 1280×720 (HD), 640×360, 360×180
Método de streaming | Unicast, Multicast
Velocidad de fotogramas | Cuando se configura en el menú [SISTEMA] → [FRECUENCIA] → [59.94Hz] 24 fps, 30 fps, 60 fps Cuando se configura en el menú [SISTEMA] → [FRECUENCIA] → [50.00Hz] 25 fps, 50 fps
Velocidad de bits | 24 Mbps, 20 Mbps, 16 Mbps, 14 Mbps, 8 Mbps, 6 Mbps, 4 Mbps, 3 Mbps, 2 Mbps, 1,5 Mbps, 1 Mbps, 0,7 Mbps, 0,5 Mbps
Formato de compresión de audio | AAC-LC: 48 kHz/16 bits, 2ch
Protocolo admitido | RTSP/RTP/RTMP/RTMPS

Inicio de la página