- Arriba
- Conexión de red
- Función NDI|HX
- Ajustes de la cámara

# Ajustes de la cámara

## Especificación de los ajustes de red

Configure los ajustes de la LAN por cable. (Ajustes de LAN por cable)

## Configuración de la función NDI|HX

Configure el menú [SISTEMA] → [FRECUENCIA]/[FORMATO GRAB.].

- Para obtener más información sobre el elementos de ajuste, consulte “Ajustes al usar la función NDI|HX”.

Seleccione el menú [RED] → [FUNC. RED] → [NDI|HX].

La función NDI|HX está seleccionada. La cámara se reiniciará automáticamente.

Ajuste el formato de streaming con el menú [RED] → [NDI|HX] → [FORMATO STREAMING].

No puede usarse cuando se configura como UHD.

NOTA

- La función NDI|HX se puede usar cuando se cumplen estas condiciones.

  - El menú [SISTEMA] → [FORMATO ARCHIVO] se configura con un valor que no sea [AVCHD]

  - Se ha configurado el menú [SISTEMA] → [SÚPER LENTO] → [OFF]

  - El menú se ha configurado según “Ajustes al usar la función NDI|HX”

  - VFR y algunas funciones de grabación especiales están desactivadas

- El menú [RED] → [UTILIDAD] → [AJUSTE FÁCIL IP] se cambia a [ILIMITADO] cuando se activa la función NDI|HX.

- Si el menú [FICHERO ESCENA] → [SEL. MODO GAMMA] se configura como [HLG], el vídeo se transmite tras convertirse desde el rango dinámico alto al rango dinámico estándar.

- Si el menú [SISTEMA] → [AJUSTE COLOR] se configura como [V-Log], el vídeo se transmite tras convertirse desde V-Log a V-709.

#### Ajustes al usar la función NDI|HX

Menú [SISTEMA] | Menú [RED] → [NDI|HX]
--- | ---
[FRECUENCIA] | [FORMATO GRAB.] | [FORMATO STREAMING]
[59.94Hz] | [1080-59.94p/AVC-I100] [1080-59.94p/AVC-I422] [1080-59.94p/AVC-G25] [1080-59.94p/AVC-G12] [1080-59.94p/422LongGOP 100M] [1080-59.94p/422ALL-I 200M] | [1920×1080-60fps 24M] [1920×1080-60fps 16M] [1920×1080-60fps 10M] (Configuración de fábrica) [1920×1080-60fps 8M] [1280×720-60fps 14M] [1280×720-60fps 10M] [1280×720-60fps 6M]
| [1080-59.94i/AVC-I200] [1080-59.94i/AVC-I100] [1080-59.94i/AVC-I50] [1080-59.94i/AVC-G50] [1080-59.94i/AVC-G25] [1080-59.94i/AVC-G12] [1080-29.97p/422LongGOP 50M] [1080-29.97p/422ALL-I 100M] [1080-59.94i/422LongGOP 50M] [1080-59.94i/422ALL-I 100M] | [1920×1080-30fps 14M] [1920×1080-30fps 10M] (Configuración de fábrica) [1920×1080-30fps 6M] [1280×720-30fps 8M] [1280×720-30fps 4M] [1280×720-30fps 2M]
| [720-59.94p/AVC-I200] [720-59.94p/AVC-I100] [720-59.94p/AVC-I50] [720-59.94p/AVC-G50] [720-59.94p/AVC-G25] [720-59.94p/AVC-G12] | [1280×720-60fps 14M] [1280×720-60fps 10M] (Configuración de fábrica) [1280×720-60fps 6M]
[50.00Hz] | [1080-50.00p/AVC-I100] [1080-50.00p/AVC-I422] [1080-50.00p/AVC-G25] [1080-50.00p/AVC-G12] [1080-50.00p/422LongGOP 100M] [1080-50.00p/422ALL-I 200M] | [1920×1080-50fps 24M] [1920×1080-50fps 16M] [1920×1080-50fps 10M] (Configuración de fábrica) [1920×1080-50fps 8M] [1280×720-50fps 14M] [1280×720-50fps 10M] [1280×720-50fps 6M]
| [1080-50.00i/AVC-I200] [1080-50.00i/AVC-I100] [1080-50.00i/AVC-I50] [1080-50.00i/AVC-G50] [1080-50.00i/AVC-G25] [1080-50.00i/AVC-G12] [1080-25.00p/422LongGOP 50M] [1080-25.00p/422ALL-I 100M] [1080-50.00i/422LongGOP 50M] [1080-50.00i/422ALL-I 100M] | [1920×1080-25fps 14M] [1920×1080-25fps 10M] (Configuración de fábrica) [1920×1080-25fps 6M] [1280×720-25fps 8M] [1280×720-25fps 4M] [1280×720-25fps 2M]
| [720-50.00p/AVC-I200] [720-50.00p/AVC-I100] [720-50.00p/AVC-I50] [720-50.00p/AVC-G50] [720-50.00p/AVC-G25] [720-50.00p/AVC-G12] | [1280×720-50fps 14M] [1280×720-50fps 10M] (Configuración de fábrica) [1280×720-50fps 6M]

## Activación de la función NDI|HX

Realice la configuración de la función NDI|HX y active la función NDI|HX consultando la información de la página web NewTek, etc. [NDI|HX] se muestra en el menú [RED] → [NDI|HX] → [ACTIVACIÓN] cuando se activa la función NDI|HX.

NOTA

- La función NDI|HX permanecerá activa cuando se configure, a menos que la información de activación guardada en la cámara se borre.

- Para activar la función NDI|HX de la cámara usando la herramienta de NewTek, es necesario seleccionar [NDI|HX] en el menú [RED] → [FUNC. RED].

## Streaming con multidifusión

Un streaming puede distribuirse a varios conmutadores compatibles con NDI|HX mediante un router compatible, etc., cuando se usa la función de multidifusión.

Seleccione el menú [RED] → [NDI|HX] → [MULTICAST] → [HABILITAR].

Seleccione el menú [RED] → [NDI|HX], y especifique [DIRECCIÓN MULTICAST] y [PUERTO MULTICAST].

- Configure [DIRECCIÓN MULTICAST] dentro del siguiente rango.

  IPv4: 224.0.1.0 a 239.255.255.254

  IPv6: dirección de multidifusión que empieza por FF

- Configure [PUERTO MULTICAST] dentro del rango de 1024 a 50000.

NOTA

- Si tiene el símbolo añadido + 1 al final de la dirección de multidifusión especificado también se usa para NDI|HX.

- Desactive la tarjeta LAN que no se vaya a usar al recibir la imagen de multidifusión que se va a visualizar en un ordenador con varias tarjetas LAN instaladas.

## Uso de la función NDI|HX

Controle la cámara accionando el conmutador NDI|HX compatible.

NOTA

- El streaming puede detenerse cuando se configura la fecha/hora durante el streaming.

- Actúe con precaución porque las imágenes en streaming podrían transmitirse de forma accidental según el entorno del sistema de transmisión y la configuración del servicio usado.

## Desactivación de la función NDI|HX

Seleccione el menú [RED] → [NDI|HX] → [BORRAR ACTIVACIÓN].

La información de activación guardada en la cámara se borra.

Cuando la información de activación se borre, la función NDI|HX no podrá usarse hasta que la función NDI|HX no se vuelva a activar.

Inicio de la página