- Arriba
- Conexión de red
- Función de streaming
- Inicio del streaming con una operación en la cámara

# Inicio del streaming con una operación en la cámara

Seleccione el menú [RED] → [STREAMING] → [ACTIVADOR INICIO] → [CÁMARA].

Configure el destino.

Para obtener más información sobre la configuración del destino, consulte “Configuración del destino para el streaming en el menú de la cámara” o “Referencia a la tarjeta de memoria para el destino de streaming”.

Seleccione el menú [RED] → [STREAMING] → [INICIO] → [ON].

Si la cámara está conectada al destino de transmisión a través de una red, la cámara inicia la transmisión del vídeo de streaming.

NOTA

- El menú [INICIO] no puede seleccionarse cuando el streaming no se puede iniciar por razones como que la red no está conectada, etc.

- El inicio o la parada del streaming desde la cámara pueden asignarse al botón USER. (Asignación de funciones a los botones USER)

  El streaming no puede iniciarse pulsando el botón USER ni tocando el icono del botón USER cuando se visualizan el menú o la pantalla de imágenes en miniatura.

- Solo RTMP y RTMPS están disponibles al iniciar el streaming desde la cámara. En tal caso, IPv6 no podrá usarse.

- Para los ajustes como URL, consulte el manual de cada servicio de streaming.

- El streaming podría no ser posible según el estado de funcionamiento del servicio de streaming.

- El streaming se detiene al realizar estas operaciones, como visualizar la pantalla de miniaturas o reproducir clips en la cámara.

- El streaming puede detenerse cuando se configura la fecha/hora durante el streaming.

- Si hay una configuración que desactive VFR y otras funciones de streaming en el archivo de escena, el streaming se finalizará debido al cambio del archivo de escena.

- Actúe con precaución porque las imágenes en streaming podrían transmitirse de forma accidental según el entorno del sistema de transmisión y la configuración del servicio usado.

## Configuración del destino para el streaming en el menú de la cámara

Seleccione el menú [RED] → [STREAMING] → [INFO. CONEXIÓN] → [MEMORIA].

Introduzca la URL de destino en el menú [RED] → [STREAMING] → [URL RECEPTOR].

- Introduzca la URL de destino con el siguiente formato.

  - rtmp://(URL de servidor):(número de puerto)/(ruta)/(clave de transmisión)

  - rtmps://(URL de servidor):(número de puerto)/(ruta)/(clave de transmisión)

NOTA

- En general, se requiere un parámetro para la clave de transmisión con RTMP, pero la clave de transmisión podría estar incluida como parte de la ruta, en función del servicio. Para obtener más información, consulte el manual de cada servicio de streaming.

- La configuración de [URL RECEPTOR] no es posible cuando [TIPO DATOS] se configura como [P2CAST]. Configure tras realizar la operación para [BORRAR (MEMORIA)] una vez.

## Referencia a la tarjeta de memoria para el destino de streaming

Inserte la tarjeta de memoria donde se guarda la información del destino en la ranura para tarjeta 1.

Seleccione el menú [RED] → [STREAMING] → [INFO. CONEXIÓN] → [TARJETA SD].

## Gestión de la información del destino

La información del destino puede guardarse y cargarse entre el menú de la cámara y la tarjeta de memoria.

#### Cómo guardar la información del destino en la tarjeta de memoria

Inserte una tarjeta de memoria con formato de la cámara en la ranura para tarjeta 1.

Seleccione el menú [RED] → [STREAMING] → [GUARDAR (TARJ. SD)].

Seleccione [SÍ] al visualizar el mensaje de confirmación.

NOTA

- El nombre del archivo de la tarjeta de memoria para guardar la información del destino no puede cambiarse.

- El archivo con la información del destino guardado en la tarjeta de memoria está cifrado.

- No es posible guardar cuando [TIPO DATOS] se configura como [P2CAST].

- No es posible guardar cuando la cadena de caracteres iniciales de [URL RECEPTOR] (“rtmp://”, etc.) no se configura correctamente.

#### Carga de la información del destino desde la tarjeta de memoria

Inserte la tarjeta de memoria donde se guarda la información del destino en la ranura para tarjeta 1.

Seleccione el menú [RED] → [STREAMING] → [CARGAR (TARJ. SD)].

Seleccione [SÍ] al visualizar el mensaje de confirmación.

NOTA

- El nombre del archivo para cargar la información del destino guardado en la tarjeta de memoria no puede seleccionarse.

- La información de la configuración que la cámara puede cargar (consultar) es la siguiente.

  - Información guardada con la cámara

  - Archivo de configuración creado con el software P2 Network Setting (Introducción de los ajustes usando la herramienta de configuración)

  - Perfil descargado con P2 Cast (Uso de P2 Cast)

## Eliminación de la información del destino

Seleccione el menú [RED] → [STREAMING] → [BORRAR (MEMORIA)].

- La información de configuración para P2 Cast también se borra.

- La información de la URL de destino configurada en P2 Cast también se borra. (Uso de P2 Cast)

- La configuración relacionada con la multidifusión no se borra.

## Parada del streaming de vídeo

Seleccione el menú [RED] → [STREAMING] → [INICIO] → [OFF].

Inicio de la página