- Arriba
- Conexión de red
- Función de streaming
- Inicio del streaming con una operación desde el software de aplicación

# Inicio del streaming con una operación desde el software de aplicación

Seleccione el menú [RED] → [STREAMING] → [ACTIVADOR INICIO] → [RECEPTOR].

Especifique la dirección IP y ruta de la cámara con el software de aplicación según se indica, e inicie el streaming.

rtsp://(dirección IP)/stream

NOTA

- Realice una operación desde el software de aplicación para detener el streaming.

- Solo RTSP está disponible al iniciar el streaming con una operación desde el software de aplicación.

- Para obtener información sobre las operaciones para iniciar el streaming desde el software de aplicación, consulte el manual de cada software de aplicación.

- El streaming se detiene al realizar estas operaciones, como visualizar la pantalla de miniaturas o reproducir clips en la cámara.

- El streaming puede detenerse cuando se configura la fecha/hora durante el streaming.

- Si hay una configuración que desactive VFR y otras funciones de streaming en el archivo de escena, el streaming se finalizará debido al cambio del archivo de escena.

- Actúe con precaución porque las imágenes en streaming podrían transmitirse de forma accidental según el entorno del sistema de transmisión y la configuración del servicio usado.

## Streaming con multidifusión

Un streaming puede distribuirse a varios receptores con un router compatible, etc., cuando se usa la función de multidifusión.

Seleccione el menú [RED] → [STREAMING] → [ACTIVADOR INICIO] → [RECEPTOR(MULTICAST)].

Seleccione el menú [RED] → [STREAMING], y especifique [DIRECCIÓN MULTICAST] y [PUERTO MULTICAST].

- Configure [DIRECCIÓN MULTICAST] dentro del siguiente rango.

  IPv4: 224.0.1.0 a 239.255.255.254

  IPv6: dirección de multidifusión que empieza por FF

- Configure [PUERTO MULTICAST] dentro del rango de 1024 a 50000.

Especifique la dirección de la cámara e inicie el streaming con el software de aplicación.

NOTA

- La multidifusión no puede iniciar el streaming desde la cámara.

- En función de las especificaciones del dispositivo que recibe el streaming y el router conectado, la calidad de la imagen de vídeo podría no conservarse. Para ejecutar el streaming por multidifusión, póngase en contacto con el administrador de la red que se va a usar y configure un entorno de comunicación apropiado.

- Desactive la tarjeta LAN que no se vaya a usar al recibir la imagen de multidifusión que se va a visualizar en un ordenador con varias tarjetas LAN instaladas.

Inicio de la página