- Arriba
- Conexión de red
- Conexión de red
- Funciones disponibles

# Funciones disponibles

Cuando la cámara esté conectada a la red, se encontrarán disponibles las siguientes funciones.

- Conexión con la aplicación CX ROP

- Función de streaming

- Función NDI|HX

- Enlace P2 Cast

- IP remota que controla (solo mediante LAN por cable) la cámara a través del controlador remoto de la cámara (AW-RP150G)

Inicio de la página