- Haut
- Connexion réseau
- Fonction de diffusion continue
- Démarrage de la diffusion continue par une opération de la caméra

# Démarrage de la diffusion continue par une opération de la caméra

Sélectionnez le menu [RÉSEAU] → [STREAMING] → [DÉCLENCHEMENT DÉBUT] → [CAMÉRA].

Définissez la destination.

Pour plus de détails sur la destination, reportez-vous aux sections « Définition de la destination de diffusion continue dans le menu de la caméra » et « Référence à la carte mémoire pour la destination de la diffusion continue ».

Sélectionnez le menu [RÉSEAU] → [STREAMING] → [DÉMAR.] → [ON].

Si la caméra est connectée à la destination de transmission par un réseau, elle démarre la transmission de la vidéo en diffusion continue.

REMARQUE

- Le démarrage ou l’arrêt de la diffusion continue sur la caméra peut être assigné à la touche USER. (Attribution d’une fonction aux touches USER)

- Seul le RTMP est disponible lors du démarrage de la diffusion continue par une opération de la caméra. Dans ce cas, l’IPv6 est indisponible.

- Pour les réglages tels que l’URL, reportez-vous au manuel de chaque service de diffusion continue.

- La diffusion continue peut s’avérer impossible selon la condition d’utilisation du service de diffusion continue.

- La diffusion continue s’arrête lorsque vous effectuez des opérations telles que l’affichage de l’écran des miniatures ou la lecture de clips sur la caméra.

- La diffusion continue peut s’arrêter si le réglage de l’heure ou de la date a lieu pendant la diffusion continue.

## Définition de la destination de diffusion continue dans le menu de la caméra

Sélectionnez le menu [RÉSEAU] → [STREAMING] → [INFO. CONNEXION] → [MÉMOIRE].

Dans le menu [RÉSEAU] → [STREAMING] → [URL RÉCEPTEUR], saisissez l’URL de destination sous la forme « rtmp:// (adresse IP):(numéro de port)/(chemin) ».

REMARQUE

- Une clé de flux est généralement nécessaire comme paramètre dans le RTMP, mais l’URL de destination peut être spécifié en ajoutant le format « /(clé de flux) » à la fin du chemin. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel de chaque service de diffusion continue.

## Référence à la carte mémoire pour la destination de la diffusion continue

Insérez la carte mémoire sur laquelle les informations de destination sont enregistrées dans le logement pour carte 1.

Sélectionnez le menu [RÉSEAU] → [STREAMING] → [INFO. CONNEXION] → [CARTE SD].

## Gestion des informations de destination

Les informations de destination peuvent être enregistrés et chargées entre le menu de la caméra et la carte mémoire.

#### Enregistrement des informations de destination sur la carte mémoire

Insérez une carte mémoire formatée avec la caméra dans le logement pour carte 1.

Sélectionnez le menu [RÉSEAU] → [STREAMING] → [SAUV. (CARTE SD)].

Sélectionnez [OUI] lorsque le message de confirmation s’affiche.

REMARQUE

- Le nom du fichier dans la carte mémoire pour enregistrer les informations de destination est inaltérable.

- Le fichier contenant les informations de destination enregistrées sur la carte mémoire est crypté.

#### Chargement des informations de destination depuis la carte mémoire

Insérez la carte mémoire sur laquelle les informations de destination sont enregistrées dans le logement pour carte 1.

Sélectionnez le menu [RÉSEAU] → [STREAMING] → [CHARGER (CARTE SD)].

Sélectionnez [OUI] lorsque le message de confirmation s’affiche.

REMARQUE

- Le nom du fichier permettant de charger les informations de destination enregistrées sur la carte mémoire est indisponible.

## Arrêt de la diffusion continue de la vidéo

Sélectionnez le menu [RÉSEAU] → [STREAMING] → [DÉMAR.] → [OFF].

Haut de page