- Haut
- Prise de vue
- Entrée audio
- Lors de l’utilisation du microphone intégré

# Lors de l’utilisation du microphone intégré

Réglez le commutateur <CH1 SELECT> sur la position <INT(L)>.

Réglez le commutateur <CH2 SELECT> sur la position <INT(R)>.

REMARQUE

- Sélectionnez le menu [AUDIO] → [RÉG. CH ENREG.] → [COUPE BAS MIC CH1]/[COUPE BAS MIC CH2] → [ON] pour diminuer le bruit du vent du microphone.

Haut de page