- Haut
- Connexion réseau
- Fonction NDI|HX

# Fonction NDI|HX

La caméra peut être connectée à un commutateur compatible NDI|HX fabriqué par NewTek.

REMARQUE

- Pour plus de détails de chaque opération, reportez-vous au mode d’emploi des commutateurs compatibles NDI|HX.

- Les fonctions suivantes sont indisponibles lorsque la fonction NDI|HX est activée. Certains éléments de menu liés à ces fonctions sont indisponibles également.

  - Fonction d’enregistrement

  - Fonctions du système de lecture incluant l’affichage des miniatures

  - Fonction de télécommande IP

  - Réseau local sans fil

Réglages de la caméra
Haut de page