- Haut
- Fonctionnement
- Réglages de menu
- Menu [ENREGISTREMENT]

# Menu [ENREGISTREMENT]

Définit les différents éléments dans la fonction d’enregistrement.

## [FORMATER MÉDIA]

Formate la carte mémoire dans le logement pour carte spécifié. Les données supprimées à la suite d’un formatage ne peuvent pas être récupérées. Vérifiez toujours les données avant de formater.

Voici les éléments pouvant être sélectionnés.

- [SLOT1], [SLOT2]

## [NOM CLIP]

### [INDEX CAM]

Permet de définir l’élément CAM INDEX utilisé dans le nom pour que le fichier au format MOV soit enregistré. Définissez un caractère alphabétique majuscule. Ceci est utilisé comme une valeur à enregistrer dans l’étiquette de volume de la carte mémoire.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [A]…[Z]

(Réglage d’usine : [A])

### [COMPTE CARTE SUIVANTE]

Permet de définir l’élément CARD COUNT utilisé dans le nom pour que le fichier au format MOV soit enregistré. Dans les cas suivants, la valeur de réglage de [COMPTE CARTE SUIVANTE] est enregistrée dans l’étiquette de volume de la carte mémoire conjointement avec la valeur de réglage [INDEX CAM] en tant que CARD COUNT. En outre, la valeur de réglage augmentera de un après l’enregistrement. ([001] revient après [999])

- Lors du formatage de la carte mémoire

- Lors d’un enregistrement sur la carte mémoire où CARD COUNT n’est pas enregistré dans l’étiquette de volume

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [001]…[999]

(Réglage d’usine : [001])

## [FONCT. 2 SLOTS]

Permet de définir la fonction d’enregistrement utilisant deux cartes mémoire.

[OFF] | Fonction non définie.
[ENR. RELAI] | Permet de définir le retardeur d’enregistrement.
[ENR. SIMUL] | Permet de définir l’enregistrement simultané.
[ENR. ARRIÈRE PLAN] | Permet de définir l’enregistrement en arrière-plan.

(Réglage d’usine : [ENR. RELAI])

REMARQUE

- Pour les combinaisons et les restrictions des réglages, reportez-vous à la section « Fonction d’enregistrement qui ne peut pas être utilisée simultanément ».

## [PRÉ ENR.]

Définit l’exécution ou non du pré-enregistrement.

La durée de pré-enregistrement varie selon le réglage du menu [SYSTÈME] → [FORMAT ENREG.].

[ON] | Effectue le pré-enregistrement. La durée de pré-enregistrement est la suivante. Lorsque [FORMAT ENREG.] est [2160-29.97p/422ALL-I 400M], [2160-25.00p/422ALL-I 400M] ou [2160-23.98p/422ALL-I 400M] : environ 3 secondes Lorsque [FORMAT ENREG.] est [2160-59.94p/420LongGOP 150M], [2160-59.94p/HEVC LongGOP 200M], [2160-50.00p/420LongGOP 150M], [2160-50.00p/HEVC LongGOP 200M], [2160-29.97p/420LongGOP 100M], [2160-29.97p/HEVC LongGOP 150M], [2160-29.97p/422LongGOP 150M], [2160-25.00p/420LongGOP100M], [2160-25.00p/HEVC LongGOP 150M], [2160-25.00p/422LongGOP 150M], [2160-23.98p/420LongGOP 100M], [2160-23.98p/ HEVC LongGOP 150M] ou [2160-23.98p/422LongGOP 150M] : environ 5 secondes Autres durées : environ 10 secondes
[OFF] | N’effectue pas de pré-enregistrement.

(Réglage d’usine : [OFF])

REMARQUE

- Pour les combinaisons et les restrictions des réglages, reportez-vous à la section « Fonction d’enregistrement qui ne peut pas être utilisée simultanément ».

## [FONCT. ENR.]

### [MODE D'ENR.]

Sélectionne le mode d’enregistrement.

[NORMAL] | Effectue l’enregistrement standard.
[INTERVALLE] | Effectue l’enregistrement par intervalles. (Fonction permettant de répéter l’enregistrement d’une image à un intervalle de temps défini.)

(Réglage d’usine : [NORMAL])

REMARQUE

- Pour les combinaisons et les restrictions des réglages, reportez-vous à la section « Fonction d’enregistrement qui ne peut pas être utilisée simultanément ».

### [ATTENTE MODE ENREG.]

Sélectionne ou non la conservation des réglages [MODE D'ENR.].

[ON] | Conserve les réglages.
[OFF] | Ne conserve pas les réglages. Il reviendra toujours au statut [NORMAL] la prochaine fois que l’appareil sera sous tension.

(Réglage d’usine : [OFF])

### [TEMPS INTERVAL]

Définit la durée de l’intervalle pour un enregistrement par intervalles.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [1s], [2s], [5s], [10s], [30s], [1 min], [5 min], [10 min]

(Réglage d’usine : [5 min])

## [TC/UB]

### [PRÉREG. TC]

Définit la valeur par défaut du code temporel à enregistrer.

Heure | [00]…[23]
Minute | [00]…[59]
Seconde | [00]…[59]
Image | [00] … [23] (dans le cas de [23.98p]) [00] … [24] (lorsque [50.00i], [50.00p] ou [25.00p] est réglé) [00] … [29] (lorsque [59.94i], [59.94p] ou [29.97p] est réglé)

(Réglage d’usine : [00]) (chaque élément)

### [PRÉREG. UB]

Sélectionne les bits d’utilisateur.

Activé uniquement lorsque [UTILISATEUR] est sélectionné dans [MODE UB] de [TC/UB].

Chaque chiffre peut être réglé dans la plage suivante.

- [00]…[FF]

(Réglage d’usine : [00])

### [DÉFIL LIBRE/ENR]

Définit le mode d’opération pour faire avancer le générateur de code temporel.

[DÉFIL LIBRE] | Avance sans tenir compte du mode de fonctionnement.
[DÉFIL ENR] | Avance uniquement pendant l’enregistrement.

(Réglage d’usine : [DÉFIL ENR])

REMARQUE

- Le réglage est fixé sur [DÉFIL ENR] lorsque le menu [FICHIER SCÈNE] → [VFR] → [ON] est défini.

- Le réglage est fixé sur [DÉFIL ENR] lorsque le menu [SYSTÈME] → [SUPER LENT] → [ON] est défini.

- Le réglage est fixé sur [DÉFIL LIBRE] lorsque le menu [ENREGISTREMENT] → [PRÉ ENR.] → [ON] est défini.

- Le réglage est fixé sur [DÉFIL LIBRE] lorsque le menu [ENREGISTREMENT] → [FONCT. 2 SLOTS] → [ENR. ARRIÈRE PLAN] est défini.

- Le réglage est fixé sur [DÉFIL ENR] lorsque le menu [ENREGISTREMENT] → [FONCT. ENR.] → [MODE D'ENR.] → [INTERVALLE] est défini.

### [DF/NDF]

Règle la méthode de décompte pour le générateur de code temporel.

Activé uniquement lorsque la fréquence d’images d’enregistrement du menu [SYSTÈME] → [FORMAT ENREG.] est réglé sur 59,94i/59,94p/29,97p.

[DF] | Utilise le mode de temps réel.
[NDF] | Utilise le mode de temps non réel.

(Réglage d’usine : [DF])

REMARQUE

- Le réglage est fixé sur [NDF] lorsque le menu [ENREGISTREMENT] → [FONCT. ENR.] → [MODE D'ENR.] → [INTERVALLE] est défini.

### [MODE UB]

Sélectionne le mode de bits d’utilisateur. Les informations de bits d’utilisateur sont enregistrées dans le clip. En outre, elles sont sorties comme données LTC UB, VITC UB du signal SDI.

[VITESSE IMG] | Sélectionne les informations d’image (comme la fréquence d’images) de la caméra.
[UTILISATEUR] | Sélectionne les bits d’utilisateur définis dans [PRÉREG. UB].
[HEURE] | Sélectionne l’heure locale. (hh, mm, ss) (heure, minutes, secondes)
[DATE] | Sélectionne la date et l’heure locales. (YY, MM, DD, hh) (Année, Mois, Jour, heure)
[TC] | Enregistre la valeur de code temporel sous la forme de bits d’utilisateur.
[NOM CLIP] | Enregistre la valeur que CAM INDEX (un caractère) et CARD COUNT (nombre de trois chiffres) ont chacun convertie en code de caractères ASCII. Activé uniquement lorsque le menu [SYSTÈME] → [FORMAT FICHIER] → [MOV] est défini.

(Réglage d’usine : [UTILISATEUR])

### [SEL TC IN/OUT]

Règle l’entrée/sortie de la borne <TC IN/OUT>.

[TC IN] | Permet de régler l’entrée de code temporel.
[TC OUT] | Permet de régler la sortie de code temporel.

(Réglage d’usine : [TC IN])

### [REF TC OUT]

Permet de définir le retard en sortie du code temporel qui est sorti depuis la borne <TC IN/OUT>.

[ENREG.] | Sort immédiatement le code temporel d’enregistrement. Cette fonction est utilisée lors de l’enregistrement simultané sur deux caméras avec le code temporel de la caméra en tant que référence.
[SORTIE SDI] | Correspond à l’image de sortie de la borne <SDI OUT>. Sortie immédiate lorsque la vidéo n’est pas sortie de la borne <SDI OUT>.

(Réglage d’usine : [ENREG.])

## [COMPT. ENREG.]

Permet de définir le fonctionnement du compteur pour l’enregistrement.

[TOTAL] | Réalise un comptage continu jusqu’à la réinitialisation à l’aide de la touche <RESET>.
[CLIP] | Efface la valeur de comptage au démarrage de l’enregistrement et calcule la durée de chaque enregistrement.

(Réglage d’usine : [TOTAL])

## [HORODATAGE]

Sélectionne la superposition ou non de la date et de l’heure sur les vidéos tournées. L’affichage de l’année, du mois et du jour suit le réglage [FORMAT DATE].

[OFF] | Ne superpose pas la date et l’heure.
[DATE] | Superpose uniquement la date.
[HEURE] | Superpose uniquement l’heure.
[DATE&HEURE] | Superpose la date et l’heure.

(Réglage d’usine : [OFF])

Haut de page