- Haut
- Fiche technique
- Caractéristiques techniques
- Entrée / sortie autres

# Entrée / sortie autres

Borne <TC IN/OUT> | BNC×1 Utilisé comme borne d’entrée/sortie, commutateur d’entrée/sortie par menu Entrée : 1,0 V – 4,0 V [p-p], 10 kΩ Sortie : 2,0 V ± 0,5 V [p-p], faible impédance
Borne <REMOTE> | Super mini jack de 2,5 mm de diamètre × 1
Borne <USB2.0 HOST> | Connecteur de type A, 4 broches (5 V, 0,5 A) pour fixer le module sans fil (en option)
Borne <USB3.0 DEVICE> | Connecteur USB 3.1 GEN1 type C, avec fonction de stockage de masse USB, sans fonction d’alimentation par bus USB
Borne <LAN> | RJ-45 : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
Borne <DC IN 12V> | DC12 V, EIAJ type 4

Haut de page