- Haut
- Fonctionnement
- Réglages de menu
- Menu [FICHIER SCÈNE]

# Menu [FICHIER SCÈNE]

Définit le réglage détaillé de la qualité d’image de la vidéo prise à l’aide de la caméra.

Ce menu ne peut pas être défini lorsque l’écran des miniatures s’affiche.

Pour les réglages d’usine, reportez-vous à la section « Valeur de réglages d’usine du fichier de scène ».

## [SÉL. FICHIER]

Sélectionne le fichier de scène (1 à 6).

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [F1:], [F2:FLUO.], [F3:SPARK], [F4:B.STR], [F5:CINE], [F6:HLG]

## [ÉDIT. NOM]

Édite le nom du fichier de scène sélectionné dans le menu du fichier de scène. (Huit caractères maximum)

## [CHARGER/SAUV./INITIALISER]

Charge/sauvegarde/initialise les valeurs de réglage du fichier de scène assignées au numéro de fichier de scène actuel (n’importe lequel de 1 à 6).

[CHARGER] | Sélectionne et charge le fichier de scène enregistré dans la mémoire interne de la caméra.
[SAUV.] | Enregistre la valeur de réglage actuelle en tant que fichier de scène dans la mémoire interne de la caméra en spécifiant le titre et le numéro de fichier.
[INITIALISER] | Rétablit les réglages d’usine des fichiers de scène (1 à 6) sélectionnés.

## [VFR]

Permet de définir l’autorisation/interdiction de la vitesse de défilement variable (VFR).

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

## [VITESSE IMG]

Modifie l’intervalle de prise de vue et le temps d’exposition lorsque [VFR] est [ON].

Voici les éléments pouvant être réglés.

- Lorsque le menu [SYSTÈME] → [FRÉQUENCE] → [59.94Hz] est défini

  - [60fps], [54fps], [48fps], [44fps], [40fps], [36fps], [34fps], [32fps], [30fps], [28fps], [27fps], [26fps], [25fps], [24fps], [22fps], [21fps], [20fps], [18fps], [15fps], [12fps], [9fps], [6fps], [4fps], [2fps], [1fps]

- Lorsque le menu [SYSTÈME] → [FRÉQUENCE] → [50.00Hz] est défini

  - [50fps], [48fps], [45fps], [42fps], [37fps], [34fps], [32fps], [30fps], [28fps], [27fps], [26fps], [25fps], [24fps], [23fps], [22fps], [21fps], [20fps], [18fps], [15fps], [12fps], [9fps], [6fps], [4fps], [2fps], [1fps]

## [TYPE SCAN SYNC.]

Modifie les réglages d’affichage du balayage synchrone.

[sec] | Affiche la durée.
[deg] | S’affiche dans l’angle d’ouverture de l’obturateur.

## [SCAN SYNC.]

Affiche la vitesse de l’obturateur synchro-scan utilisée pour enregistrer des vidéos destinées à la télévision, etc.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- Lorsque [TYPE SCAN SYNC.] est réglé sur [sec] et que le menu [SYSTÈME] → [FRÉQUENCE] → [59.94Hz] est défini

  - Mode 59,94i/59,94p : [1/60.0] … [1/7200]

  - Mode 29,97p : [1/30.0]…[1/7200]

  - Mode 23,98p : [1/24.0]…[1/7200]

- Lorsque [TYPE SCAN SYNC.] est réglé sur [sec] et que le menu [SYSTÈME] → [FRÉQUENCE] → [50.00Hz] est défini

  - Mode 50i/50p : [1/50.0]…[1/7200]

  - Mode 25p : [1/25.0]…[1/7200]

- Quand [TYPE SCAN SYNC.] est réglé sur [deg]

  - [3.0d]…[360.0d]

## [DTL MAÎTRE]

Permet de définir le niveau d’effet du détail de la partie entière.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−31]…[31]

## [DTL CAROTTAGE]

Permet de définir le niveau de signal (y compris le bruit) pour ne pas activer l’effet de détail.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [0]…[60]

## [DTL RÉGLAGE]

### [DÉTAIL]

Permet de régler sur [ON]/[OFF] la fonction de détail.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

### [NIVEAU DTL V.]

Permet de définir l’intensité du niveau de détail dans la direction verticale.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−7]…[7]

### [FRÉQ. DTL]

Permet de définir l’épaisseur du détail.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−7]…[7]

### [DÉPEND. NIVEAU]

Lorsque le détail du signal de luminosité est accentué, les détails des zones plus sombres sont compressés.

Les détails des zones lumineuses sont davantage compressés lorsque la valeur définie pour [DÉPEND. NIVEAU] est plus élevée.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−7]…[7]

### [NIV OUVT KNEE]

Permet de définir le niveau de détail des zones extrêmement lumineuses (zones de haute luminosité).

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [0]…[5]

### [GAIN DTL(+)]

Permet de définir le niveau de détail dans la direction plus (pour accentuer la luminosité).

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−31]…[31]

### [GAIN DTL(−)]

Permet de définir le niveau de détail dans la direction moins (pour accentuer l’assombrissement).

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−31]…[31]

## [DTL TEINT PEAU A]

Sélectionne le tableau des tons chair qui affichera les détails des tons chair.

Crée le tableau des tons chair avec [DÉTECT TABLEAU]. Vous pouvez effectuer des prises de vue avec des tons chair plus doux en affichant le détail des tons chair.

Vous pouvez utiliser uniquement [DTL TEINT PEAU A], ou utiliser une combinaison de [DTL TEINT PEAU A] et [DTL TEINT PEAU B] ou une combinaison de [DTL TEINT PEAU A] et [DTL TEINT PEAU C].

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

## [DTL TEINT PEAU B]

Sélectionne le tableau des tons chair qui affichera les détails des tons chair.

Crée le tableau des tons chair avec [DÉTECT TABLEAU]. Vous pouvez effectuer des prises de vue avec des tons chair plus doux en affichant le détail des tons chair.

Vous pouvez utiliser uniquement [DTL TEINT PEAU B], ou utiliser une combinaison de [DTL TEINT PEAU B] et [DTL TEINT PEAU A] ou une combinaison de [DTL TEINT PEAU B] et [DTL TEINT PEAU C].

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

## [DTL TEINT PEAU C]

Sélectionne le tableau des tons chair qui affichera les détails des tons chair.

Crée le tableau des tons chair avec [DÉTECT TABLEAU]. Vous pouvez effectuer des prises de vue avec des tons chair plus doux en affichant le détail des tons chair.

Vous pouvez utiliser uniquement [DTL TEINT PEAU C], ou utiliser une combinaison de [DTL TEINT PEAU C] et [DTL TEINT PEAU A] ou une combinaison de [DTL TEINT PEAU C] et [DTL TEINT PEAU B].

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

## [DTL TEINT ZEBRA]

Réglage pour afficher un motif zébré dans la zone des tons chair affichée sur l’écran du viseur.

Le motif zébré s’affiche lorsque cet élément est réglé sur [ON] et que [DTL TEINT PEAU A]/[DTL TEINT PEAU B]/[DTL TEINT PEAU C] est activé.

Le motif zébré affiche la zone sélectionnée dans [RÉGLAGE DTL TEIN PEAU].

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

## [RÉGLAGE DTL TEIN PEAU]

### [DÉTECT TABLEAU]

Sélectionne le tableau des tons chair du sujet qui affiche les détails des tons chair.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [A], [B], [C]

### [EFFET DTL PEAU]

Permet de définir le niveau d’efficacité des détails des tons chair.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [0]…[31]

### [CENTRE I]

Permet de définir la position centrale de l’axe supérieur I (réglage de la zone qui applique le ton chair).

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [0]…[255]

### [LARGEUR I]

Permet de définir la largeur de la zone qui affiche le ton chair de l’axe supérieur I qui se focalise sur [CENTRE I].

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [1]…[3]

### [LARGEUR Q]

Permet de définir la largeur de la zone qui affiche le ton chair de l’axe supérieur Q qui se focalise sur [CENTRE I].

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [1]…[3]

### [PHASE Q]

Permet de définir la phase de la zone qui applique le ton chair lié à l’axe Q.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−128]…[127]

## [RÉG. CONTRÔLE GAIN RB]

### [PRE AWB GAIN R]

Permet de définir le gain Rch lorsque le commutateur <WHITE BAL> est sur la position <PRST>.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−200]…[200]

### [PRE AWB GAIN B]

Permet de définir le gain Bch lorsque le commutateur <WHITE BAL> est sur la position <PRST>.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−200]…[200]

### [AWB A GAIN R]

Permet de définir le gain Rch lorsque le commutateur <WHITE BAL> est sur la position <A>.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−200]…[200]

### [AWB A GAIN B]

Permet de définir le gain Bch lorsque le commutateur <WHITE BAL> est sur la position <A>.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−200]…[200]

### [AWB B GAIN R]

Permet de définir le gain Rch lorsque le commutateur <WHITE BAL> est sur la position <B>.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−200]…[200]

### [AWB B GAIN B]

Permet de définir le gain Bch lorsque le commutateur <WHITE BAL> est sur la position <B>.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−200]…[200]

### [COMPENS. GAIN AWB A]

Permet de définir le gain Rch et le gain Bch lorsque le commutateur <WHITE BAL> est sur la position <A> et que la balance des blancs automatique est exécutée.

[ON] | Conserve les valeurs définies dans [AWB A GAIN R] et [AWB A GAIN B].
[OFF] | Permet de définir la valeur du gain Rch et du gain Bch sur [0].

### [COMPENS. GAIN AWB B]

Permet de définir le gain Rch et le gain Bch lorsque le commutateur <WHITE BAL> est sur la position <B> et que la balance des blancs automatique est exécutée.

[ON] | Conserve les valeurs définies dans [AWB B GAIN R] et [AWB B GAIN B].
[OFF] | Permet de définir la valeur du gain Rch et du gain Bch sur [0].

## [RÉG. TEMP COULEUR Ach]

### [TEMP COULEUR]

Affiche la température de couleur lorsque le commutateur <WHITE BAL> est sur <A> et que la balance des blancs automatique fonctionne, ou lorsqu’elle est présélectionnée.

De plus, avec l’opération de balance des blancs automatique, vous pouvez modifier la température de couleur en changeant l’équilibre de sortie de Rch et Bch.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [2000K]…[15000K]

### [GAIN R]

Affiche la sortie de Rch lorsque le commutateur <WHITE BAL> est sur la position <A> et que la balance des blancs automatique fonctionne, ou lorsqu’elle est présélectionnée.

En mode de balance des blancs automatique, vous pouvez également modifier la couleur sur l’axe Rch en modifiant la sortie de Rch.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−400]…[400]

### [GAIN B]

Affiche la sortie de Bch lorsque le commutateur <WHITE BAL> est sur la position <A> et que la balance des blancs automatique fonctionne, ou lorsqu’elle est présélectionnée.

En mode de balance des blancs automatique, vous pouvez également modifier la couleur sur l’axe Bch en modifiant la sortie de Bch.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−400]…[400]

### [AXE V]

Affiche la sortie de l’axe G lorsque le commutateur <WHITE BAL> est sur la position <A> et que la balance des blancs automatique fonctionne, ou lorsqu’elle est présélectionnée.

En mode de balance des blancs automatique, vous pouvez également modifier la couleur sur l’axe G en modifiant la sortie de Rch et Bch.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−400]…[400]

## [RÉG. TEMP COULEUR Bch]

### [TEMP COULEUR]

Affiche la température de couleur lorsque le commutateur <WHITE BAL> est sur <B> et que la balance des blancs automatique fonctionne, ou lorsqu’elle est présélectionnée.

De plus, avec l’opération de balance des blancs automatique, vous pouvez modifier la température de couleur en changeant l’équilibre de sortie de Rch et Bch.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [2000K]…[15000K]

### [GAIN R]

Affiche la sortie de Rch lorsque le commutateur <WHITE BAL> est sur la position <B> et que la balance des blancs automatique fonctionne, ou lorsqu’elle est présélectionnée.

En mode de balance des blancs automatique, vous pouvez également modifier la couleur sur l’axe Rch en modifiant la sortie de Rch.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−400]…[400]

### [GAIN B]

Affiche la sortie de Bch lorsque le commutateur <WHITE BAL> est sur la position <B> et que la balance des blancs automatique fonctionne, ou lorsqu’elle est présélectionnée.

En mode de balance des blancs automatique, vous pouvez également modifier la couleur sur l’axe Bch en modifiant la sortie de Bch.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−400]…[400]

### [AXE V]

Affiche la sortie de l’axe G lorsque le commutateur <WHITE BAL> est sur la position <B> et que la balance des blancs automatique fonctionne, ou lorsqu’elle est présélectionnée.

En mode de balance des blancs automatique, vous pouvez également modifier la couleur sur l’axe G en modifiant la sortie de Rch et Bch.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−400]…[400]

## [NIV CHROMA]

Permet de définir le niveau chromatique des signaux PR et PB.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−99%]…[99%], [OFF]

## [PHASE CHROMA]

Permet de régler avec précision la phase chromatique des signaux PR et PB.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−31]…[31]

## [MATRICE]

Sélectionne le tableau de matrice pour afficher la couleur de prise de vue.

[NORMAL1] | Affiche la couleur adaptée aux prises de vue en extérieur ou sous une lampe halogène.
[NORMAL2] | Affiche une couleur plus vive que [NORMAL1].
[FLUO.] | Affiche la couleur adaptée aux prises de vue en intérieur sous une lumière fluorescente.
[CINELIKE] | Affiche la couleur adaptée aux prises de vue de vidéos cinématographiques.

## [RÉGLAGE MATRICE]

### [R-G]

Ajuste la matrice linéaire. (Rouge - vert)

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−63]…[63]

### [R-B]

Ajuste la matrice linéaire. (Rouge - bleu)

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−63]…[63]

### [G-R]

Ajuste la matrice linéaire. (Vert - rouge)

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−63]…[63]

### [G-B]

Ajuste la matrice linéaire. (Vert - bleu)

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−63]…[63]

### [B-R]

Ajuste la matrice linéaire. (Bleu - rouge)

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−63]…[63]

### [B-G]

Ajuste la matrice linéaire. (Bleu - vert)

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−63]…[63]

## [CORRECT. COULEUR]

### [R] ([SAT])

Corrige la saturation des couleurs rouge.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−63]…[63]

### [R] ([PHASE])

Corrige la teinte rouge.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−63]…[63]

### [R-R-Mg] ([SAT])

Corrige la saturation des couleurs entre le rouge et les « couleurs entre le rouge et le magenta ».

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−63]…[63]

### [R-R-Mg] ([PHASE])

Corrige la teinte entre le rouge et les « couleurs entre le rouge et le magenta ».

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−63]…[63]

### [R-Mg] ([SAT])

Corrige la saturation des couleurs entre le rouge et le magenta.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−63]…[63]

### [R-Mg] ([PHASE])

Corrige la teinte entre le rouge et le magenta.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−63]…[63]

### [Mg] ([SAT])

Corrige la saturation des couleurs magenta.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−63]…[63]

### [Mg] ([PHASE])

Corrige la teinte magenta.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−63]…[63]

### [Mg-B] ([SAT])

Corrige la saturation des couleurs entre le magenta et le bleu.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−63]…[63]

### [Mg-B] ([PHASE])

Corrige la teinte entre le magenta et le bleu.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−63]…[63]

### [B] ([SAT])

Corrige la saturation des couleurs bleue.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−63]…[63]

### [B] ([PHASE])

Corrige la teinte bleue.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−63]…[63]

### [B-Cy] ([SAT])

Corrige la saturation des couleurs entre le bleu et le cyan.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−63]…[63]

### [B-Cy] ([PHASE])

Corrige la teinte entre le bleu et le cyan.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−63]…[63]

### [Cy] ([SAT])

Corrige la saturation des couleurs cyan.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−63]…[63]

### [Cy] ([PHASE])

Corrige la teinte cyan.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−63]…[63]

### [Cy-G] ([SAT])

Corrige la saturation des couleurs entre le cyan et le vert.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−63]…[63]

### [Cy-G] ([PHASE])

Corrige la teinte entre le cyan et le vert.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−63]…[63]

### [G] ([SAT])

Corrige la saturation des couleurs verte.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−63]…[63]

### [G] ([PHASE])

Corrige la teinte verte.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−63]…[63]

### [G-Yl] ([SAT])

Corrige la saturation des couleurs entre le vert et le jaune.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−63]…[63]

### [G-Yl] ([PHASE])

Corrige la teinte entre le vert et le jaune.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−63]…[63]

### [G-Yl-Yl] ([SAT])

Corrige la saturation des couleurs entre les « couleurs entre le vert et le jaune » et le jaune.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−63]…[63]

### [G-Yl-Yl] ([PHASE])

Corrige la teinte entre les « couleurs entre le vert et le jaune » et le jaune.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−63]…[63]

### [Yl] ([SAT])

Corrige la saturation des couleurs jaune.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−63]…[63]

### [Yl] ([PHASE])

Corrige la teinte jaune.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−63]…[63]

### [Yl-Yl-R] ([SAT])

Corrige la saturation des couleurs entre le jaune et les « couleurs entre le jaune et le rouge ».

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−63]…[63]

### [Yl-Yl-R] ([PHASE])

Corrige la teinte entre le jaune et les «couleurs entre le jaune et le rouge».

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−63]…[63]

### [Yl-R] ([SAT])

Corrige la saturation des couleurs entre le jaune et le rouge.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−63]…[63]

### [Yl-R] ([PHASE])

Corrige la teinte entre le jaune et le rouge.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−63]…[63]

### [Yl-R-R] ([SAT])

Corrige la saturation des couleurs entre les « couleurs entre le jaune et le rouge » et le rouge.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−63]…[63]

### [Yl-R-R] ([PHASE])

Corrige la teinte entre les « couleurs entre le jaune et le rouge » et le rouge.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−63]…[63]

## [PIED. MAITRE]

Permet de définir le piédestal maître.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−200]…[200]

## [RÉG. CONTRÔLE RGB NOIR]

### [R PED]

Permet de définir le niveau du piédestal Rch.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−100]…[100]

### [G PED]

Permet de définir le niveau du piédestal Gch.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−100]…[100]

### [B PED]

Permet de définir le niveau du piédestal Bch.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−100]…[100]

### [PEDESTAL OFFSET]

Permet de définir les niveaux de piédestal Rch, Gch et Bch après l’ajustement de la balance des noirs automatique.

[ON] | Conserve chacune des valeurs définies dans [R PED], [G PED] et [B PED].
[OFF] | Permet de définir le niveau du piédestal de Rch, Gch et Bch sur [0].

## [SÉL. MODE GAMMA]

Sélectionne le mode gamma.

[HD] | Permet de définir les caractéristiques de gamma pour HD (High Definition).
[SD] | Augmente le gain dans des zones plus sombres par rapport au gamma HD.
[FILMLIKE1] | Permet de définir les caractéristiques qui reproduisent plus de zones très lumineuses que le gamma HD.
[FILMLIKE2] | Permet de définir les caractéristiques qui reproduisent plus de zones très lumineuses que [FILMLIKE1].
[FILMLIKE3] | Permet de définir les caractéristiques qui reproduisent plus de zones très lumineuses que [FILMLIKE2].
[FILM-REC.] | Permet de définir les caractéristiques de gamma ciné pour un film.
[VIDÉO-REC.] | Permet de définir les caractéristiques de gamma ciné pour une vidéo.
[HLG] | Permet de définir les caractéristiques de gamma de journal hybride (HLG).

## [RÉG. GAMMA]

### [GAMMA MASTER]

Permet de définir le gamma principal par incréments de 0,01.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [0.30]…[0.75]

### [NIV. DYNAMIQ. F-REC.]

Lorsque [FILM-REC.] est sélectionné dans [SÉL. MODE GAMMA], la plage dynamique est définie.

Aucun réglage n’est modifié si un élément autre que [FILM-REC.] est sélectionné.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [200%] … [600%] (incrément de 100%)

### [NIV. ÉTIR. NOIR F-REC.]

Lorsque [FILM-REC.] est sélectionné dans [SÉL. MODE GAMMA], l’étirement des noirs est défini.

Aucun réglage n’est modifié si un élément autre que [FILM-REC.] est sélectionné.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [0%]…[30%]

### [PENTE KNEE V-REC.]

Lorsque [VIDÉO-REC.] est sélectionné dans [SÉL. MODE GAMMA], la pente knee est définie.

Aucun réglage n’est modifié si un élément autre que [VIDÉO-REC.] est sélectionné.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [150%] … [500%] (incrément de 50%)

### [POINT KNEE V-REC.]

Lorsque [VIDÉO-REC.] est sélectionné dans [SÉL. MODE GAMMA], le point KNEE est défini.

Aucun réglage n’est modifié si un élément autre que [VIDÉO-REC.] est sélectionné.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [30%]…[107%]

### [GAMMA NOIR]

Permet de définir les courbes gamma des zones sombres.

[−8]…[−1] | Compresse les zones sombres.
[0] | État standard
[1]…[8] | Augmente les zones sombres.

### [ETENDUE GAMMA NOIR]

Permet de définir le taux maximum de compression/d’expansion.

[1] | Environ 20%
[2] | Environ 30%
[3] | Environ 40%

## [RÉG. KNEE]

### [MODE KNEE]

Permet de définir le mode de fonctionnement knee.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [AUTO], [MANUEL], [OFF]

### [RÉPONSE KNEE A]

Permet de définir la vitesse de réponse d’auto knee. Plus la valeur de réglage est faible, plus la vitesse de réponse est élevée.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [1]…[8]

### [POINT KNEE]

Permet de définir la position du point KNEE par incréments de 0,5%.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [70.0%]…[107.0%]

### [PENTE KNEE]

Permet de définir l’inclinaison knee.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [0]…[99]

### [CMT KNEE HLG]

Active/désactive le fonctionnement de knee pour HLG.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

### [POINT KNEE HLG]

Permet de définir la position du point KNEE pour HLG.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [55]…[109]

### [PENTE KNEE HLG]

Permet de définir l’inclinaison knee de HLG.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [0]…[100]

## [RÉG. CLIP BALNC]

### [CLIP BLANC]

Active la fonction de clip blanc [ON]/[OFF]. La valeur de réglage de [NIV. CLIP BLANC] est activée lorsque la fonction est [ON].

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

### [NIV. CLIP BLANC]

Permet de définir le niveau de clip blanc.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [90%]…[109%]

## [DRS]

Active/désactive la fonction d’étirement à plage dynamique.

Si des fonctions sont assignées aux touches USER, vous pouvez commuter [ON]/[OFF] à l’aide des opérations de touche USER.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

## [PROFOND. EFFET DRS]

Permet de définir le niveau de compression des zones de haute luminosité de la fonction d’étirement à plage dynamique.

En compressant les niveaux du signal vidéo des zones à haute luminosité qui sont balayées lors des prises de vue normales, vous pouvez agrandir la plage dynamique.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [1]…[3]

## [DNR]

Modifie la valeur de réduction du bruit et ajuste l’effet de réduction de bruit.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [OFF], [1], [2]

## [NIVEAU DIAPH A.]

Active/désactive la fonction de niveau de diaphragme auto.

Si des fonctions sont assignées aux touches USER, vous pouvez commuter [ON]/[OFF] à l’aide des opérations de touche USER.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

## [NIVEAU EFFET DIAPH A.]

Permet de définir la luminosité en mode de diaphragme auto.

Augmente la valeur d’éclairage et réduit la valeur d’assombrissement de la convergence du diaphragme auto.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−50]…[50]

Haut de page