- Haut
- Connexion réseau
- Fonction NDI|HX
- Réglages de la caméra

# Réglages de la caméra

## Spécification des paramètres réseau

Permet de procéder au réglage du réseau local câblé. (Réglages du réseau local câblé)

## Réglage relatif à la fonction NDI|HX

Réglez le menu [SYSTÈME] → [FRÉQUENCE]/[FORMAT ENREG.].

- Pour plus de détails sur les éléments de réglage, reportez-vous à la section « Réglages lors de l’utilisation de la fonction NDI|HX ».

Sélectionnez le menu [RÉSEAU] → [FONCT. RÉSEAU] → [NDI|HX].

La fonction NDI|HX est sélectionnée. La caméra redémarre automatiquement.

Réglez le format de la diffusion continue avec le menu [RÉSEAU] → [NDI|HX] → [FORMAT STREAMING].

REMARQUE

- La fonction NDI|HX est disponible lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies.

  - Le menu [SYSTÈME] → [FORMAT FICHIER] est réglé sur un paramètre autre que [AVCHD].

  - Le menu [SYSTÈME] → [SUPER LENT] → [OFF] est défini

  - Le menu a été défini conformément à la section « Réglages lors de l’utilisation de la fonction NDI|HX »

  - VFR et certaines fonctions d’enregistrement spéciales sont désactivées

#### Réglages lors de l’utilisation de la fonction NDI|HX

Menu [SYSTÈME] | Menu [RÉSEAU] → [NDI|HX]
--- | ---
[FRÉQUENCE] | [FORMAT ENREG.] | [FORMAT STREAMING]
[59.94Hz] | [1080-59.94p/422LongGOP 100M] [1080-59.94p/422ALL-I 200M] | [1920×1080-60fps 24M] [1920×1080-60fps 16M] [1920×1080-60fps 10M] (réglage d’usine) [1920×1080-60fps 8M] [1280×720-60fps 14M] [1280×720-60fps 10M] [1280×720-60fps 6M]
| [1080-29.97p/422LongGOP 50M] [1080-29.97p/422ALL-I 100M] [1080-59.94i/422LongGOP 50M] [1080-59.94i/422ALL-I 100M] | [1920×1080-30fps 14M] [1920×1080-30fps 10M] (réglage d’usine) [1920×1080-30fps 6M] [1280×720-30fps 8M] [1280×720-30fps 4M] [1280×720-30fps 2M]
[50.00Hz] | [1080-50.00p/422LongGOP 100M] [1080-50.00p/422ALL-I 200M] | [1920×1080-50fps 24M] [1920×1080-50fps 16M] [1920×1080-50fps 10M] (réglage d’usine) [1920×1080-50fps 8M] [1280×720-50fps 14M] [1280×720-50fps 10M] [1280×720-50fps 6M]
| [1080-25.00p/422LongGOP 50M] [1080-25.00p/422ALL-I 100M] [1080-50.00i/422LongGOP 50M] [1080-50.00i/422ALL-I 100M] | [1920×1080-25fps 14M] [1920×1080-25fps 10M] (réglage d’usine) [1920×1080-25fps 6M] [1280×720-25fps 8M] [1280×720-25fps 4M] [1280×720-25fps 2M]

## Activation de la fonction NDI|HX

Reportez-vous au site Web de NewTek, etc., et activez la fonction NDI|HX. [NDI|HX] s’affiche dans le menu [RÉSEAU] → [NDI|HX] → [ACTIVATION] lorsque la fonction NDI|HX est activée.

REMARQUE

- Une fois définie, la fonction NDI|HX reste activée, sauf si les informations d’activation enregistrées sur la caméra sont supprimées.

## Utilisation de la fonction NDI|HX

Commandez la caméra en utilisant le commutateur compatible NDI|HX.

REMARQUE

- La diffusion continue peut s’arrêter si le réglage de l’heure ou de la date a lieu pendant la diffusion continue.

## Désactivation de la fonction NDI|HX

Sélectionnez le menu [RÉSEAU] → [NDI|HX] → [EFFACER ACTIVATION].

Les informations d’activation enregistrées sur la caméra sont supprimées.

Une fois les informations d’activation supprimées, la fonction NDI|HX est indisponible jusqu’à la réactivation de la fonction NDI|HX.

Haut de page