- Haut
- Contrôle
- Fonctionnement des vignettes
- Copie des clips

# Copie des clips

Il est possible de copier des clips entre les cartes mémoire.

Seul le clip enregistré dans AVCHD peut être copié.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Appuyez sur la touche <THUMBNAIL>.

L’écran des miniatures s’affiche.

Appuyez sur la touche <MENU> tandis que l’écran des miniatures s’affiche.

Le menu s’affiche.

Sélectionnez le menu [VIGNETTE] → [CLIP] → [COPIER].

Sélectionnez [SELECT]. (Fig. 1)

- Le fait de sélectionner [TOUT] entraîne la copie de tous les clips entre les cartes mémoire.

Sélectionnez l’emplacement pour carte pour la destination de copie. (Fig. 2)

Les clips de la carte mémoire de la source de copie s’affichent sur l’écran des miniatures. (Fig. 3)

- [SLOT1→SLOT2] : copie les clips de la carte mémoire du logement pour carte 1 vers la carte mémoire du logement pour carte 2.

- [SLOT2→SLOT1] : copie les clips de la carte mémoire du logement pour carte 2 vers la carte mémoire du logement pour carte 1.

Sélectionnez le clip à copier dans l’écran des miniatures.

s’affiche sur le clip sélectionné.

Sélectionnez . (Fig. 4)

- Ceci peut également être sélectionné en maintenant le multicadran enfoncé.

Lorsque le message de confirmation s’affiche, sélectionnez [SET].

La barre de progression s’affiche, et la copie du clip démarre.

- Pour annuler la copie en cours, sélectionnez [ANNUL.].

Lorsque le message de fin s’affiche, sélectionnez . (Fig. 5)

REMARQUE

- Le clip dont le format de fichier d’enregistrement est MOV ne peut pas être copié.

- La copie est impossible lorsque le volume du clip sélectionné est plus grand que la capacité de carte disponible de la destination.

- La copie est impossible quand la carte de destination de la copie est protégée en écriture.

- La copie est impossible lorsque le nombre maximal de clips est dépassé.

- La copie est impossible lorsque le nombre maximal de listes de lecture est dépassé.

Haut de page