- Haut
- Contrôle
- Fonctionnement des vignettes
- Écran des miniatures

# Écran des miniatures

Appuyez sur la touche <THUMBNAIL> pour afficher l’écran des miniatures tout en affichant l’écran d’image de caméra.

Appuyez à nouveau sur la touche <THUMBNAIL> pour afficher l’écran d’image de caméra.

Les clips au format de fichier d’enregistrement (MOV ou AVCHD) sélectionnés dans le menu [SYSTÈME] → [FORMAT FICHIER] s’affichent sur l’écran des miniatures.

En outre, le menu dans l’écran des miniatures peut être utilisé en appuyant sur la touche <MENU> tandis que l’écran des miniatures s’affiche.

1. Affichage d’état du clip

   [TOUS SLOT] : affiche tous les clips enregistrés sur toutes les cartes mémoire dans chaque logement pour carte. S’affiche dans [TOUS SLOT] lorsque l’écran des miniatures s’affiche à partir de l’écran d’image de caméra.

   [SLOT1] : affiche uniquement les clips enregistrés sur la carte mémoire dans le logement pour carte 1.

   [SLOT2] : affiche uniquement les clips enregistrés sur la carte mémoire dans le logement pour carte 2.

   [SLOT1→SLOT2] : s’affiche lors de la copie de la carte mémoire du logement pour carte 1 vers la carte mémoire du logement pour carte 2.

   [SLOT2→SLOT1] : s’affiche lors de la copie de la carte mémoire du logement pour carte 2 vers la carte mémoire du logement pour carte 1.

   [MEME FORMAT] : affiche uniquement les clips enregistrés au même format que le format système.

   Les clips enregistrés au même format correspondent aux réglages actuels de chaque élément du menu [SYSTÈME] → [FRÉQUENCE]/[FORMAT FICHIER]/[FORMAT ENREG.].

2. Affichage de fonction

   Ceci s’affiche pendant l’opération de copie, suppression, protection, etc.

3. Mode d’enregistrement

   : s’affiche lorsque MOV est sélectionné comme format de fichier d’enregistrement.

   : s’affiche lorsque AVCHD est sélectionné comme format de fichier d’enregistrement.

   : s’affiche lorsque MOV est sélectionné comme format de fichier d’enregistrement, et s’il y a au moins un clip AVCHD sur l’une des cartes mémoire. Ceci n’est pas affiché s’il n’y a aucun clip AVCHD.

   : s’affiche lorsque AVCHD est sélectionné comme format de fichier d’enregistrement, et s’il y a au moins un clip MOV sur l’une des cartes mémoire. Ceci n’est pas affiché s’il n’y a aucun clip MOV.

4. Affichage de l’état du support

   Le nombre de logements pour carte de la carte mémoire dans laquelle le clip en position de curseur est enregistré s’affiche en jaune.

5. Affichage de l’état de la connexion du réseau local câblé/réseau local sans fil.

   Affiche l’état de la connexion du réseau local câblé et du réseau local sans fil.

   (Aucun affichage) : il n’est pas connecté à un réseau local câblé ou un réseau local sans fil. Il est réglé sur le menu [RÉSEAU] → [SÉL. APPAREIL] → [OFF].

   : état dans lequel le réseau local câblé est défini et le ROP n’est pas connecté.

   : état dans lequel le réseau local câblé est défini et le ROP est connecté.

   : état dans lequel le réseau local sans fil est défini et le ROP n’est pas connecté.

   : état dans lequel le réseau local sans fil est défini et le ROP est connecté.

6. Affichage de l’état de l’alimentation

   : affiche le niveau de charge restant de la batterie lorsqu’elle est la source d’alimentation.

   : s’affiche lors d’une alimentation avec l’adaptateur secteur.

7. Curseur

8. Clip qui est illisible

   S’affiche lorsque le clip ne peut pas être lu dans la caméra comme lors d’une infraction à une norme.

9. Touche de commutation de page

   Commute la page de l’écran des miniatures.

   [] : passe à la page précédente

   [] : passe à la page suivante

10. Barre de défilement

    Indique quelle partie de l’intégralité de la miniature est en cours de visionnage.

## Affichage des clips dans l’écran des miniatures

1. Numéro de la vignette

   Affiche le numéro de la vignette de [0001] à [9999].

   En temps normal, le numéro assigné au clip s’affiche dans l’ordre d’enregistrement.

2. État de reprise de la lecture

3. Nombre de pixels d’enregistrement, fréquence du système

4. Format de fichier d’enregistrement, codec d’enregistrement

5. État de protection du clip

   Ceci s’affiche lorsque le clip est protégé.

6. Nom de clip/Code temporel standard

   Les huit premiers chiffres du code temporel lors du démarrage de la prise de vue d’un clip ou de l’affichage du nom de fichier du clip en caractères alphanumériques.

   Les informations à afficher sont définies dans le menu [VIGNETTE] → [AFFICHER] → [DONNÉE].

7. État de suppression de la sélection

8. Clip qui est illisible

   Ceci s’affiche lorsque le clip n’est pas lisible sur la caméra, car, par exemple, la fréquence du système est différente.

9. État de copie de la sélection

   Ceci s’affiche lorsque le clip est sélectionné.

## Affichage des informations de clip

Affiche les informations du clip où le curseur est placé.

Déplacez le curseur jaune dans le clip pour afficher les informations qui lui sont associées.

Sélectionnez le menu [VIGNETTE] → [CLIP] → [INFORMATION].

Les informations de clip s’affichent.

#### Informations de clip

1. Clip qui est illisible

   Ceci s’affiche lorsque le clip n’est pas lisible sur la caméra, car, par exemple, la fréquence du système est différente.

2. Numéro de la vignette

3. État de protection du clip

   Ceci s’affiche lorsque le clip est protégé.

4. Image de vignette

5. Nom du clip

6. [TC DÉBUT]

   Affiche la valeur du code temporel au démarrage de l’enregistrement.

7. [UB DÉBUT]

   Affiche la valeur des bits d’utilisateur au démarrage de l’enregistrement.

8. [DATE]

   Affiche la date de l’enregistrement.

9. [HEURE]

   Affiche l’heure au démarrage de l’enregistrement.

10. [DUREE]

    Affiche la durée du clip.

11. [PIXEL/FRÉQ]

    Affiche le format d’enregistrement du clip.

12. [CODEC]

    Affiche le format de fichier d’enregistrement et le codec d’enregistrement du clip.

13. [VITESSE IMG]

    Affiche la fréquence d’images d’enregistrement du clip.

    S’affiche lorsque la fonction d’enregistrement à vitesse de défilement variable est activée, et que le clip est enregistré dans une fréquence d’images différente de la fréquence du système

14. [GAMMA]

    Affiche le gamma du clip.

    S’affiche pendant le réglage du menu [SYSTÈME] → [FORMAT FICHIER] → [MOV] et l’exécution de l’enregistrement.

Haut de page