- Haut
- Prise de vue
- Fonctions de prise de vue pratiques
- Fonction d’assistance à la mise au point

# Fonction d’assistance à la mise au point

La fonction d’assistance de mise au point vous permet une mise au point facile sur la cible.

L’image d’enregistrement sur le moniteur LCD et le viseur peut s’afficher en taille agrandie, ou la zone de la mise au point peut être améliorée visuellement.

## Fonction d’affichage agrandi

Le centre de l’image d’enregistrement s’affiche de manière agrandie pour la faciliter la mise au point.

Pour activer la fonction d’affichage agrandi, appuyez sur la touche <FOCUS ASSIST>, appuyez sur la touche USER à laquelle [AGRANDIR] est assigné, ou touchez l’icône de touche USER.

### Lors de l’activation de la fonction d’affichage agrandi en appuyant sur la touche <FOCUS ASSIST>

#### Assignation de [AGRANDIR] à la touche <FOCUS ASSIST>

Permet de basculer entre l’activation/la désactivation de la fonction d’affichage agrandi en commutant le réglage à l’aide de la touche <FOCUS ASSIST>.

Sélectionnez le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [FOCUS ASSIST] → [FOCUS ASSIST SW] → [AGRANDIR].

#### Utilisation de la fonction d’affichage agrandi

Appuyez sur la touche <FOCUS ASSIST>.

Appuyez à nouveau sur la touche <FOCUS ASSIST> pour revenir à l’affichage normal.

### Lors de l’activation de la fonction d’affichage agrandi en appuyant sur la touche USER ou en touchant l’icône de touche USER

#### Attribution de [AGRANDIR] à la touche USER

Permet de basculer entre l’activation/la désactivation de la fonction d’affichage agrandi à l’aide d’une touche USER arbitraire.

Sélectionnez le menu [CAMÉRA] → [CMT UTILISATEUR] → [ASSIGN1] à [ASSIGN12] → [AGRANDIR].

#### Utilisation de la fonction d’affichage agrandi

Appuyez sur la touche USER à laquelle [AGRANDIR] est assigné ou touchez l’icône de touche USER.

Appuyez à nouveau sur la touche USER ou touchez à nouveau sur l’icône de touche USER pour revenir à l’affichage normal.

Appuyez également sur la touche <EXIT> pour revenir à l’affichage normal.

### Réglage du mode pour la fonction d’affichage agrandi

Sélectionnez le mode pour la fonction d’affichage agrandi dans le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [FOCUS ASSIST] → [MODE EXPANS].

[10 SEC] : désactive la fonction d’affichage agrandi après que dix secondes se sont écoulées.

[MAINTIEN] : active la fonction d’affichage agrandi jusqu’à ce que vous appuyiez à nouveau sur la touche <FOCUS ASSIST> assignée à [AGRANDIR] ou sur la touche USER ou que vous touchiez à nouveau l’icône de touche USER.

[JUSQU'À ENR] : active la fonction d’affichage agrandi jusqu’au démarrage de l’opération d’enregistrement.

### Réglage du taux d’agrandissement

Sélectionnez le taux d’agrandissement dans le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [FOCUS ASSIST] → [VALEUR EXPANS].

- Le taux d’agrandissement peut être sélectionné parmi [×2], [×3] ou [×4].

### Réglage de la position d’agrandissement

La position d’agrandissement peut être sélectionnée parmi neuf positions lorsque la fonction d’affichage agrandie est activée.

Dans le cas du multicadran : tournez le multicadran pour déplacer la position agrandie. Elle revient au centre lorsque vous appuyez sur le multicadran.

Il est également possible d’effectuer des opérations en appuyant sur les touches <>, <>, <>, </> et <SET>.

Si le moniteur LCD est touché : la position agrandie se déplacera en touchant les repères fléchés verticaux et horizontaux sur le moniteur LCD.

REMARQUE

- L’affichage agrandi ne peut pas être enregistré.

- L’affichage agrandi ne sera pas exécuté lors de l’affichage des barres de couleur.

- Certains affichages comme un repère seront masqués momentanément pendant l’affichage agrandi.

- L’affichage agrandi et l'affichage de crête peuvent être activés en même temps en assignant à chaque fonction aux touches <FOCUS ASSIST> et USER.

## Affichage de crête

L’affichage de crête dessinera le contour de l’image mise au point en rouge, vert ou blanc.

Pour activer l'affichage de crête, appuyez sur la touche <FOCUS ASSIST>, appuyez sur la touche USER à laquelle [CONTOUR] est assigné, ou touchez l’icône de touche USER.

### Lors de l’activation de l'affichage de crête en appuyant sur la touche <FOCUS ASSIST>

#### Assignation de [CONTOUR] à la touche <FOCUS ASSIST>

Permet de basculer entre l’activation et la désactivation de l'affichage de crête en commutant le réglage à l’aide de la touche <FOCUS ASSIST>.

Sélectionnez le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [FOCUS ASSIST] → [FOCUS ASSIST SW] → [CONTOUR].

#### Activation de l'affichage de crête

Appuyez sur la touche <FOCUS ASSIST>.

Appuyez à nouveau sur la touche <FOCUS ASSIST> pour revenir à l’affichage normal.

### Lors de l’activation de l'affichage de crête en appuyant sur la touche USER ou en touchant l’icône de touche USER

#### Assignation de [CONTOUR] à la touche USER

Activez/désactivez l'affichage de crête à l’aide d’une touche USER arbitraire.

Sélectionnez le menu [CAMÉRA] → [CMT UTILISATEUR] → [ASSIGN1] à [ASSIGN12] → [CONTOUR].

#### Activation de l'affichage de crête

Appuyez sur la touche USER à laquelle [CONTOUR] est assigné ou touchez l’icône de touche USER.

Appuyez à nouveau sur la touche USER ou touchez à nouveau sur l’icône de touche USER pour revenir à l’affichage normal.

### Réglage de l'affichage de crête

Sélectionnez le type d’affichage dans le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [FOCUS ASSIST] → [FOCUS ASSIST SW].

[CONTOUR] : active l’affichage de crête.

[AGRANDIR] : active l’affichage agrandi.

### Réglage de la couleur de l’affichage de crête

Règle la couleur de l’affichage de crête.

Sélectionnez la couleur de l'affichage de crête dans le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [FOCUS ASSIST] → [COULEUR CONTOUR].

- La couleur de l’affichage de crête peut être sélectionnée parmi [ROUGE], [VERT] ou [BLANC].

REMARQUE

- L'affichage de crête ne peut pas être enregistré.

- L'affichage de crête ne s’active pas pendant l’affichage des barres de couleur.

- L’affichage agrandi et l'affichage de crête peuvent être activés en même temps en assignant à chaque fonction aux touches <FOCUS ASSIST> et USER.

## Affichage monochrome

Sélectionnez le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [FOCUS ASSIST] → [NOIR & BLANC] → [ON].

REMARQUE

- L’affichage monochrome peut être activé quand l'affichage de crête fonctionne.

  Sélectionnez le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [FOCUS ASSIST] → [NOIR & BLANC] → [CONTOUR DURANT].

## Mise en surbrillance des contours des images

Il est plus simple de procéder à la mise au point si les contours des images sont mis en surbrillance sur le moniteur LCD et le viseur.

L’intensité des contours sur le moniteur LCD n’affecte pas les images reproduites ou enregistrées par la caméra.

Définissez l’intensité des contours dans le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [FOCUS ASSIST] → [DÉTAIL] → [ON] et réglez le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [FOCUS ASSIST] → [NIV. DÉTAIL]/[FRÉQ. DÉTAIL].

Haut de page