- Haut
- Préparation
- Réglage des données temporelles
- Réglage des bits d’utilisateur

# Réglage des bits d’utilisateur

Réglez les bits d’utilisateur à enregistrer.

Sélectionnez les bits d’utilisateur à enregistrer dans le menu [ENREGISTREMENT] → [TC/UB] → [MODE UB].

[VITESSE IMG] | Enregistre les informations de fréquence d’images de la prise de vue. Utilisez ce réglage lors de l’utilisation des informations de fréquence d’images des bits d’utilisateur avec un périphérique de montage, comme un ordinateur. Utilisez ce réglage pour commander le fonctionnement d’enregistrement dans la méthode TYPE1 ou TYPE2 contre l’enregistreur de Panasonic (AJ-PG50, etc.).
[UTILISATEUR] | Enregistre les bits d’utilisateur réglés dans le menu [ENREGISTREMENT] → [TC/UB] → [PRÉREG. UB]. La valeur de réglage est conservée même lorsque l’alimentation est réglée sur < > (attente). Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Comment entrer des bits d’utilisateur ».
[HEURE] | Enregistre les heures, les minutes et les secondes de la date et de l’heure calculées avec l’horloge interne.
[DATE] | Enregistre les deux derniers chiffres de l’année, du mois, du jour, et de l’heure de la date et de l’heure calculées avec l’horloge interne.
[TC] | Enregistre la valeur du code temporel en tant que bits d’utilisateur.
[NOM CLIP] | Enregistre la valeur que CAM INDEX (un caractère) et CARD COUNT (nombre de trois chiffres) ont chacun convertie en code de caractères ASCII.

## Comment entrer des bits d’utilisateur

En réglant les bits d’utilisateur, des informations telles que des mémos (date, heure) jusqu’à 8 caractères (hexadécimaux) peuvent être enregistrées.

Sélectionnez le menu [ENREGISTREMENT] → [TC/UB] → [MODE UB] → [UTILISATEUR].

Sélectionnez le menu [ENREGISTREMENT] → [TC/UB] → [PRÉREG. UB].

L’écran des réglages de bits d’utilisateur s’affiche.

Réglez les bits d’utilisateur.

- Réglez deux bits chacun.

  Appuyez sur la touche <RESET> pour remettre à [00].

Confirmez la valeur de réglage des bits d’utilisateur.

- La valeur de réglage est confirmée lorsque les deux derniers chiffres sont réglés.

## Fonction de mémoire des bits d’utilisateur

Le réglage des contenus des bits d’utilisateur est automatiquement enregistré, et conservé même si l’alimentation est réglée sur < > (attente).

### Informations relatives à la fréquence d’images

La relation entre fréquence d’images, réduction d’images, code temporel et bits d’utilisateur est établie comme suit.

Informations de vérification sur les six chiffres de droite

Repère REC

Valeurs fixes

Fréquence d’images

Mode vidéo de la caméra

#### Mode vidéo de la caméra

L’affichage du mode vidéo de la caméra diffère en fonction du réglage des menus suivants.

- Le menu [SYSTÈME] → [FORMAT ENREG.]

- Le menu [FICHIER SCÈNE] → [VFR] ou le menu [SYSTÈME] → [SUPER LENT]

[FRÉQUENCE] | Fréquence d’images d’enregistrement de [FORMAT ENREG.] | Affichage du mode vidéo de la caméra
--- | --- | ---
Lorsque [VFR] ou [SUPER LENT] est [ON] | Lorsque [VFR] ou [SUPER LENT] est [OFF] ou [VFR] est [ON] et que la fréquence d’images est la même que la fréquence d’images d’enregistrement de [FORMAT ENREG.]
[59.94Hz] | 23,98p | D | C
29,97p | 9 | 8
59,94p | 9 | 8
59,94i | — | 0
[50.00Hz] | 25,00p | 8 | A
50,00p | 8 | A
50,00i | — | 2

Haut de page