- Haut
- Fiche technique
- Caractéristiques techniques
- Chargeur de batterie (AG-BRD50)

# Chargeur de batterie (AG-BRD50)

Tension d’entrée CC 12 V, 3,0 A Tension de sortie CC 8,4 V, 4,0 A

Informations concernant la sécurité.

Courant de charge | Au maximum 4 000 mA
Humidité ambiante de fonctionnement | 10% – 80% (humidité relative, sans condensation)
Poids | Environ 230 g
Dimensions (L×H×P) | 130 mm×48 mm×107 mm

Haut de page