- Haut
- Prise de vue
- Paramètres réglables lors de la prise de vue
- Gain

# Gain

Si l’écran de la caméra est sombre, augmentez le gain pour éclaircir l’écran.

Passez en mode manuel à l’aide du commutateur <AUTO/MANUAL>. (Prise de vue)

Changez le gain à l’aide du commutateur <GAIN>.

<L> : normalement réglé sur cette position. (Le réglage d’usine est 0 dB)

<M> : augmente le gain de l’amplificateur d’image de la caméra. (Le réglage d’usine est 6 dB)

<H> : augmente le gain de l’amplificateur d’image de la caméra. (Le réglage d’usine est 12 dB)

Les valeurs de gain pour les positions <L>, <M> et <H> peuvent être modifiées dans le menu [CAMÉRA] → [MODE SW] → [GAIN FAIBLE], [GAIN MOYEN] et [GAIN ÉLEVÉ]. ([MODE SW])

En mode automatique, si vous sélectionnez le menu [CAMÉRA] → [BOUTON AUTO] → [AGC] → [ON], la caméra passera en mode de gain automatique quelle que soit la position du commutateur <GAIN>. ([AGC])

Haut de page