- Haut
- Remarques
- Système d’avertissement
- Cas indiqués par des messages d’erreur

# Cas indiqués par des messages d’erreur

## Erreur système

Affichage à l’écran | Description | Comportement et cause
--- | --- | ---
Écran d’image de caméra
[ERREUR SYSTÈME] | Une erreur de signal standard ou de communication s’est produite. | Tous les voyants de signalisation et les voyants d’accès de carte (oranges) clignotent quatre fois par seconde, et une alarme retentit. Réglez l’alimentation sur < > (attente).

## Avertissement

Affichage à l’écran | Description | Comportement et cause
--- | --- | ---
Écran d’image de caméra
[BATTERIE FAIBLE] | Le niveau restant de la batterie est insuffisant. | Tous les voyants de signalisation et les voyants d’accès de carte (oranges) clignotent quatre fois par seconde, et une alarme retentit. L’affichage d’état de l’alimentation devient , et il clignote une fois chaque seconde en rouge. L’alimentation est coupée pendant environ cinq secondes. Utilisez une batterie entièrement chargée ou branchez l’adaptateur secteur.
[HAUTE TEMPÉRATURE] | S’affiche lorsque la température interne de la caméra est particulièrement élevée. | Tous les voyants de signalisation et les voyants d’accès de carte (oranges) clignotent quatre fois par seconde, et une alarme retentit. L’alimentation est coupée pendant environ cinq secondes. Allumez de nouveau l’alimentation et vérifiez les opérations d’enregistrement et de lecture. Si le problème persiste, consultez votre revendeur.
[AVERTISSEMENT ENR] | Une erreur de données d’enregistrement s’est produite pendant l’enregistrement, et l’enregistrement s’est arrêté. | Tous les voyants de signalisation et les voyants d’accès de carte (oranges) clignotent quatre fois par seconde, et une alarme retentit. L’enregistrement est arrêté.
| Une tentative d’enregistrement au-delà du nombre maximal de clips pendant l’enregistrement a été constatée. | Tous les voyants de signalisation et les voyants d’accès de carte (oranges) clignotent quatre fois par seconde, et une alarme retentit. L’enregistrement est arrêté. [AVERTISSEMENT ENR] [<AU-DELA NB MAX. DE CLIPS>] s’affiche dans le champ d’affichage d’avertissement de l’écran STATUS pour la vérification de mode. Remplacez la carte mémoire ou supprimez les clips inutiles.
[ERREUR CARTE <SLOT 1>]/[ERREUR CARTE <SLOT 2>] | Une erreur de données provoquée par la carte mémoire s’est produite pendant l’enregistrement ou la lecture. | Pendant l’enregistrement Tous les voyants de signalisation et les voyants d’accès de carte (oranges) clignotent quatre fois par seconde, et une alarme retentit. L’enregistrement est arrêté. La carte mémoire sur laquelle l’erreur s’est produite est protégée contre l’écriture après l’arrêt de l’enregistrement. Remplacez la carte mémoire dans le logement pour carte où l’erreur s’est produite. Pendant la lecture La lecture est arrêtée.
[END] (Affichage de l’état de carte mémoire) | La capacité d’enregistrement restante de la carte mémoire s’est épuisée pendant l’enregistrement. | Tous les voyants de signalisation et les voyants d’accès de carte (oranges) clignotent quatre fois par seconde, et une alarme retentit. L’enregistrement est arrêté. Remplacez la carte mémoire ou supprimez les clips inutiles.
(Une fois chaque seconde, clignote en rouge) | La batterie est presque vide. | Tous les voyants de signalisation clignotent une fois chaque seconde. L’opération en cours continue. Utilisez une batterie entièrement chargée ou branchez l’adaptateur secteur.
Affichage de la capacité d’enregistrement restante de la carte mémoire (Clignote une fois chaque seconde pendant l’enregistrement) | La capacité d’enregistrement restante de la carte mémoire est faible. | L’enregistrement continue. Remplacez la carte mémoire si nécessaire.

## Alerte

Affichage à l’écran | Description | Comportement et cause
--- | --- | ---
Écran d’image de caméra
[AVERTISSEMENT ENR SIMUL <SLOT 1>]/[AVERTISSEMENT ENR SIMUL <SLOT 2>] | Une erreur s’est produite sur l’une des cartes mémoire pendant l’enregistrement simultané. | Un message s’affiche pendant environ cinq secondes. L’enregistrement sur l’autre carte mémoire se poursuit.
[AVERTISSEMENT ENR SIMUL <SLOT 1>]/[AVERTISSEMENT ENR SIMUL <SLOT 2>] | L’enregistrement a été tenté alors que le nombre de clips a dépassé la limite sur l’une des cartes mémoire au cours de l’enregistrement simultané. | Un message s’affiche pendant environ cinq secondes. L’enregistrement sur l’autre carte mémoire se poursuit. [AVERTISSEMENT ENR SIMUL <SLOT 1>] [<AU-DELA NB MAX. DE CLIPS>]/[AVERTISSEMENT ENR SIMUL <SLOT 2>] [<AU-DELA NB MAX. DE CLIPS>] s’affiche dans le champ d’affichage d’avertissement de l’écran STATUS pour la vérification de mode. Remplacez la carte mémoire ou supprimez les clips inutiles.
[AVERTISSEMENT ENR. ARRIÈRE-PLAN <SLOT 1>]/[AVERTISSEMENT ENR. ARRIÈRE-PLAN <SLOT 2>] | Une erreur s’est produite sur l’une des cartes mémoire pendant l’enregistrement en arrière-plan. | Un message s’affiche pendant environ cinq secondes. L’enregistrement sur l’autre carte mémoire se poursuit.
[AVERTISSEMENT ENR. ARRIÈRE-PLAN <SLOT 1>]/[AVERTISSEMENT ENR. ARRIÈRE-PLAN <SLOT 2>] | L’enregistrement a été tenté alors que le nombre de clips a dépassé la limite sur l’une des cartes mémoire au cours de l’enregistrement en arrière-plan. | Un message s’affiche pendant environ cinq secondes. L’enregistrement sur l’autre carte mémoire se poursuit. [AVERTISSEMENT ENR. ARRIÈRE-PLAN <SLOT 1>] [<AU-DELA NB MAX. DE CLIPS>]/[AVERTISSEMENT ENR. ARRIÈRE-PLAN <SLOT 2>] [<AU-DELA NB MAX. DE CLIPS>] s’affiche dans le champ d’affichage d’avertissement de l’écran STATUS pour la vérification de mode. Remplacez la carte mémoire ou supprimez les clips inutiles.
[ARRÊT VENTILATEUR] | Le ventilateur s’est arrêté. | Un message s’affiche. L’opération en cours continue. Cessez immédiatement d’utiliser l’appareil lorsque le ventilateur s’est arrêté, et consultez le revendeur. La température de la caméra augmente en cas d’arrêt du ventilateur. Par conséquent, n’utilisez pas la caméra sur une durée prolongée.
[CONTRÔLE CARTE <SLOT 1>]/[CONTRÔLE CARTE <SLOT 2>] | La carte mémoire ne peut pas être identifiée correctement, car un support d’enregistrement qui n’est pas pris en charge a été inséré, ou de la poussière est présente sur la borne de la carte mémoire. | Un message s’affiche pendant environ cinq secondes. Vérifiez la carte mémoire insérée. Si ceci s’affiche pendant l’insertion d’une carte mémoire, réinsérez la carte mémoire.
[ERREUR FORMAT CARTE <SLOT 1>]/[ERREUR FORMAT CARTE <SLOT 2>] | Une carte mémoire contenant des informations de gestion hors fiche technique a été insérée. (Notamment lorsque la fréquence du système (système de 59,94 Hz ou de 50,00 Hz) pour le format AVCHD de la carte mémoire est différente du réglage dans le menu [SYSTÈME] → [FRÉQUENCE]) | Un message s’affiche pendant environ cinq secondes. Insérez une carte mémoire capable d’enregistrer. Les informations de fréquence du système pour le format AVCHD sont confirmées au moment du formatage ou lors du premier enregistrement.
[PAS DE CARTE SDXC <SLOT 1>]/[PAS DE CARTE SDXC <SLOT 2>] | Une carte mémoire SDHC qui ne peut pas enregistrer les données au format MOV ou une carte microP2 de 32 GB est insérée lorsque [FORMAT FICHIER] est réglé sur le format MOV. | Un message s’affiche pendant environ cinq secondes. Insérez une carte mémoire SDXC ou une carte microP2 de 64 GB.
[CARTE INCOMPATIBLE <SLOT 1>]/[CARTE INCOMPATIBLE <SLOT 2>] | Une carte mémoire susceptible de ne pas pouvoir enregistrer en raison d’une vitesse d’écriture lente a été insérée. | Un message s’affiche pendant environ cinq secondes. L’opération en cours continue. Utilisez une carte mémoire avec une vitesse d’écriture suffisante.
[BATT SECOURS VIDE] | Une diminution de la tension de la batterie de secours pour l’horloge interne a été détectée lorsque l’alimentation est réglée sur < > (ON). | Un message s’affiche pendant environ cinq secondes. L’opération en cours continue. Réglez de nouveau les valeurs de date/heure après avoir rechargé la batterie interne.

## Message

Affichage à l’écran | Description | Comportement et cause
--- | --- | ---
Écran d’image de caméra
[LECTURE IMPOSSIBLE] | Voici un clip qui ne peut pas être lu. (La lecture est impossible en raison d’une fréquence du système différente, par ex.) Une erreur s’est produite au cours de la lecture, et la lecture s’est arrêtée. | Un message s’affiche. Confirmez si la fréquence du système du clip est identique à la fréquence du système de la caméra. Vérifiez le clip.
[SUPPRESSION IMPOSSIBLE] | Ceci est un clip qui ne peut pas être supprimé. | Un message s’affiche. Faites correspondre le périphérique et les versions de contenus.
[ENREG. IMPOSSIBLE. NOMBRE DE CLIPS EXCÈDE LA LIMITE MAX.] | Le nombre de clips qui peuvent être enregistrés a atteint le maximum. | Un message s’affiche. Remplacez la carte mémoire ou supprimez les clips inutiles.
[ERREUR SURVENUE. REFORMATER.] | Le formatage de la carte mémoire a échoué. | Un message s’affiche. Formatez-la de nouveau.
[Échec réparation.] | La réparation du clip sur lequel une erreur s’est produite a échoué, car le courant a été coupé ou la carte mémoire a été retirée pendant l’enregistrement. La restauration des informations de gestion a échoué. | Un message s’affiche. Vérifiez la carte mémoire.
[FORMATAGE IMPOSSIBLE.] | Cette carte mémoire ne peut pas être formatée. | Un message s’affiche. Vérifiez la carte mémoire.
[IMPOSSIBLE DE RÉPARER INFORMATION CONTRÔLE CAR ÉNERGIE DE LA BATTERIE FAIBLE.] | Les informations de gestion ne peuvent pas être restaurées en raison d’un niveau de batterie restant insuffisant. | Un message s’affiche. Utilisez une batterie entièrement chargée ou branchez l’adaptateur secteur.
[PROTECTION IMPOSSIBLE.] | Ceci est un clip qui ne peut pas être protégé. | Un message s’affiche. Faites correspondre le périphérique et les versions de contenus.
[LE CLIP EST PROTÉGÉ. VEUILLEZ ANNULER PROTECTION.] | Le clip est protégé, il ne peut donc pas être supprimé. | Un message s’affiche. Annulez la protection sur le clip.
[UN TOP MENU EXISTE. SUPPR. IMPOSSIBLE. SUPPR. TOP MENU ? (LES DONNÉES NE SERONT PAS SUPPRIMÉES)] | La caméra tente de supprimer un clip de la carte mémoire sur laquelle le menu supérieur a été créé. | Un message s’affiche. Supprimez le menu supérieur.
[UN TOP MENU EXISTE. ENR. IMPOSSIBLE. SUPPR. TOP MENU ? (LES DONNÉES NE SERONT PAS SUPPRIMÉES)] | La carte mémoire sur laquelle le menu supérieur a été créé a été insérée. | Un message s’affiche. Supprimez le menu supérieur.
[UNE ERREUR DE DONNÉE DES VIGNETTES EST DÉTECTÉE.] | Une erreur s’est produite dans les informations de miniature de la carte mémoire. | Un message s’affiche. La restauration des informations de gestion est effectuée automatiquement après ceci.
[ENREGISTREMENT IMPOSSIBLE À CAUSE DES DONNÉES INCOMPATIBLES.] | La version des informations de gestion de la carte mémoire n’est pas prise en charge. | Un message s’affiche. Faites correspondre le périphérique et les versions de contenus.
[RÉGLAGE IMPOSSIBLE] | Cette valeur ne peut pas être réglée. | Un message s’affiche. Effectuez le réglage après avoir autorisé cette opération.
[CE CLIP NE PEUT PAS ÊTRE ENREG.] | Le clip ne peut pas être copié. | Un message s’affiche. Copiez les clips autres que le clip correspondant.
[UNE ERREUR DU CONTRÔLE DES DONNÉES A ÉTÉ DÉTECTÉE. (CARTE SD)] | Une erreur s’est produite dans les informations de gestion de la carte mémoire. | Un message s’affiche. La restauration des informations de gestion est effectuée automatiquement après ceci.
[COPIE ÉCHOUÉE. VEUILLEZ VÉRIFIER LA CARTE.] | La copie du clip a échoué en raison d’une erreur sur la carte mémoire. | Un message s’affiche. Vérifiez la carte mémoire.
[LA FIN DE LA COPIE EST EN COURS CAR LA CHARGE DE LA BATTERIE EST FAIBLE. NE PAS ÉTEINDRE.] | Le niveau restant de la batterie est devenu faible lors de la copie du clip. | Un message s’affiche. La copie est annulée. Utilisez une batterie entièrement chargée ou branchez l’adaptateur secteur.
[LA COPIE S'EST INTERROMPUE CAR LA CHARGE DE LA BATTERIE EST FAIBLE.] | La copie d’un clip est annulée en raison du niveau restant insuffisant de la batterie. | Un message s’affiche. Utilisez une batterie entièrement chargée ou branchez l’adaptateur secteur.
[COPIE IMPOSSIBLE - NOMBRE DE CLIP A ATTEINT LE MAX.] | Le nombre de clips qui peuvent être copiés a atteint le maximum. | Un message s’affiche. Remplacez la carte mémoire dans la destination de copie ou supprimez les clips inutiles.
[BATTERIE FAIBLE. CONNECTER L'ADAPTATEUR SECTEUR OU CHANGER LA BATTERIE.] | Une tentative de copie d’un clip ou de mise à jour du micrologiciel de la caméra a été constatée alors que le niveau restant de la batterie était insuffisant. | Un message s’affiche. Utilisez une batterie entièrement chargée ou branchez l’adaptateur secteur.
[LE CLIP NE PEUT PAS ÊTRE LU SUR CE MODÈLE.] | C’est un clip qui ne peut pas être lu avec la caméra. | Un message s’affiche. Lecture sur un appareil capable de lecture.
[Impossible de copier : contient des enregistrements d'autres appareils.] | Le clip enregistré sur un autre appareil ne peut pas être copié. | Un message s’affiche. Copiez les clips autres que le clip correspondant.
[UNE ERREUR EST SURVENUE. POUR LA RÉPARER VEUILLEZ BRANC. UN ADAPT. SECT. OU CHANGER LA BATTERIE.] | Le niveau restant de la batterie était faible lors du lancement de la restauration des informations de gestion. | Un message s’affiche. Utilisez une batterie entièrement chargée ou branchez l’adaptateur secteur.
[INVALIDE] | Le fonctionnement est désactivé. | Un message s’affiche. Faites fonctionner l’appareil quand l’opération redevient possible.
[Enregistrement impossible. - Playliste pleine] | La caméra a tenté d’enregistrer sur une carte mémoire dont le nombre de listes de lecture destinées à l’enregistrement a atteint le maximum. | Un message s’affiche. Remplacez la carte mémoire ou supprimez les clips inutiles.
[Copie Impossible. - Capacité liste lecture pleine.] | La caméra a tenté de copier sur une carte mémoire dont le nombre de listes de lecture destinées à l’enregistrement a atteint le maximum. | Un message s’affiche. Remplacez la carte mémoire ou supprimez les clips inutiles.
[Capacité dépassée. Veuillez resélectionner.] | La capacité d’enregistrement restante de la carte mémoire pour la destination de copie est insuffisante. | Un message s’affiche. Sélectionnez à nouveau le clip à copier, ou laissez un espace suffisant dans la capacité d’enregistrement restante sur la carte mémoire pour la destination de copie.
[Vérifier le média de destination.] | Une erreur s’est produite sur la carte mémoire pour la destination de copie lors de la copie. | Un message s’affiche. Validez la carte mémoire pour la destination de la copie.
[FICHIER SCÈNE ERREUR CHARG] | Le chargement du fichier de scène a échoué. | Un message s’affiche. Vérifiez la carte mémoire.
[FICHIER SCENE ÉCHEC ÉCRITURE] | L’écriture du fichier de scène a échoué. | Un message s’affiche. Vérifiez la carte mémoire.
[DÉCONNECTER LE CÂBLE USB] | En raison d’une erreur de non compatibilité avec l’OS, cinq minutes se sont écoulées avant que la connexion au mode de service soit établie. | Un message s’affiche. Confirmez si OS en service est pris en charge par la caméra.
[CARTE VERROUILLÉE] | La caméra a tenté de protéger ou supprimer un clip sur une carte mémoire qui a été verrouillée. La caméra a tenté de copier un clip sur la carte mémoire qui a été verrouillée. | Un message s’affiche. Déverrouillez la carte mémoire.
[IMPOS SÉLECT PLUS DE CLIPS.] | Une tentative de sélection de plus de 99 clips a été constatée. | Un message s’affiche. Effectuez le processus en effectuant la copie par groupes de 99 clips.
[SÉLECT LE CLIP À SUPPRIMER.] | Une tentative de suppression d’un clip sans en choisir aucun a été constatée. | Un message s’affiche. Sélectionnez un clip à supprimer.
[SÉLECT LES CLIPS A COPIER.] | Une tentative de copie d’un clip sans en choisir aucun a été constatée. | Un message s’affiche. Sélectionnez le clip que vous souhaitez copier.
[Insérer une carte dans slot 1.] | Une tentative de copie a été faite sans l’insertion d’une carte mémoire dans le logement pour carte 1. | Un message s’affiche. Insérez une carte mémoire dans le logement pour carte 1.
[Insérer une carte dans slot 2.] | Une tentative de copie a été faite sans l’insertion d’une carte mémoire dans le logement pour carte 2. | Un message s’affiche. Insérez une carte mémoire dans le logement pour carte 2.
[CONTRÔLE CARTE] | Une tentative de copie sur une carte en état d’erreur a été constatée. | Un message s’affiche. Vérifiez la carte mémoire.
[IMPOSSIBLE DE COPIER.] | Une tentative de copie a été faite alors que la fréquence du système (59,94 Hz et 50,00 Hz) de la carte mémoire depuis laquelle s’effectue la copie et de la carte mémoire vers laquelle s’effectue la copie diffère du contenu enregistré au format AVCHD. | Un message s’affiche. Réglez la même fréquence du système (système de 59,94 Hz ou de 50,00 Hz) pour le contenu de la carte mémoire depuis laquelle s’effectue la copie et la carte mémoire vers laquelle s’effectue la copie. Les informations de fréquence du système pour le format AVCHD sont confirmées au moment du formatage ou lors du premier enregistrement.
[ENREG. IMPOSSIBLE.] | Ne peut pas être enregistré. | Un message s’affiche. Effectuez l’enregistrement après l’avoir rendu possible.
[PAUSE ENREG. INVALIDE] | La caméra a tenté d’arrêter l’enregistrement suivant avant que l’enregistrement précédent ait fini d’écrire sur la carte mémoire. | Un message s’affiche. Arrêtez l’enregistrement une fois l’écriture sur la carte mémoire terminée. L’enregistrement peut être arrêté après la disparition du message affiché.
[ÉCRITURE PROTÉGÉE] | La carte mémoire a été protégée contre l’écriture. | Un message s’affiche. Insérez une carte mémoire disposant d’un accès en écriture.

Haut de page