- Haut
- Fonctionnement
- Réglages de menu
- Menu [AUDIO]

# Menu [AUDIO]

Définit la fonction d’entrée/sortie du son.

## [RÉG. SAISIE]

### [NIV. ENTRÉE MIC 1]

Permet de définir le niveau d’entrée du microphone externe branché à la borne <AUDIO INPUT 1>. Activé lorsque le microphone externe est branché et que le commutateur <INPUT1> est positionné sur <MIC> ou <+48V>.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−40dB], [−50dB], [−60dB]

(Réglage d’usine : [−50dB])

### [NIV. ENTRÉE MIC 2]

Permet de définir le niveau d’entrée du microphone externe branché à la borne <AUDIO INPUT 2>. Activé lorsque le microphone externe est branché et que le commutateur <INPUT2> est positionné sur <MIC> ou <+48V>.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−40dB], [−50dB], [−60dB]

(Réglage d’usine : [−50dB])

### [NIV. ENTRÉE LIGNE 1]

Permet de définir le signal d’entrée audio du périphérique audio connecté à la borne <AUDIO INPUT 1>. Activé lorsque le périphérique audio est branché et que le commutateur <INPUT1> est positionné sur <LINE>.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [4dB], [0dB]

(Réglage d’usine : [0dB])

### [NIV. ENTRÉE LIGNE 2]

Permet de définir le signal d’entrée audio du périphérique audio connecté à la borne <AUDIO INPUT 2>. Activé lorsque le périphérique audio est branché et que le commutateur <INPUT2> est positionné sur <LINE>.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [4dB], [0dB]

(Réglage d’usine : [0dB])

## [RÉG. CH ENREG.]

### [NIV. CH1]

Permet de définir si la méthode de réglage du niveau d’enregistrement du canal audio 1 doit être automatique ou manuel.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [AUTO], [MANUEL]

(Réglage d’usine : [AUTO])

### [NIV. CH2]

Permet de définir si la méthode de réglage du niveau d’enregistrement du canal audio 2 doit être automatique ou manuel.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [AUTO], [MANUEL]

(Réglage d’usine : [AUTO])

### [COUPE BAS MIC CH1]

Active/désactive le filtre passe bas du canal audio 1.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [OFF])

### [COUPE BAS MIC CH2]

Active/désactive le filtre passe bas du canal audio 2.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [OFF])

### [LIMITEUR CH1]

Active/désactive le limiteur lorsque la méthode de réglage du niveau d’entrée audio pour le canal audio 1 est manuelle.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [OFF])

### [LIMITEUR CH2]

Active/désactive le limiteur lorsque la méthode de réglage du niveau d’entrée audio pour le canal audio 2 est manuelle.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [OFF])

### [MARGE]

Permet de définir la marge (niveau standard).

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [12dB], [18dB], [20dB]

(Réglage d’usine : [18dB])

## [PARAM. SORTIE]

### [SORTIE AUDIO]

Permet de définir le canal audio et le format de sortie à reproduire depuis la borne <AV OUT>, la borne de casque et le haut-parleur intégré.

[CH1] | Sort le signal pour le canal audio 1 comme sortie mono.
[CH2] | Sort le signal pour le canal audio 2 comme sortie mono.
[STÉRÉO CH1 / 2] | Émet les signaux du canal audio 1 et du canal audio 2 en tant que sorties stéréo. Émet en mono depuis le haut-parleur intégré.
[MIX CH1 / 2] | Mélange les signaux du canal audio 1 et du canal audio 2 et les sort comme sorties mono.

(Réglage d’usine : [STÉRÉO CH1 / 2])

## [ALARME]

### [FIN BATTERIE]

Permet de définir s’il faut faire sonner l’alarme lorsque le niveau restant de la batterie est épuisé.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ÉLEVÉ], [MOYEN], [FAIBLE], [OFF]

(Réglage d’usine : [OFF])

### [FIN MÉDIA]

Permet de définir s’il faut faire sonner l’alarme lorsque la capacité d’enregistrement restante de la carte mémoire est épuisée.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ÉLEVÉ], [MOYEN], [FAIBLE], [OFF]

(Réglage d’usine : [OFF])

### [AVERTISSEMENT]

Permet de définir s’il faut faire sonner l’alarme lorsqu’une erreur système ou un avertissement se produit.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ÉLEVÉ], [MOYEN], [FAIBLE], [OFF]

(Réglage d’usine : [OFF])

Haut de page