- Haut
- Connexion réseau
- Fonction de diffusion continue
- Démarrage de la diffusion continue par une opération du logiciel d’application

# Démarrage de la diffusion continue par une opération du logiciel d’application

Sélectionnez le menu [RÉSEAU] → [STREAMING] → [DÉCLENCHEMENT DÉBUT] → [RÉCEPTEUR].

Spécifiez l’adresse IP de la caméra dans le logiciel d’application et effectuez les opérations pour démarrer la diffusion continue.

REMARQUE

- Effectuez une opération avec le logiciel d’application pour arrêter la diffusion continue.

- Seul le RTSP est disponible lors du démarrage de la diffusion continue par une opération du logiciel d’application.

- Pour plus de détails sur les opérations pour démarrer la diffusion continue à partir du logiciel d’application, veuillez consulter le manuel de chaque logiciel d’application.

- La diffusion continue s’arrête lorsque vous effectuez des opérations telles que l’affichage de l’écran des miniatures ou la lecture de clips sur la caméra.

- La diffusion continue peut s’arrêter si le réglage de l’heure ou de la date a lieu pendant la diffusion continue.

Haut de page