- Haut
- Prise de vue
- Fonctions de prise de vue pratiques
- Affichage des motifs zébrés

# Affichage des motifs zébrés

La caméra peut afficher deux types de motifs zébrés sur l’image de sortie depuis le moniteur LCD.

Sélectionnez le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [EI ASSIST] → [ZEBRA] → [ON].

- Sélectionnez [MOMENT]. Le motif zébré s’affiche pendant cinq secondes lorsque vous appuyez sur la touche USER à laquelle [ZEBRA] est assigné ou que vous touchez l’icône de touche USER.

- Réglage d’usine : [OFF]

## Réglage du niveau de détection

Réglez chaque élément du menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [EI ASSIST].

Item | Description des réglages
--- | ---
[DETECT ZEBRA 1] | Configure le niveau de détection du motif zébré 1. [0%]…[109%] (Réglage d’usine : [80%])
[DETECT ZEBRA 2] | Configure le niveau de détection du motif zébré 2. [0%]…[109%] (Réglage d’usine : [100%])
[ZEBRA 2] | Active/désactive le modèle de motif zébré 2 et sélectionne [SPOT]. [ON], [SPOT], [OFF] (Réglage d’usine : [OFF])

#### Zone d’affichage du motif zébré

La zone d’affichage du motif zébré varie en fonction du réglage du menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [EI ASSIST].

Lorsque [SPOT] est sélectionné dans [ZEBRA 2], la zone correspondant à la valeur de réglage [DETECT ZEBRA 1] pour la valeur de réglage [DETECT ZEBRA 2] s’affiche dans le motif zébré.

[ZEBRA 2]

[ON]

[OFF]

[SPOT]

[109%]

[DETECT ZEBRA 2]

[DETECT ZEBRA 1]

[0%]

REMARQUE

- Le motif zébré ne peut pas être enregistré.

- Le motif zébré ne s’affiche pas pendant l’affichage des barres de couleur.

  Le motif zébré ne s’affiche pas lorsque le menu [FICHIER SCÈNE] → [SÉL. MODE GAMMA] → [HLG] est sélectionné.

Haut de page