- Haut
- Sortie et affichage d’écran
- Affichage de l’état de l’écran
- Affichage de la vérification de mode

# Affichage de la vérification de mode

Les réglages et l’état de la caméra peuvent être affichés sur le viseur ou sur l’écran du moniteur LCD pour être vérifiés.

Appuyez sur la touche <DISP/MODE CHK> pendant une seconde ou plus tout en affichant l’écran d’image de caméra pour afficher l’écran STATUS de vérification de mode.

L’affichage commute dans l’ordre suivant : écran STATUS, écran FUNCTION, écran AUDIO, écran SWITCH, écran NETWORK et écran d’image de caméra à chaque pression sur la touche <DISP/MODE CHK>.

Chaque écran de la vérification de mode s’affiche pendant environ cinq secondes.

L’écran ne commute pas lorsque la touche <DISP/MODE CHK> est enfoncée.

Appuyez sur la touche <EXIT> pendant l’affichage de chaque écran pour revenir à l’écran d’image de caméra.

## Écran FUNCTION

Affiche les réglages de la sortie vidéo et les informations du support d’enregistrement.

Élément | Description
--- | ---
[VIDEO OUT] | [VIDEO OUT SEL] | Affiche la destination de sortie de la vidéo et de l’audio avec [SDI + HDMI]/[AV + HDMI].
[SDI OUT FORMAT]/[AV OUT FORMAT] | S’affiche comme suit selon le réglage de la destination de sortie de la vidéo et de l’audio. En cas de sélection de [SDI + HDMI] : La sortie de signal de la borne <SDI OUT> s’affiche avec [1920×1080p][1920×1080i]/[1920×1080PsF]/[1280×720p]/[720×480i]/[720×576i]. En cas de sélection de [AV + HDMI] : La sortie de signal de la borne <AV OUT> s’affiche avec [720×480i]/[720×576i].
[SDI OUT CHAR]/[AV OUT CHAR] | S’affiche comme suit selon le réglage de la destination de sortie de la vidéo et de l’audio. En cas de sélection de [SDI + HDMI] : Indique s’il faut superposer le caractère à la sortie de la borne <SDI OUT> avec [ON]/[OFF]. En cas de sélection de [AV + HDMI] : Indique s’il faut superposer le caractère à la sortie de la borne <AV OUT> avec [ON]/[OFF].
[HDMI OUT FORMAT] | La sortie de signal de la borne <HDMI> s’affiche avec [3840×2160p]/[3840×2160p(420/8bit)]/[1920×1080p]/[1920×1080i]/[1280×720p]/[720×480p]/[720×576p].
[HDMI OUT CHAR] | Indique s’il faut superposer le caractère à la sortie de la borne <HDMI> avec [ON]/[OFF].
[HDR/SDR] | [SDI OUT]/[AV OUT] | S’affiche comme suit selon le réglage de la destination de sortie de la vidéo et de l’audio. En cas de sélection de [SDI + HDMI] : L’image de sortie de la borne <SDI OUT> s’affiche avec [HDR]/[SDR]. En cas de sélection de [AV + HDMI] : L’image de sortie de la borne <AV OUT> s’affiche avec [SDR].
| [HDMI OUT] | L’image de sortie de la borne <HDMI> s’affiche avec [HDR]/[SDR].
| [LCD/VF] | Affiche l’image de sortie du moniteur LCD et du viseur avec [HDR]/[SDR].
[CARD STATUS] | — | Affiche l’état, la capacité d’enregistrement restante et la capacité totale de la carte mémoire insérée dans le logement pour carte. Ceci ne s’affiche pas lorsqu’il est réglé sur le menu [RÉSEAU] → [FONCT. RÉSEAU] → [NDI|HX]. L’état de la carte mémoire qui s’affiche est de l’un des types suivants. [NO CARD] : la carte mémoire n’est pas insérée. [UNSUPPORTED] : la carte mémoire n’est pas prise en charge. [FORMAT ERROR] : la carte mémoire ne peut pas être utilisée. (Erreur de format) [PROTECTED] : elle est protégée contre l’écriture. (Le commutateur de protection contre l’écriture de la carte mémoire est positionné sur le côté LOCK.) [NO REMAIN] : il n’y a plus de capacité d’enregistrement restante. [NOT SDXC] : la carte mémoire SDXC n’est pas insérée pour l’enregistrement MOV. Cas autres que ci-dessus : la capacité d’enregistrement restante s’affiche entre 0% et 100%.
| [TOTAL] | Affiche la capacité d’enregistrement restante/capacité totale des cartes mémoire dans le logement pour carte 1 et le logement pour carte 2.
| [SLOT1] | Affiche l’état et la capacité d’enregistrement restante/capacité totale de la carte mémoire dans le logement pour carte 1.
| [SLOT2] | Affiche l’état et la capacité d’enregistrement restante/capacité totale de la carte mémoire dans le logement pour carte 2.

## Écran AUDIO

Affiche les réglages d’entrée/sortie audio et l’indicateur de niveau audio.

Élément | Description
--- | ---
[AUDIO] | [AUDIO OUT] | Affiche le canal audio et la sortie de format de la borne <AV OUT>, de la borne de casque et du haut-parleur intégré avec [CH1]/[CH2]/[CH1/2 STEREO]/[CH1/2 MIX].
[SELECT] | [CH1/2] | L’audio à enregistrer dans chaque canal s’affiche avec [INT(L)]/[INT(R)]/[INPUT1]/[INPUT2].
[LINE/MIC] | [CH1/2] | Le signal d’entrée audio de chaque canal s’affiche avec [LINE]/[MIC]/[MIC+48V]. Affiche [---] lorsque [INT(L)] ou [INT(R)] est sélectionné en tant qu’audio à enregistrer.
[LEVEL] | [CH1/2] | Affiche la méthode de réglage du niveau d’enregistrement de l’audio pour chaque canal avec [AUTO]/[MANU].
[LIMITER] | [CH1/2] | Affiche l’activation/la désactivation du limiteur pour chaque canal avec [ON]/[OFF]. Affiche [---] lorsque la méthode de réglage du niveau d’enregistrement de l’audio est réglée sur [AUTO].
[LOWCUT] | [CH1/2] | Affiche l’activation/la désactivation du filtre passe-haut pour chaque canal avec [ON]/[OFF].

## Écran SWITCH

Affiche la fonction assignée aux commutateurs USER, <GAIN> et <WHITE BAL>, ainsi que la valeur de réglage.

Élément | Description
--- | ---
[USER SW] | [1] - [7] | Affiche la fonction assignée aux touches <USER 1> à <USER 7>
[OTHER ASSIGN] | [GAIN L] | Affiche la valeur de gain assignée à la position <L> du commutateur <GAIN>.
| [GAIN M] | Affiche la valeur de gain assignée à la position <M> du commutateur <GAIN>.
| [GAIN H] | Affiche la valeur de gain assignée à la position <H> du commutateur <GAIN>.
| [S.GAIN] | Affiche la liste des valeurs de gain assignées en tant que super gain.
| [WHITE BAL A] | Affiche la température de couleur assignée à la position <A> du commutateur <WHITE BAL>. Affiche [ATW] lorsque le suivi automatique des blancs est assigné.
| [WHITE BAL B] | Affiche la température de couleur assignée à la position <B> du commutateur <WHITE BAL>. Affiche [ATW] lorsque le suivi automatique des blancs est assigné.
| [WHITE BAL PRST] | Affiche la température de couleur assignée à la position <PRST> du commutateur <WHITE BAL>. Affiche [ATW] lorsque le suivi automatique des blancs est assigné. La température de couleur et [VAR] s’affichent lorsque [VAR.] est assigné.

## Écran NETWORK

Affiche les réglages de la fonction de réseau.

Élément | Description
--- | ---
[NETWORK] | [DEVICE SEL] | Affiche le périphérique connectant un appareil externe (ordinateur, etc.) à la caméra avec [LAN]/[WLAN]/[OFF].
| [NETWORK FUNC] | Affiche la fonction de réseau de la caméra avec [STREAMING]/[NDI|HX]/[OFF].
| [STRM FORMAT] | Affiche le format de la diffusion continue. Ceci ne s’affiche pas lorsqu’il est réglé sur le menu [RÉSEAU] → [FONCT. RÉSEAU] → [OFF].
| [STRM DATA TYPE] | Affiche le type d’informations de la connexion en diffusion continue. Ceci ne s’affiche pas lorsqu’il est réglé sur un paramètre autre que le menu [RÉSEAU] → [FONCT. RÉSEAU] → [STREAMING].
| [IP REMOTE] | Affiche l’activation/la désactivation de la télécommande IP avec [ENABLE]/[DISABLE].
| [IP ADDRESS] | Affiche l’adresse IP en cours d’utilisation. Ceci ne s’affiche pas quand il n’y a aucune adresse IP en cours d’utilisation.

Haut de page