- Haut
- Préparation
- Préparation de la carte mémoire
- Durée d’enregistrement de la carte mémoire

# Durée d’enregistrement de la carte mémoire

## Lorsque le mode d’enregistrement est MOV

Les cartes mémoire SDXC et les cartes microP2 de 64 GB sont utilisables. Les cartes mémoire SDHC et les cartes microP2 de 32 GB sont inutilisables.

Format d’enregistrement | Taux d’enregistrement | Capacité d’enregistrement
--- | --- | ---
64 GB | 128 GB
UHD | 400 Mbps | Environ 20 minutes | Environ 40 minutes
200 Mbps | Environ 40 minutes | Environ 80 minutes
150 Mbps | Environ 55 minutes | Environ 1 heure 50 minutes
100 Mbps | Environ 1 heure 20 minutes | Environ 2 heures 40 minutes
FHD | 200 Mbps | Environ 40 minutes | Environ 1 heure 20 minutes
100 Mbps | Environ 1 heure 20 minutes | Environ 2 heures 40 minutes
50 Mbps | Environ 2 heures 40 minutes | Environ 5 heures 20 minutes

REMARQUE

- La durée d’enregistrement varie selon la vitesse de défilement variable définie dans l’enregistrement à vitesse de défilement variable ou l’enregistrement super lent.

- Le fichier est divisé approximativement toutes les trois heures pour les données au format MOV.

  Celles-ci s’affichent en tant que clips distincts sur l’écran des miniatures. Par ailleurs, les clips enregistrés sur deux cartes mémoire à l’aide du retardeur d’enregistrement s’affichent en tant que clips distincts.

- L’enregistrement s’arrête une fois lorsque la durée d’enregistrement atteint dix heures, puis reprend automatiquement quelques secondes après. L’image et le son pendant la pause ne sont pas enregistrés. C’est notamment le cas des enregistrements spéciaux, comme l’enregistrement à vitesse de défilement variable, l’enregistrement super lent ou le retardeur d’enregistrement.

  Lors d’une prise de vue haute vitesse avec l’enregistrement à vitesse de défilement variable ou l’enregistrement super lent, la durée d’enregistrement sera plus courte que 10 heures, en fonction du rapport entre la fréquence d’images du format d’enregistrement et la vitesse de défilement variable.

- Lors de l’enregistrement par intervalles, l’enregistrement est arrêté une fois lorsque la durée d’un clip atteint dix heures, et il est automatiquement repris quelques secondes après.

## Lorsque le mode d’enregistrement est AVCHD

Les cartes mémoire SDHC, SDXC et microP2 sont utilisables.

#### Pour la carte mémoire SDHC

Format d’enregistrement | Taux d’enregistrement | Capacité d’enregistrement
--- | --- | ---
4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB
PS | 25 Mbps | Environ 19 minutes | Environ 40 minutes | Environ 1 heure 20 minutes | Environ 2 heures 40 minutes
PH | 21 Mbps | Environ 21 minutes | Environ 46 minutes | Environ 1 heure 30 minutes | Environ 3 heures
HA | 17 Mbps | Environ 30 minutes | Environ 1 heure | Environ 2 heures | Environ 4 heures 10 minutes
PM | 8 Mbps | Environ 1 heure | Environ 2 heures | Environ 4 heures 15 minutes | Environ 8 heures 30 minutes
SA | 9 Mbps | Environ 1 heure | Environ 2 heures | Environ 4 heures | Environ 8 heures

#### Pour la carte mémoire SDXC

Format d’enregistrement | Taux d’enregistrement | Capacité d’enregistrement
--- | --- | ---
64 GB | 128 GB
PS | 25 Mbps | Environ 5 heures 20 minutes | Environ 11 heures
PH | 21 Mbps | Environ 6 heures | Environ 12 heures 30 minutes
HA | 17 Mbps | Environ 8 heures 30 minutes | Environ 17 heures
PM | 8 Mbps | Environ 17 heures 10 minutes | Environ 35 heures
SA | 9 Mbps | Environ 16 heures | Environ 32 heures 15 minutes

REMARQUE

- Le fichier est divisé approximativement tous les quatre GB pour les données au format AVCHD.

  Ceci s’affiche en tant que clip unique sur l’écran des miniatures. Par ailleurs, les clips enregistrés sur deux cartes mémoire à l’aide du retardeur d’enregistrement s’affichent en tant que clips distincts.

- L’enregistrement est arrêté une fois lorsque la durée d’enregistrement atteint dix heures, et il est automatiquement repris quelques secondes après. L’image et le son pendant la pause ne sont pas enregistrés. C’est le cas, notamment, des enregistrements spéciaux, comme l’enregistrement de relais.

- La protection se déverrouille automatiquement sur les cartes mémoire verrouillées avec la protection AVCHD, comme les enregistreurs DVD.

Haut de page