- Haut
- Prise de vue
- Entrée audio
- Commutation de l’entrée audio

# Commutation de l’entrée audio

#### Format d’enregistrement audio

Le format d’enregistrement du son comme le format de compression varie en fonction du mode d’enregistrement.

Mode d’enregistrement | Format d’enregistrement | Taux d’échantillonnage/bits
--- | --- | ---
MOV | PCM linéaire (LPCM) | 48 kHz/24 bits
AVCHD | Dolby AudioTM | 48 kHz/16 bits

#### Sélection des signaux d’entrée audio

Item | Signal d’entrée à enregistrer
--- | ---
<CH1 SELECT> | <CH2 SELECT> | Canal audio 1 | Canal audio 2
<INT(L)> | <INT(R)> | Microphone intégré <L> | Microphone intégré <R>
<INPUT1> | Microphone intégré <L> | Borne <AUDIO INPUT 1>
<INPUT2> | Microphone intégré <L> | Borne <AUDIO INPUT 2>
<INPUT1> | <INT(R)> | Borne <AUDIO INPUT 1> | Microphone intégré <R>
<INPUT1> | Borne <AUDIO INPUT 1> | Borne <AUDIO INPUT 1>
<INPUT2> | Borne <AUDIO INPUT 1> | Borne <AUDIO INPUT 2>
<INPUT2> | <INT(R)> | Borne <AUDIO INPUT 2> | Microphone intégré <R>
<INPUT1> | Borne <AUDIO INPUT 2> | Borne <AUDIO INPUT 1>
<INPUT2> | Borne <AUDIO INPUT 2> | Borne <AUDIO INPUT 2>

Haut de page