- Haut
- Prise de vue
- Prise de vue
- Sélection de la résolution, du codec et de la fréquence d’images de l’enregistrement vidéo

# Sélection de la résolution, du codec et de la fréquence d’images de l’enregistrement vidéo

La résolution, le codec et la fréquence d’images de l’enregistrement vidéo peuvent être sélectionnés.

- Menu [SYSTÈME] → [FRÉQUENCE] : fréquence du système

- Menu [SYSTÈME] → [FORMAT FICHIER] : format de fichier pour l’enregistrement

- Menu [SYSTÈME] → [ASPECT] : rapport d’aspect de la vidéo à enregistrer au format de signal de la résolution SD (480i et 576i)

- Menu [SYSTÈME] → [SUPER LENT] : réglages de l’enregistrement super lent

- Menu [SYSTÈME] → [MODE PRISE DE VUE] : réglages du mode de prise de vue en fonction de l’environnement de prise de vue

- [FORMAT ENREG.] : permet de définir le format de signal et le mode de codec pour l’enregistrement.

- Menu [FICHIER SCÈNE] → [VFR] : fonction d’enregistrement à vitesse de défilement variable (plage de vitesse de défilement variable)

## Quand [FORMAT FICHIER] est réglé sur [MOV]

#### Vidéo

Résolution | [FRÉQUENCE] | [FORMAT ENREG.] | VFR*
--- | --- | --- | ---
3840×2160 | [59.94Hz] | [2160-59.94p/420LongGOP 150M] [2160-59.94p/HEVC LongGOP 200M] [2160-29.97p/420LongGOP 100M] [2160-23.98p/420LongGOP 100M] [2160-29.97p/HEVC LongGOP 150M] [2160-23.98p/HEVC LongGOP 150M] | 1fps à 60fps
| [2160-29.97p/422LongGOP 150M] [2160-29.97p/422ALL-I 400M] [2160-23.98p/422LongGOP 150M] [2160-23.98p/422ALL-I 400M] | 1fps à 30fps
[50.00Hz] | [2160-50.00p/420LongGOP 150M] [2160-50.00p/HEVC LongGOP 200M] [2160-25.00p/420LongGOP 100M] [2160-25.00p/HEVC LongGOP 150M] | 1fps à 50fps
| [2160-25.00p/422LongGOP 150M] [2160-25.00p/422ALL-I 400M] | 1fps à 25fps
1920×1080 | [59.94Hz] | [1080-59.94p/422LongGOP 100M] [1080-59.94p/422ALL-I 200M] [1080-29.97p/422LongGOP 50M] [1080-29.97p/422ALL-I 100M] [1080-23.98p/422LongGOP 50M] [1080-23.98p/422ALL-I 100M] | 1fps à 60fps, 120fps (durant l’enregistrement super lent)
| [1080-59.94i/422LongGOP 50M] [1080-59.94i/422ALL-I 100M] | —
[50.00Hz] | [1080-50.00p/422LongGOP 100M] [1080-50.00p/422ALL-I 200M] [1080-25.00p/422LongGOP 50M] [1080-25.00p/422ALL-I 100M] | 1fps à 50fps, 100fps (durant l’enregistrement super lent)
| [1080-50.00i/422LongGOP 50M] [1080-50.00i/422ALL-I 100M] | —

Pour connaître la plage de la fréquence d’images qui peut être définie, reportez-vous à la section « [VITESSE IMG] ».

#### Audio

Codec | Nombre de canaux | Nombre de bits de quantification | Fréquence d’échantillonnage
--- | --- | --- | ---
LPCM | 2ch | 24 bits | 48 kHz

## Quand [FORMAT FICHIER] est réglé sur [AVCHD]

#### Vidéo

Résolution | [FRÉQUENCE] | [FORMAT ENREG.] | VFR
--- | --- | --- | ---
1920×1080 | [59.94Hz] | [1080-59.94p/AVCHD PS] [1080-59.94i/AVCHD PH] [1080-59.94i/AVCHD HA] | —
|  | [1080-23.98p/AVCHD PH] | —
| [50.00Hz] | [1080-50.00p/AVCHD PS] [1080-50.00i/AVCHD PH] [1080-50.00i/AVCHD HA] | —
1280×720 | [59.94Hz] | [720-59.94p/AVCHD PM] | —
| [50.00Hz] | [720-50.00p/AVCHD PM] | —
720×480 | [59.94Hz] | [480-59.94i/AVCHD SA] | —
720×576 | [50.00Hz] | [576-50.00i/AVCHD SA] | —

#### Audio

Codec | Nombre de canaux | Nombre de bits de quantification | Fréquence d’échantillonnage
--- | --- | --- | ---
Dolby AudioTM | 2ch | 16 bits | 48 kHz

Haut de page