- Haut
- Connexion réseau
- Connexion à la borne iPad ou Android
- Réglages de la caméra

# Réglages de la caméra

## Spécification des paramètres réseau

Spécifiez les paramètres réseau. (Paramètres réseau)

## Réglage du nom de compte d’utilisateur et du mot de passe

Sélectionnez le menu [RÉSEAU] → [IP À DISTANCE] → [COMPTE UTILSR].

Saisissez le nom de compte d’utilisateur et sélectionnez [Accès].

- Saisissez le nom de compte d’utilisateur comportant 31 caractères maximum.

Saisissez le mot de passe et sélectionnez [Accès].

- Saisissez un mot de passe comprenant entre 8 et 15 caractères.

#### Pour saisir un caractère

L’opération est la même que la saisie avec un clavier.

Icône | Description de l’opération
--- | ---
[Caps] | Bascule entre les majuscules et les minuscules.
| Revient à l’écran précédent. Le caractère saisi n’est pas pris en compte.
| Bascule entre le caractère et le symbole/chiffre.
| Saisit un espace (vide).
[BS] | Supprime le caractère. Le caractère précédent est supprimé lorsque la position de curseur est vide.
/ | Déplace le curseur à droite ou à gauche.
[Accès] | Termine la saisie de caractère.

## Activation de la fonction de télécommande IP

Sélectionnez le menu [RÉSEAU] → [IP À DISTANCE] → [ACTIVER / DÉSACTIVER] → [ACTIVER].

REMARQUE

- Quand [NDI|HX] est sélectionné dans le menu [RÉSEAU] → [FONCT. RÉSEAU], la fonction de télécommande IP ne peut pas être activée.

## Vérification/suppression des comptes d’utilisateur

Sélectionnez le menu [RÉSEAU] → [IP À DISTANCE] → [LISTE COMPTE].

La liste des comptes d’utilisateur enregistrés s’affiche.

- Passez à l’étape 3 pour ne vérifier que les comptes d’utilisateur.

Sélectionnez le compte d’utilisateur à supprimer, puis sélectionnez [SET].

Un message de confirmation s’affiche.

Sélectionnez et terminez l’opération.

Haut de page