- Haut
- Présentation
- Ce que vous pouvez faire avec cette caméra
- Connexion à des périphériques externes

# Connexion à des périphériques externes

## Connexion au moniteur

Un moniteur peut être connecté aux images de sortie.

Câble HDMI

Écran

Câble BNC (borne <SDI OUT>)

Câble vidéo/audio* (borne <AV OUT>)

Utilisez un câble vidéo/audio commercial (mini-fiche à 4 pôles).

Consultez la fiche technique du fil de la mini-fiche à 4 pôles.

Audio (audio de gauche : blanc)

Vidéo (jaune)

Terre

Audio (audio de droite : rouge)

- Utilisez le câble blindé double qui prend en charge 4K/60P comme le câble HDMI (en option). Il est également recommandé d’utiliser le câble HDMI Panasonic compatible 4K/60P.

- Pour le câble BNC (en option) qui est connecté à la borne <SDI OUT>, préparez un câble à double blindage qui soit équivalent à 5C-FB.

## Mode de lecteur de carte

Les données (fichiers) destinées à l’édition non linéaire sur un ordinateur sont transférées.

- La caméra prend en charge l’USB 3.1 (GEN1).

Carte mémoire*1

Câble USB type C*2

Ordinateur

Les cartes mémoire sont disponibles en option. Elles ne sont pas fournies avec la caméra.

Le câble USB type C n’est pas fourni avec la caméra.

Utilisez un câble USB type C commercial. L’usage d’un câble d’une longueur maximale de 1,5 m est recommandé.

La caméra n’offre pas de fonction alimentée par bus.

Les données d’un ordinateur ne peuvent pas être inscrites sur la carte mémoire insérée dans la caméra.

Haut de page