- Haut
- Fiche technique
- Caractéristiques techniques
- Enregistreur à carte mémoire

# Enregistreur à carte mémoire

Support d’enregistrement | Logement de la carte × 2 Carte mémoire SDHC (4 GB – 32 GB) Carte mémoire SDXC (dépassant 32 GB – 128 GB) : UHS-I/UHS-II, UHS compatible Speed Class 3, vidéo compatible Speed Class V90 Carte microP2 (série A/série B)
Emplacement d’enregistrement | Logement pour carte microP2/SDXC UHS-II × 2
Nombre de pixels d’enregistrement | 3840×2160 (UHD), 1920×1080 (FHD), 1280×720 (HD), 720×576 (SD), 720×480 (SD)
Format de fichier d’enregistrement | MOV (HEVC), MOV (AVC), AVCHD
Fréquence système | 59,94 Hz/50,00 Hz
Format d’enregistrement | MOV : 4:2:0 (10 bits) HEVC LongGOP 200M/HEVC LongGOP 150M MOV : 4:2:0 (8 bits) 420LongGOP 150M/420LongGOP 100M MOV : 4:2:2 (10 bits) 422LongGOP 150M/422LongGOP 100M/422LongGOP 50M 422ALL-I 400M/422ALL-I 200M/422ALL-I 100M AVCHD: PS/PH/HA/PM/SA
Signal vidéo en enregistrement | 3840×2160/59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p 1920×1080/59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p, 59,94i, 50i 1280×720/59,94p, 50p 720×480/59,94i, 720×576/50i
Durée d’enregistrement et de lecture | Lorsqu’une carte mémoire de 64 GB SDXC est utilisée 3840×2160/420LongGOP 150M/59,94p, 50p Environ 55 minutes 1920×1080/420LongGOP 100M/59,94p, 50p Environ 1 heure 20 minutes 1920×1080/420LongGOP 50M/29,97p, 25p, 23,98p Environ 2 heures 40 minutes
Fonction deux cartes | Enregistrement simultané, retardeur d’enregistrement, enregistrement en arrière-plan
Enregistrement spécial | Pré-enregistrement, enregistrement par intervalles, enregistrement avec estampille temporelle

Haut de page