- Haut
- Prise de vue
- Entrée audio
- Réglage du niveau d’enregistrement audio

# Réglage du niveau d’enregistrement audio

Il est possible de régler manuellement et automatiquement le niveau d’enregistrement de son.

## Réglage automatique du niveau d’enregistrement

Sélectionnez le menu [AUDIO] → [RÉG. CH ENREG.] → [NIV. CH1]/[NIV. CH2] → [AUTO].

- Le canal audio 1 et le canal audio 2 peuvent être réglés individuellement.

- Les réglages suivants sont désactivés lorsque le menu [AUDIO] → [RÉG. CH ENREG.] → [NIV. CH1]/[NIV. CH2] → [AUTO] est sélectionné.

  - Réglage du niveau d’enregistrement par la molette <AUDIO LEVEL CH1>/<AUDIO LEVEL CH2>

  - Réglage du menu [AUDIO] → [RÉG. CH ENREG.] → [LIMITEUR CH1]/[LIMITEUR CH2]

## Réglage manuel du niveau d’enregistrement

Sélectionnez le menu [AUDIO] → [RÉG. CH ENREG.] → [NIV. CH1]/[NIV. CH2] → [MANUEL].

Modifiez le niveau d’enregistrement à l’aide de la molette <AUDIO LEVEL CH1>/<AUDIO LEVEL CH2>.

- Lorsque le niveau d’entrée de l’audio dépasse 0 dB, l’affichage du niveau dépassant 0 dB s’affiche en rouge sur l’écran d’image de caméra et l’indicateur de niveau audio sur l’écran AUDIO de la vérification de mode. Ceci indique que le volume d’entrée est trop haut.

  Ajustez le réglage de sorte que la valeur maximale du niveau de son ne dépasse pas 0 dB.

REMARQUE

- Sélectionnez le menu [AUDIO] → [RÉG. CH ENREG.] → [NIV. CH1]/[NIV. CH2] → [MANUEL] pour activer le réglage du menu [AUDIO] → [RÉG. CH ENREG.] → [LIMITEUR CH1]/[LIMITEUR CH2].

## Niveau d’enregistrement standard

Le niveau d’enregistrement standard peut être réglé.

Sélectionnez le menu [AUDIO] → [RÉG. CH ENREG.] → [MARGE] → [12dB]/[18dB]/[20dB].

[20dB] : à sélectionner pour faire correspondre le niveau standard d’enregistrement avec la caméra de télédiffusion série AJ de Panasonic.

[12dB] : à sélectionner pour faire correspondre le niveau standard d’enregistrement avec la caméra professionnelle série AG-UX de Panasonic.

## Confirmation du niveau d’entrée audio

Le niveau d’entrée de l’audio peut être confirmé sur l’écran d’image de caméra et l’écran AUDIO de la vérification de mode.

Haut de page