- Haut
- Fiche technique
- Caractéristiques techniques
- Sortie vidéo

# Sortie vidéo

Borne <SDI OUT> | BNC×1 HD SDI : 0,8 V [p-p], 75 Ω SD SDI : 0,8 V [p-p], 75 Ω SDI Prise en charge de télécommande Format de sortie (sortie 4:2:2 (10 bits)) 1920×1080 : 59,94p, 50p, 59,94i, 50i, 25PsF, 23,98PsF, 29,97PsF 1280×720: 59,94p, 50p 720×480 : 59,94i 720×576 : 50i
Borne <HDMI> | HDMI type A × 1 Ver. 2.0 (VIERA Link non compatible) HDMI Prise en charge de télécommande Format de sortie (sortie 4:2:2 (10 bits)) 3840×2160 : 59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p 1920×1080 : 59,94p, 50p, 59,94i, 50i, 29,97p, 25p, 23,98p 1280×720: 59,94p, 50p 720×480: 59,94p 720×576: 50p
Borne <AV OUT> | Mini jack de 3,5 mm de diamètre Composite : 1,0 V [p-p], 75 Ω

Haut de page