- Haut
- Connexion réseau
- Fonction de diffusion continue

# Fonction de diffusion continue

Vous pouvez exécuter la diffusion continue de l’audio et la vidéo actuellement tournées avec la caméra sur un réseau (réseau local câblé, réseau local sans fil).

La diffusion continue peut être exécutée à l’aide de la caméra, du logiciel d’application d’un périphérique connecté via un réseau, ou d’un serveur capable de recevoir la vidéo en diffusion continue envoyée par la caméra.

Il y a deux manières de démarrer la diffusion continue : la diffusion continue à partir d’un logiciel d’application et la diffusion continue à partir de la caméra. Cette section décrit la méthode de connexion au réseau de la caméra pour chaque méthode.

Réglages de la caméra
Démarrage de la diffusion continue par une opération du logiciel d’application
Démarrage de la diffusion continue par une opération de la caméra
Haut de page