- Haut
- Prise de vue
- Réglage de la qualité d’image
- Fonction de correction de couleur

# Fonction de correction de couleur

Cette fonction permet de définir la phase et la saturation des couleurs. Ces réglages affectent individuellement chacune des 16 phases de la vidéo. Cela peut être réglé sur une teinte individuelle.

(Axe à utiliser)

#### Paramètres généraux

Utilisez la caméra avec les réglages d’usine.

#### Paramètres avancés

[R] ([PHASE])/[R-R-Mg] ([PHASE])/[R-Mg] ([PHASE])/[Mg] ([PHASE])/[Mg-B] ([PHASE])/[B] ([PHASE])/[B-Cy] ([PHASE])/[Cy] ([PHASE])/[Cy-G] ([PHASE])/[G] ([PHASE])/[G-Yl] ([PHASE])/[G-Yl-Yl] ([PHASE])/[Yl] ([PHASE])/[Yl-Yl-R] ([PHASE])/[Yl-R] ([PHASE])/[Yl-R-R] ([PHASE]) : modifie la phase. + tourne dans le sens des aiguilles d’une montre et − tourne dans le sens contraire.

[R] ([SAT])/[R-R-Mg] ([SAT])/[R-Mg] ([SAT])/[Mg] ([SAT])/[Mg-B] ([SAT])/[B] ([SAT])/[B-Cy] ([SAT])/[Cy] ([SAT])/[Cy-G] ([SAT])/[G] ([SAT])/[G-Yl] ([SAT])/[G-Yl-Yl] ([SAT])/[Yl] ([SAT])/[Yl-Yl-R] ([SAT])/[Yl-R] ([SAT])/[Yl-R-R] ([SAT]) : modifie la saturation.

Haut de page