- Haut
- Préparation
- Mise sous tension / hors tension de l’appareil
- Comment mettre l’appareil sous tension

# Comment mettre l’appareil sous tension

Alignez le commutateur d’alimentation sur < > (ON) tout en appuyant sur le bouton de déverrouillage.

Le moniteur LCD s’allume.

- L’écran [TIME ZONE], puis l’écran [CLOCK SETTING] s’affichent l’un après l’autre lorsque l’alimentation est allumée pour la première fois.

  Réglez la zone temporelle, la date et l’heure.

REMARQUE

- La batterie interne (batterie rechargeable) va se décharger. Le réglage date/heure peut être initialisé lorsque la caméra n’est pas allumée pendant environ quatre mois.

  Réglez de nouveau les valeurs de date/heure après avoir rechargé la batterie interne. (Chargement de la batterie interne)

Haut de page