- Haut
- Fonctionnement
- Réglages de menu
- Menu [SYSTÈME]

# Menu [SYSTÈME]

Configure les réglages relatifs au format d’enregistrement de fichiers vidéo et audio.

## [FRÉQUENCE]

Règle la fréquence du système.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [59.94Hz], [50.00Hz]

(Réglage d’usine : [50.00Hz])

REMARQUE

- La caméra redémarrera lorsque le réglage est modifié.

## [FORMAT FICHIER]

Permet de définir le format de fichier pour l’enregistrement.

[MOV] | Permet de définir l’enregistrement au format de fichier MOV du format MOV.
[AVCHD] | Permet de définir l’enregistrement au format de fichier MTS du format AVCHD.

(Réglage d’usine : [MOV])

## [FORMAT ENREG.]

Permet de définir le format du signal et le mode de codec pour l’enregistrement.

- Quand [FRÉQUENCE] est [50.00Hz] et [FORMAT FICHIER] est [MOV]

  Voici les éléments pouvant être réglés.

  - [2160-50.00p/420LongGOP 150M], [2160-50.00p/HEVC LongGOP 200M], [2160-25.00p/420LongGOP 100M], [2160-25.00p/HEVC LongGOP 150M], [2160-25.00p/422LongGOP 150M], [2160-25.00p/422ALL-I 400M], [1080-50.00p/422LongGOP 100M], [1080-50.00p/422ALL-I 200M], [1080-50.00i/422LongGOP 50M], [1080-50.00i/422ALL-I 100M], [1080-25.00p/422LongGOP 50M], [1080-25.00p/422ALL-I 100M]

  (Réglage d’usine : [1080-50.00i/422ALL-I 100M])

- Quand [FRÉQUENCE] est [50.00Hz] et [FORMAT FICHIER] est [AVCHD]

  Voici les éléments pouvant être réglés.

  - [1080-50.00p/AVCHD PS], [1080-50.00i/AVCHD PH], [1080-50.00i/AVCHD HA], [720-50.00p/AVCHD PM], [576-50.00i/AVCHD SA]

  (Réglage d’usine : [1080-50.00i/AVCHD PH])

- Quand [FRÉQUENCE] est [59.94Hz] et [FORMAT FICHIER] est [MOV]

  Voici les éléments pouvant être réglés.

  - [2160-59.94p/420LongGOP 150M], [2160-59.94p/HEVC LongGOP 200M], [2160-29.97p/420LongGOP 100M], [2160-29.97p/HEVC LongGOP 150M], [2160-29.97p/422LongGOP 150M], [2160-29.97p/422ALL-I 400M], [2160-23.98p/420LongGOP 100M], [2160-23.98p/HEVC LongGOP 150M], [2160-23.98p/422LongGOP 150M], [2160-23.98p/422ALL-I 400M], [1080-59.94p/422LongGOP 100M], [1080-59.94p/422ALL-I 200M], [1080-59.94i/422LongGOP 50M], [1080-59.94i/422ALL-I 100M], [1080-29.97p/422LongGOP 50M], [1080-29.97p/422ALL-I 100M], [1080-23.98p/422LongGOP 50M], [1080-23.98p/422ALL-I 100M]

  (Réglage d’usine : [1080-59.94i/422ALL-I 100M])

- Quand [FRÉQUENCE] est [59.94Hz] et [FORMAT FICHIER] est [AVCHD]

  Voici les éléments pouvant être réglés.

  - [1080-59.94p/AVCHD PS], [1080-59.94i/AVCHD PH], [1080-59.94i/AVCHD HA], [1080-23.98p/AVCHD PH], [720-59.94p/AVCHD PM], [480-59.94i/AVCHD SA]

  (Réglage d’usine : [1080-59.94i/AVCHD PH])

## [ASPECT]

Permet de définir le rapport d’aspect de la vidéo à enregistrer au format de signal SD (480i et 576i).

[4:3] | Enregistre en mode 4:3 standard. Coupe les bordures de droite et de gauche.
[16:9] | Les images de la caméra sont compressées dans le sens horizontal lors de l’enregistrement. Lors de la lecture des images enregistrées sur un écran de téléviseur à écran large, celles-ci sont converties à un rapport d’aspect de 16:9.

(Réglage d’usine : [4:3])

## [SUPER LENT]

Permet de définir l’enregistrement super lent. Activez ce paramètre pour tourner une vidéo au ralenti.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [OFF])

REMARQUE

- Ce réglage est fixé sur [OFF] lorsqu’un paramètre autre que le menu [SYSTÈME] → [FORMAT FICHIER] → [MOV] est défini.

- Ce réglage est fixé sur [OFF] lorsque le menu [SYSTÈME] → [FORMAT ENREG.] est réglé sur un paramètre autre que 1920×1080.

- Ce réglage est fixé sur [OFF] lorsque le menu [SYSTÈME] → [FORMAT ENREG.] est réglé sur 59,94i/50,00i.

## [MODE PRISE DE VUE]

Permet de définir le mode de prise de vue en fonction de l’environnement de prise de vue.

[NORMAL] | Sélectionne le mode de prise de vue adapté à un environnement où la luminosité est normale.
[SENS. ÉLEVÉE] | Sélectionne la haute sensibilité. (À sélectionner lors d’une prise de vue dans un environnement sombre.) [H.SENS.] s’affiche sur l’écran d’image de caméra.

(Réglage d’usine : [NORMAL])

Haut de page