- Haut
- Fonctionnement
- Réglages de menu
- Menu [RÉSEAU]

# Menu [RÉSEAU]

Définit le réglage concernant la fonction réseau.

## [SÉL. APPAREIL]

Sélectionnez le périphérique connectant un appareil externe (ordinateur, etc.) à la caméra.

Il se peut que la caméra redémarre une fois le réglage modifié.

[LAN] | Connexion via un réseau local câblé.
[WLAN] | Connexion via un réseau local sans fil.
[OFF] | Pas de connexion.

(Réglage d’usine : [OFF])

## [FONCT. RÉSEAU]

Sélectionne la fonction de réseau de la caméra.

[STREAMING] | Active la fonction de diffusion continue
[NDI|HX] | Active la fonction NDI|HX.
[OFF] | N’utilise pas la fonction de réseau.

(Réglage d’usine : [OFF])

REMARQUE

- Lorsque [NDI|HX] est sélectionné, l’enregistrement, l’affichage des miniatures et la télécommande IP sont impossibles.

## [IP À DISTANCE]

Procédez aux réglages pour la télécommande IP. (téléopération avec l’application CX ROP)

### [ACTIVER / DÉSACTIVER]

Permet de définir s’il faut activer la fonction de télécommande IP.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ACTIVER], [DÉSACTIVER]

(Réglage d’usine : [DÉSACTIVER])

REMARQUE

- Les fonctions de télécommande [NDI|HX] ne sont pas activées lorsque IP est sélectionné dans [FONCT. RÉSEAU].

### [COMPTE UTILSR]

Enregistre un nouveau compte d’utilisateur à utiliser pour l’authentification dans la fonction de réseau de la caméra. (Maximum de dix comptes)

La limite de caractères du nom de compte d’utilisateur et du mot de passe est la suivante.

- Nom de compte d’utilisateur : maximum de 31 caractères

- Mot de passe : entre 8 et 15 caractères

### [LISTE COMPTE]

Affiche une liste d’utilisateurs enregistrés.

En outre, sélectionnez l’utilisateur et appuyez sur la touche <SET> pour afficher l’écran de confirmation en vue de supprimer un utilisateur enregistré.

## [STREAMING]

Procède aux réglages pour la fonction de diffusion continue.

### [FORMAT STREAMING]

Spécifie le format de la diffusion continue.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- Quand [FORMAT FICHIER] est [MOV] et [FORMAT ENREG.] est 1080/50p

  - [1920×1080-50fps 24M], [1920×1080-50fps 20M], [1920×1080-50fps 16M], [1280×720-50fps 14M], [1280×720-50fps 8M], [1280×720-50fps 3M], [640×360-25fps 4M], [640×360-25fps 1.5M], [640×360-25fps 0.7M], [320×180-25fps 4M], [320×180-25fps 1.5M], [320×180-25fps 0.5M]

    (Réglage d’usine : [640×360-25fps 0.7M])

- Quand [FORMAT FICHIER] est [MOV] et [FORMAT ENREG.] est 1080/59,94p

  - [1920×1080-60fps 24M], [1920×1080-60fps 20M], [1920×1080-60fps 16M], [1280×720-60fps 14M], [1280×720-60fps 8M], [1280×720-60fps 3M], [640×360-30fps 4M], [640×360-30fps 1.5M], [640×360-30fps 0.7M], [320×180-30fps 4M], [320×180-30fps 1.5M], [320×180-30fps 0.5M]

    (Réglage d’usine : [640×360-30fps 0.7M])

- Quand [FORMAT FICHIER] est [MOV] et [FORMAT ENREG.] est 1080/50i ou 1080/25p

  - [1920×1080-25fps 14M], [1920×1080-25fps 6M], [1920×1080-25fps 1M], [1280×720-25fps 8M], [1280×720-25fps 2M], [1280×720-25fps 1M], [640×360-25fps 4M], [640×360-25fps 1.5M], [640×360-25fps 0.7M], [320×180-25fps 4M], [320×180-25fps 1.5M], [320×180-25fps 0.5M]

    (Réglage d’usine : [640×360-25fps 0.7M])

- Quand [FORMAT FICHIER] est [MOV] et [FORMAT ENREG.] est 1080/59,94i ou 1080/29,97p

  - [1920×1080-30fps 14M], [1920×1080-30fps 6M], [1920×1080-30fps 1M], [1280×720-30fps 8M], [1280×720-30fps 2M], [1280×720-30fps 1M], [640×360-30fps 4M], [640×360-30fps 1.5M], [640×360-30fps 0.7M], [320×180-30fps 4M], [320×180-30fps 1.5M], [320×180-30fps 0.5M]

    (Réglage d’usine : [640×360-30fps 0.7M])

- Quand [FORMAT FICHIER] est [MOV] et [FORMAT ENREG.] est 1080/23,98p

  - [1920×1080-24fps 14M], [1920×1080-24fps 6M], [1920×1080-24fps 1M]

    (Réglage d’usine : [1920×1080-24fps 1M])

REMARQUE

- Indisponible quand [FORMAT FICHIER] est réglé sur [AVCHD] ou [FORMAT ENREG.] est réglé sur UHD.

### [DÉCLENCHEMENT DÉBUT]

Permet de définir s’il faut démarrer la diffusion continue avec le fonctionnement de la caméra ou le fonctionnement du logiciel d’application.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [CAMÉRA], [RÉCEPTEUR]

(Réglage d’usine : [RÉCEPTEUR])

### [INFO. CONNEXION]

Sélectionne la mémoire interne de la caméra ou la carte mémoire comme emplacement de référence pour la destination de transfert lors du démarrage d’un flux de données avec le fonctionnement de la caméra.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [MÉMOIRE], [CARTE SD]

(Réglage d’usine : [MÉMOIRE])

### [URL RÉCEPTEUR]

Saisissez la destination URL au format rtmp://(adresse IP):(numéro de port)/(chemin). (511 caractères ou moins)

### [CHARGER (CARTE SD)]

Le fichier de réglages est importé depuis la carte mémoire et pris en compte dans le menu lorsque [INFO. CONNEXION] est [CARTE SD].

Voici les éléments pouvant être sélectionnés.

- [OUI], [NON]

### [SAUV. (CARTE SD)]

Crypte et enregistre les informations de l’URL de destination sur la carte mémoire.

Voici les éléments pouvant être sélectionnés.

- [OUI], [NON]

### [DÉMAR.]

Démarre la diffusion continue.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [OFF])

## [NDI|HX]

Procède aux réglages liés à NDI|HX.

### [ACTIVATION]

Indique si la fonction NDI|HX est activée. (Ne peut être modifié)

[--] | Inactive.
[NDI|HX] | Active.

### [FORMAT STREAMING]

Spécifie le format de la diffusion continue.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- Quand [FORMAT FICHIER] est [MOV] et [FORMAT ENREG.] est 1080/50p

  - [1920×1080-50fps 24M], [1920×1080-50fps 16M], [1920×1080-50fps 10M], [1920×1080-50fps 8M], [1280×720-50fps 14M], [1280×720-50fps 10M], [1280×720-50fps 6M]

    (Réglage d’usine : [1920×1080-50fps 10M])

- Quand [FORMAT FICHIER] est [MOV] et [FORMAT ENREG.] est 1080/59,94p

  - [1920×1080-60fps 24M], [1920×1080-60fps 16M], [1920×1080-60fps 10M], [1920×1080-60fps 8M], [1280×720-60fps 14M], [1280×720-60fps 10M], [1280×720-60fps 6M]

    (Réglage d’usine : [1920×1080-60fps 10M])

- Quand [FORMAT FICHIER] est [MOV] et [FORMAT ENREG.] est 1080/50i ou 1080/25p

  - [1920×1080-25fps 14M], [1920×1080-25fps 10M], [1920×1080-25fps 6M], [1280×720-25fps 8M], [1280×720-25fps 4M], [1280×720-25fps 2M]

    (Réglage d’usine : [1920×1080-25fps 10M])

- Quand [FORMAT FICHIER] est [MOV] et [FORMAT ENREG.] est 1080/59,94i ou 1080/29,97p

  - [1920×1080-30fps 14M], [1920×1080-30fps 10M], [1920×1080-30fps 6M], [1280×720-30fps 8M], [1280×720-30fps 4M], [1280×720-30fps 2M]

    (Réglage d’usine : [1920×1080-30fps 10M])

REMARQUE

- Indisponible quand [FORMAT FICHIER] est réglé sur [AVCHD] ou [FORMAT ENREG.] est réglé sur UHD ou 1080/23,98p.

### [EFFACER ACTIVATION]

Efface les informations de licence d’activation qui sont enregistrées.

Voici les éléments pouvant être sélectionnés.

- [OUI], [NON]

## [PROPRIÉTÉ LAN]

Effectue les réglages liés au réseau local câblé.

### [ADRESSE MAC]

Affiche l’adresse MAC du réseau local câblé de la caméra. (Ne peut être modifié)

### [RÉGLAGES IPv4]

[DHCP] | Permet de définir s’il faut utiliser l’acquisition automatique par DHCP ou utiliser la fonction de serveur DHCP de la caméra. [OFF] : n’utilise pas le DHCP. [CLIENT] : effectue l’acquisition automatique par DHCP. L’adresse de 192.168.0.10 à 192.168.0.255 est automatiquement assignée lorsque l’adresse IP ne peut pas être acquise automatiquement en une minute. [SERVEUR] : active la fonction de serveur DHCP de la caméra. Réglage d’usine : [OFF]
[ADRESSE IP] | Permet de définir l’adresse IP. Réglage d’usine : [192.168.0.1] REMARQUE Indisponible quand [PROPRIÉTÉ LAN] → [RÉGLAGES IPv4] → [DHCP] → [CLIENT] est sélectionné.
[MASQUE SOUS-RÉS] | Permet de définir le masque de sous-réseau. Réglage d’usine : [255.255.255.0] REMARQUE Indisponible quand [PROPRIÉTÉ LAN] → [RÉGLAGES IPv4] → [DHCP] → [CLIENT] est sélectionné.
[PASSERELLE DÉFAUT] | Permet de définir la passerelle par défaut. Réglage d’usine : [192.168.0.254] REMARQUE Indisponible quand [PROPRIÉTÉ LAN] → [RÉGLAGES IPv4] → [DHCP] → [CLIENT] est sélectionné.
[DNS PRIMAIRE] | Permet de définir le serveur DNS primaire. Réglage d’usine : [0.0.0.0]
[DNS SECONDAIRE] | Permet de définir le serveur DNS secondaire. Réglage d’usine : [0.0.0.0]

### [RÉGLAGES IPv6]

[ACTIVER / DÉSACTIVER] | Permet de définir s’il faut utiliser l’IPv6. [ACTIVER] : utilise l’IPv6. [DÉSACTIVER] : n’utilise pas l’IPv6. Réglage d’usine : [DÉSACTIVER]
[DHCP] | Permet de définir s’il faut utiliser l’acquisition automatique via DHCP. [OFF] : n’utilise pas le DHCP. [CLIENT] : effectue l’acquisition automatique par DHCP. Réglage d’usine : [OFF]
[ADRESSE IP] | Permet de définir l’adresse IP. Réglage d’usine : [::]
[LONGUEUR PRÉFIXE] | Permet de définir la longueur du préfixe du sous-réseau. Réglage d’usine : [64]
[PASSERELLE DÉFAUT] | Permet de définir la passerelle par défaut. Réglage d’usine : [::]
[DNS PRIMAIRE] | Permet de définir le serveur DNS primaire. Réglage d’usine : [::]
[DNS SECONDAIRE] | Permet de définir le serveur DNS secondaire. Réglage d’usine : [::]

## [PROPRIÉTÉ WLAN]

Effectue les réglages liés au réseau local sans fil.

### [ADRESSE MAC]

Affiche l’adresse MAC du réseau local sans fil de la caméra. (Ne peut être modifié)

### [TYPE]

Règle la méthode de connexion au réseau local sans fil.

[DIRECT] | Peut se connecter directement à un appareil équipé du réseau local sans fil, comme une tablette, sans passer par un point d’accès sans fil.
[INFRA (SELECT)] | Se connecte au point d’accès sans fil. Le point d’accès est sélectionné dans la liste.
[INFRA (MANUEL)] | Se connecte au point d’accès sans fil. Le point d’accès sans fil est saisi manuellement.

(Réglage d’usine : [DIRECT])

### [SSID]

Saisit ou affiche le nom du réseau de la caméra (SSID). (32 caractères ou moins)

(Réglage d’usine : [AG-CX350E])

### [BANDE]

Bascule entre deux méthodes de communication ([2.4GHz] ou [5GHz]) lorsque le menu [RÉSEAU] → [PROPRIÉTÉ WLAN] → [TYPE] → [DIRECT] est sélectionné.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [2.4GHz], [5GHz]

(Réglage d’usine : [2.4GHz])

### [CANAL (2,4GHz)]

Règle le canal à utiliser lors d’une connexion au réseau local sans fil avec les éléments suivants réglés.

- Le menu [RÉSEAU] → [PROPRIÉTÉ WLAN] → [TYPE] → [DIRECT]

- Le menu [RÉSEAU] → [PROPRIÉTÉ WLAN] → [BANDE] → [2.4GHz]

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [AUTO], [CH1], [CH6], [CH11]

(Réglage d’usine : [AUTO])

### [CANAL (5GHz)]

Règle le canal à utiliser lors d’une connexion au réseau local sans fil avec les éléments suivants réglés.

- Le menu [RÉSEAU] → [PROPRIÉTÉ WLAN] → [TYPE] → [DIRECT]

- Le menu [RÉSEAU] → [PROPRIÉTÉ WLAN] → [BANDE] → [5GHz]

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [AUTO], [CH36], [CH40], [CH44], [CH48], [CH100], [CH104], [CH108], [CH112], [CH116], [CH132], [CH136], [CH140], [CH149], [CH153], [CH157], [CH161], [CH165]

(Réglage d’usine : [AUTO])

REMARQUE

- Certains éléments peuvent ne pas pouvoir être sélectionnés en fonction du module sans fil utilisé.

### [CRYPTAGE]

Permet de définir la méthode de chiffrement lorsque le menu [RÉSEAU] → [PROPRIÉTÉ WLAN] → [TYPE] → [INFRA (SELECT)]/[INFRA (MANUEL)] est sélectionné.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [WPA-TKIP], [WPA-AES], [WPA2-TKIP], [WPA2-AES], [AUCUN]

(Réglage d’usine : [WPA2-AES])

REMARQUE

- Le réglage est fixé sur [WPA2-AES] lorsque le menu [RÉSEAU] → [PROPRIÉTÉ WLAN] → [TYPE] → [DIRECT] est défini.

### [CLÉ CRYPTAGE]

Définit la clé de cryptage. Définit la clé en utilisant une chaîne de 8 à 63 caractères ou un nombre hexadécimal de 64 chiffres.

(Réglage d’usine : [01234567890123456789abcdef])

### [RÉGLAGES IPv4]

[DHCP] | Permet de définir s’il faut utiliser l’acquisition automatique par DHCP ou utiliser la fonction de serveur DHCP de la caméra. [OFF] : n’utilise pas le DHCP. [CLIENT] : effectue l’acquisition automatique par DHCP si la connexion se fait en réglant [PROPRIÉTÉ WLAN] → [TYPE] → [INFRA (SELECT)]/[INFRA (MANUEL)]. [SERVEUR] : active la fonction de serveur DHCP de la caméra si la connexion se fait en réglant [PROPRIÉTÉ WLAN] → [TYPE] → [DIRECT]. Réglage d’usine : [OFF]
[ADRESSE IP] | Permet de définir l’adresse IP. Réglage d’usine : [192.168.0.1] REMARQUE Indisponible quand [PROPRIÉTÉ WLAN] → [RÉGLAGES IPv4] → [DHCP] → [CLIENT] est sélectionné.
[MASQUE SOUS-RÉS] | Permet de définir le masque de sous-réseau. Réglage d’usine : [255.255.255.0] REMARQUE Indisponible quand [PROPRIÉTÉ WLAN] → [RÉGLAGES IPv4] → [DHCP] → [CLIENT] est sélectionné.
[PASSERELLE DÉFAUT] | Permet de définir la passerelle par défaut. Réglage d’usine : [192.168.0.254] REMARQUE Si vous n’utilisez pas la passerelle par défaut, réglez ceci sur [0.0.0.0]. Indisponible quand [PROPRIÉTÉ WLAN] → [RÉGLAGES IPv4] → [DHCP] → [CLIENT] est sélectionné. Désactive le réglage de la passerelle par défaut lorsque [PROPRIÉTÉ WLAN] → [TYPE] → [DIRECT] est sélectionné.
[DNS PRIMAIRE] | Permet de définir le serveur DNS primaire. Réglage d’usine : [0.0.0.0] REMARQUE Désactive le réglage du serveur DNS primaire lorsque [PROPRIÉTÉ WLAN] → [TYPE] → [DIRECT] est sélectionné.
[DNS SECONDAIRE] | Permet de définir le serveur DNS secondaire. Réglage d’usine : [0.0.0.0] REMARQUE Désactive le réglage du serveur DNS secondaire lorsque [PROPRIÉTÉ WLAN] → [TYPE] → [DIRECT] est sélectionné.

## [INFORMATION]

### [STATUT]

Affiche l’état de la fonction de réseau.

## [UTILITÉ]

Exécute les différentes opérations liées à la fonction de réseau.

### [INITIALISATION RÉSEAU]

Rétablit les réglages d’usine de l’état du réglage réseau.

### [RÉGLAGE IP FACILE]

Permet de définir l’heure pour accepter EASY IP Setup Software.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [DÉSACTIVER], [20 MIN.], [ILLIMITÉ]

(Réglage d’usine : [DÉSACTIVER])

### [TITRE CAMERA IP FACILE]

Configurez les noms de périphérique individuels à afficher dans EASY IP Setup Software. (15 caractères ou moins)

(Réglage d’usine : [AG-CX350])

Haut de page