- Start
- Vorbereitung
- Zuweisen von Funktionen für die USER-Tasten

# Zuweisen von Funktionen für die USER-Tasten

<USER 1>-Taste

<USER 2>-Taste

<USER 3>-Taste

<USER 4>-Taste

<USER 5>-Taste

<USER 6>-Taste

<USER 7>-Taste

Die ausgewählte Funktion kann den USER-Tasten zugewiesen werden.

Die USER-Tasten haben sieben USER-Tasten an der Kamera (Tasten <USER 1> bis <USER 7>) und fünf USER-Schaltflächensymbole, die auf dem LCD-Monitor angezeigt werden (Tastensymbole [USER8] bis [USER12]).

Die Tasten <USER 1> bis <USER 7> können als USER-Tasten verwendet werden, wenn der Kamerabild-Bildschirm angezeigt wird.

Die Tastensymbole [USER8] bis [USER12] können als USER-Tasten verwendet werden, wenn der Betriebssymbol-Bildschirm angezeigt wird.

Wählen Sie die jeweils zugewiesene Funktion im Menü [KAMERA] → [NUTZERSCHALTER] → [USER1] bis [USER12].

#### Funktionen, die den USER-Tasten werkseitig zugewiesen sind

USER-Taste | Funktion
--- | ---
<USER 1>-Taste | [O.B.S.]
<USER 2>-Taste | [ZEBRA]
<USER 3>-Taste | [WFM]
<USER 4>-Taste | [AUTO BLEND. LEV]
<USER 5>-Taste | [SLOT SEL]
<USER 6>-Taste | [BLENDE]
<USER 7>-Taste | [AWB]
[USER8] | [INFRAROT AUFNAHME]
[USER9] | [FOKUS MAKRO]
[USER10] | [BEREICH]
[USER11] | [ATW LOCK]
[USER12] | [MENU]

Den USER-Tasten zugewiesene Funktionen
Überprüfen der Funktion, die den USER-Tasten zugewiesen ist.
Nach oben