- Start
- Aufnahmen
- Praktische Aufnahmefunktionen
- Gesichtserkennungs-/Nachverfolgungs-AE&AF-Funktion

# Gesichtserkennungs-/Nachverfolgungs-AE&AF-Funktion

## Gesichtserkennungs-AE&AF-Funktion

Im Aufnahmebild wird ein Gesicht erkannt und der Fokus und die Belichtung werden auf das Gesicht angepasst.

Wählen Sie das Menü [KAMERA] → [NUTZERSCHALTER] → [USER1] bis [USER12] → [GESICHTSERKNG] aus.

Wählen Sie die Funktion für die Verwendung im Menü [KAMERA] → [SCH. MODUS] → [GES.ERK/TRACKING-MOD] aus.

- Wählen Sie [GESICHTSERKNG/TRACKING AF] aus, wenn nur der Autofokus verwendet werden soll.

- Wählen Sie [GES.ERK/TRACKING AE&AF] aus, wenn der Autofokus und die Belichtungskorrektur verwendet werden sollen.

Legen Sie eine der folgenden Optionen fest, damit der Autofokus und die Belichtungskorrektur (automatische Blende, automatischer Verschluss, automatische Verstärkung) bedient werden können.

- Automatik-Modus: Schalten Sie den <AUTO/MANUAL>-Schalter zu <AUTO> um und legen Sie die Bedienung im Menü [KAMERA] → [AUTO SCHALTER] auf die automatische Korrektur fest. ([AUTO SCHALTER])

- Autofokus: Schalten Sie den <FOCUS>-Schalter auf <A> um. (<FOCUS>-Schalter)

- Automatische Blende: Schalten Sie mit der Taste <IRIS> zur automatischen Blende um. (<IRIS>-Taste)

Drücken Sie die USER-Taste, der [GESICHTSERKNG] zugewiesen ist, oder berühren Sie das USER-Schaltflächensymbol.

oder wird auf dem Kamerabild-Bildschirm angezeigt und die Gesichtserkennung wird gestartet. (Gesichtserkennungsmodus)

- Die erkannten Gesichter werden mit Rahmen angezeigt (orange: Hauptgesicht-Rahmen, weiß: Gesichtserkennungsrahmen).

  Autofokus und die Belichtungskorrektur werden für den Hauptgesicht-Rahmen ausgeführt.

- Die maximale Anzahl der Gesichtserkennungsbilder liegt bei neun Bildern und das Gesicht, das größer und näher an der Mitte des Bildes ist, erhält Priorität.

## AE&AF-Nachverfolgungsfunktion

Durch das Berühren eines beliebigen Motivs auf dem LCD-Monitor im Gesichtserkennungs-Modus werden der Fokus und die Belichtung automatisch angepasst, während das Motiv verfolgt wird.

wird auf dem Kamerabild-Bildschirm angezeigt und die Verfolgung wird gestartet. (Nachverfolgungsmodus)

- Ein grüner Rahmen (Nachverfolgungsrahmen) wird um das berührte Motiv angezeigt.

- Um das zu verfolgende Motiv zu ändern, berühren Sie ein beliebiges Motiv.

- In den folgenden Fällen wird der Nachverfolgungsmodus beendet und kehrt zum Gesichtserkennungsmodus zurück:

  - Wenn das Gerät wieder eingeschaltet wird

  - Wenn die Taste <THUMBNAIL> gedrückt wird, um zwischen dem Thumbnail-Bildschirm und dem Kamerabild-Bildschirm zu wechseln

  - Wenn die USER-Taste, der [GESICHTSERKNG] zugewiesen ist, gedrückt wird oder wenn das USER-Schaltflächensymbol berührt wird

  - Wenn die <EXIT>-Taste betätigt wird

  - Wenn das berührte Motiv nicht verfolgt werden kann

    (Der Nachverfolgungsrahmen blinkt rot und wird nach ungefähr drei Sekunden ausgeblendet. Der Nachverfolgungsmodus wird fortgesetzt, wenn das Motiv erneut erkannt wird, bevor der Nachverfolgungsrahmen ausgeblendet wird oder wenn ein anderes Motiv berührt wird.)

HINWEIS

- Der Inhalt des Gesichtserkennungsrahmens und des Nachverfolgungsrahmens können im Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [ANZEIGE] → [GESICHTSERKENNUNG] ausgewählt werden.

- Der Gesichtserkennungsrahmen und der Nachverfolgungsrahmen werden im Ausgabebild des Anschlusses <SDI OUT>/<HDMI>/<AV OUT> nicht angezeigt.

- Wenn der Autofokus nicht festgelegt ist, wird oder angezeigt und es erfolgt keine Gesichtserkennung.

- Wenn automatische Blende, automatischer Verschluss und automatische Verstärkung deaktiviert sind, erfolgt keine Belichtungskorrektur, auch wenn das Menü [KAMERA] → [SCH. MODUS] → [GES.ERK/TRACKING-MOD] → [GES.ERK/TRACKING AE&AF] eingestellt ist.

- Der Gesichtserkennungsmodus wird in den folgenden Fällen nicht verwendet:

  - Wenn die Funktion für die vergrößerte Anzeige in der Fokussierhilfe-Funktion verwendet wird

  - Wenn die IR-Aufnahme aktiviert ist

  - Wenn das Menü [SCENE FILE] → [VFR] → [EIN] eingestellt ist

  - Wenn das Menü [SYSTEM] → [SUPER LANGSAM] → [EIN] eingestellt ist

  - Wenn die niedrige Verschlusszeit eingestellt ist

  - Wenn die Bereichsmodusfunktion oder die Autofokusbereich-Breitenanpassungsfunktion läuft

- Wenn der Autofokus nicht festgelegt ist, wechselt das Gerät nicht in den Nachverfolgungsmodus, auch wenn ein Motiv auf dem LCD-Monitor berührt wurde.

- Das Motiv kann während der Spiegelaufnahme nicht berührt werden.

Nach oben