- Start
- Aufnahmen
- Audioeingang
- Umschalten des Audioeingangs

# Umschalten des Audioeingangs

#### Audioaufzeichnungsformat

Das Audio-Aufzeichnungsformat, wie das Komprimierungsformat, variiert abhängig vom Aufzeichnungsmodus.

Aufnahmemodus | Aufnahmeformat | Abtastrate/Bit
--- | --- | ---
P2 | Lineares PCM (LPCM) | 48 kHz/24 Bit*
MOV | Lineares PCM (LPCM) | 48 kHz/24 Bit
AVCHD | Dolby AudioTM | 48 kHz/16 Bit

Wenn [AUFN. FORMAT] auf folgend gesetzt ist, ist es 48 kHz/16 Bit.

[1080-59.94p/AVC-G12]

[1080-50.00p/AVC-G12]

[1080-59.94i/AVC-G12]

[1080-50.00i/AVC-G12]

[720-59.94p/AVC-G12]

[720-50.00p/AVC-G12]

Wenn [AUFN. FORMAT] auf Folgen eingestellt ist, kann 48 kHz/16 Bit oder 48 kHz/24 Bit im Menü [SYSTEM] → [AUDIOSAMPLE AUFLÖSUNG] ausgewählt ist.

[1080-50.00i/AVC-I100]

[1080-50.00p/AVC-I100]

[1080-59.94i/AVC-I100]

[1080-59.94p/AVC-I100]

[720-50.00p/AVC-I100]

[720-59.94p/AVC-I100]

[1080-50.00i/AVC-I50]

[1080-59.94i/AVC-I50]

[720-50.00p/AVC-I50]

[720-59.94p/AVC-I50]

#### Auswahl von Audioeingangssignalen

Wählt das im Audiokanal 1/Audiokanal 2 aufzuzeichnende Audiosignal aus.

Das in Audiokanal 3/Audiokanal 4 aufzuzeichnende Audiosignal wird automatisch mit den Einstellungen des <CH1 SELECT>-Switches und des <CH2 SELECT>-Switches festgelegt.

Option | Aufzuzeichnendes Eingangssignal
--- | ---
<CH1 SELECT> | <CH2 SELECT> | Audiokanal 1 | Audiokanal 2 | Audiokanal 3 | Audiokanal 4
<INT(L)> | <INT(R)> | Integriertes Mikrofon <L> | Integriertes Mikrofon <R> | <AUDIO INPUT 1>-Anschluss | <AUDIO INPUT 2>-Anschluss
<INPUT1> | Integriertes Mikrofon <L> | <AUDIO INPUT 1>-Anschluss | <AUDIO INPUT 1>-Anschluss | Integriertes Mikrofon <R>
<INPUT2> | Integriertes Mikrofon <L> | <AUDIO INPUT 2>-Anschluss | <AUDIO INPUT 1>-Anschluss | Integriertes Mikrofon <R>
<INPUT1> | <INT(R)> | <AUDIO INPUT 1>-Anschluss | Integriertes Mikrofon <R> | Integriertes Mikrofon <L> | <AUDIO INPUT 2>-Anschluss
<INPUT1> | <AUDIO INPUT 1>-Anschluss | <AUDIO INPUT 1>-Anschluss | Integriertes Mikrofon <L> | Integriertes Mikrofon <R>
<INPUT2> | <AUDIO INPUT 1>-Anschluss | <AUDIO INPUT 2>-Anschluss | Integriertes Mikrofon <L> | Integriertes Mikrofon <R>
<INPUT2> | <INT(R)> | <AUDIO INPUT 2>-Anschluss | Integriertes Mikrofon <R> | Integriertes Mikrofon <L> | <AUDIO INPUT 2>-Anschluss
<INPUT1> | <AUDIO INPUT 2>-Anschluss | <AUDIO INPUT 1>-Anschluss | Integriertes Mikrofon <L> | Integriertes Mikrofon <R>
<INPUT2> | <AUDIO INPUT 2>-Anschluss | <AUDIO INPUT 2>-Anschluss | Integriertes Mikrofon <L> | Integriertes Mikrofon <R>

Nach oben